**竞价文件**

**采购方式：线上竞价**

**项目名称：广东省肇庆监狱铁门维护保修服务项目**

**广东省肇庆监狱**

**云采链（广州）信息科技有限公司**

**二零二三年九月**

第一章 竞价须知

1. 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
2. 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

**三、在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。**

四、竞价须知

1. **竞价说明**
2. 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
3. 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
4. 参与竞价的供应商需对采购需求书的所有条款进行整体响应，采购需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
5. 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
6. 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。
7. 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
8. 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
9. 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
10. 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见；
11. 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
12. 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。
13. 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
14. 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。
15. **竞价文件的澄清或修改**
16. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。
17. 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。
18. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
19. **报名要求（**参与竞价的**供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，**并对上传的报名文件资料承担责任**）**
20. 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件 ；如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）
21. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系；本项目不接受联合体报价（提供《供应商资格声明函》，格式见附件）；
22. 供应商完全响应本项目采购需求的条款、内容及要求的，提供采购需求书响应声明函即可**，格式详见附件**；
23. **报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，**并对上传的竞价文件资料承担责任**）**
24. 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。
25. **公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。**
26. **确定成交候选人**

本项目以下浮率形式进行报价，如项目存在最高限价或单价最高限价，成交总金额（单价）=最高限价（单价最高限价）×（1-下浮率）。报价时间截止后，系统按下浮率由高到低顺序排列，下浮率最高的为第一成交候选人，报下浮率相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报下浮率次高的为第二成交候选人，以此类推。（示例：如A项目采购一批饮用水，以实际供应量进行结算，该项目以下浮率形式报价，饮用水预算单价为20元/桶，某供应商报下浮率为10%，则成交单价=20元/桶\*（1-10%）=18元/桶）。

1. **无效报价**
2. **下浮率报价没有大于或等于100%，也没有为负数，且是固定唯一值的，否则为无效报价。**
3. 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
4. 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；
5. 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
6. 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；
7. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；
8. **按有关法律、法规、规章属于报价无效的。**
9. **有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：**
	* 1. 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；
		2. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
		3. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
		4. 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；
		5. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
		6. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
		7. 不同供应商的响应文件相互混淆；
		8. 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出；
10. **竞价活动失败**
11. 出现下列情况的，本次竞价活动失败：
12. 有效报名供应商不足3家；
13. 有效报价供应商不足3家。
14. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
15. 因重大变故，采购任务取消的；
16. **使用费**
17. 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为预算金额的1.5%**（四舍五入取整数）**。
18. 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费；
19. 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费；

**五、联系方式**

1、采购人联系人及联系电话：
广东省肇庆监狱招标采购办公室 0758—3173806。
2、监督部门及监督电话：
广东省肇庆监狱纪检与审计科 0758—3173809。

3、扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。



第二章采购需求书

**说明：**

1. **响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。**
2. **项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **服务期** | **采购预算** |
| 广东省肇庆监狱铁门维护保修服务项目 | 1批 | 自合同签订之日起2年，项目具体终止时间以累计结算金额达到采购预算金额之日或合同期满日，以先到者为准 | 人民币460000.00元 |

1. **项目概况**

广东省肇庆监狱铁门现有种类主要分为普通铁门、电动铁门、电控铁门三种，总数约为2034扇。由于铁门数量众多，门体开关使用频繁、机械及电子零配件自然损耗、地面基础沉降、组成部件变形等原因，肇庆监狱范围内铁门不定期产生各种故障，存在不同程度的开合不顺甚至完全不能开合的现象，对监狱正常事务的开展与运作影响较大。为解决铁门长期维保问题，广东省肇庆监狱设立铁门维保项目，以确保及时修复随机出现的铁门故障，保障铁门整体系统的可用性、安全性、稳定性。本项目需专业维保公司为本单位提供可靠的维护保修服务，要求及时提供可无缝接入现有铁门系统的通用/定制零配件，并且包含相应的安装、维修、调试、保养等人工服务，确保铁门系统整体安全性与稳定性。

 详见《广东省肇庆监狱铁门维护保修服务项目清单》。

1. **零配件供货方式**
2. 提供维修服务时，零配件价格应按照成交下浮率的下浮后单价(包含人工安装费用)进行结算。
3. 成交供应商提供的设备零配件，通用零配件供货期限控制在24小时以内；定制零配件视行业生产周期协商。
4. 零配件应由成交供应商送到采购人具体维修地点。
5. **零配件退货及保修**
6. 成交供应商对问题零配件提供七天退换服务；
7. 成交供应商提供的零配件，应按照国家或行业相关规定计算保修期。如没有国家以及行业相关规定的，质保期按三个月计算（非人为破坏），质保期自每次零配件维护验收合格后起算。
8. **合同付款方式**

1.签订合同后成交供应商将人民币壹万元整（¥10,000.00元）作为履约保证金，通过银行汇款至采购人银行账户。合同内使用的最后一批零配件质保期满后，成交供应商向采购人书面申请退回履约保证金，采购人在15个工作日内无息退回履约保证金。

2.成交供应商每次提供铁门维修或保养服务均需出具零配件(含备件)清单与采购人确认。

3.成交供应商每半年与采购人进行一次结算，凭正规发票、零配件(含备件)汇总清单申请结算，款项以人民币转帐方式支付。

4.本项目结算总费用不得超过最高预算46万。

5.本项目服务期为自合同签订之日起2年，项目具体终止时间以累计结算金额达到采购预算金额之日或合同期满日，以先到者为准。

1. **维保服务保障条款**

1.对于采购人的服务通知，成交供应商在接报后20分钟内响应，2小时内到达现场，并及时排除故障，若当天未能排除，成交供应商须免费提供同档次的设备或配件给采购人临时使用。

2.若成交供应商未能按上述约定向采购人提供维保服务，每违约一次从履约保证金扣除罚金1000元，违约3次以上的，采购人有权终止合同，并追究成交供应商的违约责任，赔偿采购人经济损失。每次扣罚履约保证金后，成交供应商应在3日内补足，否则，采购人有权单方解除本合同，并没收剩余履约保证金。

1. **违约责任**

1.成交供应商如超过合同规定完工期限7天仍不能交货完毕，则视为成交供应商不能交货，成交供应商一旦出现不能交货的情形，则按合同总价（即人民币46万元）的30 %支付违约金给采购人。同时，采购人有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿采购人因成交供应商违约造成的损失，采购人有权进一步向成交供应商提出索赔。

2.货物未能一次性通过验收，则采购人同意由成交供应商予以整改，并在第一次验收结束之日起 3 天内重新组织验收；经 3 次验收不合格的，采购人有权单方面解除合同。如因此给采购人造成损失的，采购人有权向成交供应商提出索赔。

3.如果采购人逾期付款，则按拖欠金额每天 2 %支付违约金给成交供应商，直至该款付清为止。但由于财政拨款不到位而导致采购人逾期付款的，采购人不承担违约责任，并且此情况不能成为成交供应商延期交货及服务的理由。

4. 若采购人需解除合同，成交供应商须在接到采购人解约通知之日起 7 天内退回采购人已支付的价款。

## 广东省肇庆监狱铁门维护保修服务项目清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项名称** | **品牌、规格型号、主要技术参数** | **制造商** | **单位** | **单价最高限价（元）** |
| **A型门** |
| 1 | 控制器 | 1.名称:电机控制器 | 定制 | 台 | 340.2 |
| 2.型号:93-ECPM3 |
| 2 | 控制器 | 1.名称:门禁控制器（一拖二）阿尔卡诺 | 定制 | 台 | 1365 |
| 2.名称:国场开门机 |
| 3 | 控制器 | 1.型号:运行动力＞1.500t | 定制 | 台 | 2835 |
| 2.名称:闭门器 |
| 4 | 小电器 | 1.名称:门上指示灯 | 定制 | 个 | 28.35 |
| 2.型号:AD16-22D/380V |
| 5 | 交换机（SWITCH） | 1.名称:国产品牌网络交换机 | 定制 | 台 | 3402 |
| 2.规格:24口 |
| 6 | 控制器 | 1.名称:接近开关 | 定制 | 台 | 170.1 |
| 2.型号:TK-18N/P8C |
| 7 | 运行组件 | 1.名称:滑块 | 供应商制作 | 套 | 186.9 |
| 2.规格:SBR25LUU |
| 8 | 运行组件 | 1.名称:滑块安装板 | 供应商制作 | 台 | 430.5 |
| 2.规格:40\*40mm |
| 9 | 不锈钢控制面板 | 1.名称:高导程滚珠螺杆 | 供应商制作 | 台 | 4365.9 |
| 2.规格:2.规格:Φ40×40×2500mm |
| 10 | 入侵探测设备 | 1.名称:主动红外入侵探测器 | 定制 | 套 | 317.1 |
| 2.其他说明:SA-SAB-80 室外80米 室内240米 普通双光束红外对射系列 |
| 11 | 出入口控制设备 | 1.名称:带开锁功能的一钥匙通手动离合控制器 | 定制 | 台 | 974.4 |
| 2.规格:双门 |
| 12 | 出入口控制设备（PCB-JC） | 1.名称:PLC | 供应商制作 | 台 | 1814.4 |
| 2.类型:控制器(DDC)安装及接线 48点以内 |
| 13 | 开关电源设备 | 1.种类:24V直流开关电源 | 定制 | 台 | 520.8 |
| 2.规格:≤100A |
| 14 | 编码器 | 1.名称:欧姆龙旋转编码器 | 欧姆龙 | 只 | 340.2 |
| 2.型号:E6B2 |
| 15 | 出入口控制设备（PCB-JC） | 1.名称:PLC | 供应商制作 | 个 | 680.4 |
| 2.类型:信号板 |
| 16 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:非接触式国秘读卡机 | 定制 | 台 | 385.35 |
| 2.类型:目标识别设备安装 读卡器 |
| **B型门** |
| 1 | 控制器 | 1.名称:电机控制器 | 供应商制作 | 台 | 340.2 |
| 2.型号:93-ECPM3 |
| 2 | 小电器 | 1.名称:门上指示灯 | 定制 | 个 | 28.35 |
| 2.型号:AD16-22D/380V |
| 3 | 其他电器 | 1.名称:高导程滚珠螺杆 | 定制 | 套 | 3912.3 |
| 2.规格:Φ40×40×1300mm |
| 4 | 微直流电动机 | 1.名称:24V微直流电动机(带自锁装置) | 定制 | 台 | 1837.5 |
| 2.其他:含离合器、金属软管及金属软管活接头 |
| 5 | 弱电箱 | 1.名称:明装壁挂设备箱 | 定制 | 个 | 543.9 |
| 2.材质、规格:镀锌金属、半周长(700mm以内 |
| 6 | 控制器 | 1.名称:接近开关 | 定制 | 台 | 192.15 |
| 2.型号:TK-18N/P8C |
| 7 | 出入口控制设备（PCB-JC） | 1.名称:PLC | 供应商制作 | 台 | 1814.4 |
| 2.类型:控制器(DDC)安装及接线 48点以内 |
| 8 | 入侵探测设备 | 1.名称:主动红外入侵探测器 | 定制 | 套 | 317.1 |
| 2.其他说明:SA-SAB-80 室外80米 室内240米 普通双光束红外对射系列 |
| 9 | 出入口控制设备 | 1.名称:带开锁功能的一钥匙通手动离合控制器 | 供应商制作 | 台 | 974.4 |
| 2.规格:双门 |
| 10 | 开关电源设备 | 1.种类:24V直流开关电源 | 定制 | 台 | 520.8 |
| 2.规格:≤100A |
| 11 | 出入口控制设备（PCB-JC） | 1.名称:PLC | 供应商制作 | 个 | 680.4 |
| 2.类型:信号板 |
| 12 | 运行组件 | 1.名称:滑块 | 供应商制作 | 套 | 186.9 |
| 2.规格:SBR25LUU |
| 13 | 运行组件 | 1.名称:滑块安装板 | 供应商制作 | 台 | 430.5 |
| 2.规格:40\*40mm |
| 14 | 交换机（SWITCH） | 1.名称:国产品牌网络交换机 | 定制 | 台 | 3402 |
| 2.规格:24口 |
| 15 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:非接触式国秘读卡机 | 定制 | 台 | 385.35 |
| 2.类型:目标识别设备安装 读卡器 |
| 16 | 铁门轨道 | 1.规格：一体成型304不锈钢轨道，钢材厚度3mm | 定制 | 米 | 294 |
| **C型门** |
| 1 | 控制器 | 1.名称:电机控制器 | 供应商制作 | 台 | 340.2 |
| 2.型号:93-ECPM3 |
| 2 | 小电器 | 1.名称:门上指示灯 | 定制 | 个 | 28.35 |
| 2.型号:AD16-22D/380V |
| 3 | 其他电器 | 1.名称:高导程滚珠螺杆 | 定制 | 套 | 4365.9 |
| 2.规格:Φ40×40×2500mm |
| 4 | 微直流电动机 | 1.名称:24V微直流电动机(带自锁装置) | 定制 | 台 | 1837.5 |
| 2.其他:含离合器、金属软管及金属软管活接头 |
| 5 | 交换机（SWITCH） | 1.名称:国产品牌网络交换机 | 定制 | 台 | 3402 |
| 2.规格:24口 |
| 6 | 控制器 | 1.名称:接近开关 | 定制 | 台 | 192.15 |
| 2.型号:TK-18N/P8C |
| 7 | 控制器 | 1.名称:网络通讯控制器 | 供应商制作 | 台 | 737.1 |
| 2.型号:YTW24DOMR |
| 8 | 运行组件 | 1.名称:滑块 | 供应商制作 | 套 | 186.9 |
| 2.规格:SBR25LUU |
| 9 | 运行组件 | 1.名称:滑块安装板 | 供应商制作 | 台 | 430.5 |
| 2.规格:40\*40mm |
| 10 | 入侵探测设备 | 1.名称:主动红外入侵探测器 | 定制 | 套 | 317.1 |
| 2.其他说明:SA-SAB-80 室外80米 室内240米 普通双光束红外对射系列 |
| 11 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:非接触式国秘读卡机 | 定制 | 台 | 453.6 |
| 2.类型:目标识别设备安装 读卡器 |
| 12 | 出入口控制设备 | 1.名称:带开锁功能的一钥匙通手动离合控制器 | 供应商制作 | 台 | 974.4 |
| 2.规格:双门 |
| 13 | 出入口控制设备（PCB-JC） | 1.名称:PLC | 供应商制作 | 台 | 1814.4 |
| 2.类型:控制器(DDC)安装及接线 48点以内 |
| 14 | 开关电源设备 | 1.种类:24V直流开关电源 | 定制 | 台 | 5035.8 |
| 2.规格:≤100A |
| 15 | 出入口控制设备（PCB-JC） | 1.名称:PLC | 供应商制作 | 个 | 680.4 |
| 2.类型:信号板 |
| 16 | 闭门器 | 1.名称:弹性自动闭门器 | 定制 | 套 | 226.8 |
| 2.类型:可用于通道铁门 |
| **D型门** |
| 1 | 控制器 | 1.名称:电机控制器 | 供应商制作 | 台 | 340.2 |
| 2.型号:93-ECPM3 |
| 2 | 小电器 | 1.名称:门上指示灯 | 定制 | 个 | 28.35 |
| 2.型号:AD16-22D/380V |
| 3 | 其他电器 | 1.名称:高导程滚珠螺杆 | 定制 | 套 | 3877.65 |
| 2.规格:Φ20×40×1300mm |
| 4 | 小型直流电动机 | 1.名称:24V直流电动机(带自锁装置) | 定制 | 台 | 1837.5 |
| 2.其他:含离合器、金属软管及金属软管活接头 |
| 5 | 出入口控制设备（PCB-JC） | 1.名称:PLC | 供应商制作 | 台 | 1814.4 |
| 2.类型:控制器(DDC)安装及接线 48点以内 |
| 6 | 开关电源设备 | 1.种类:24V直流开关电源 | 定制 | 台 | 520.8 |
| 2.规格:≤100A |
| 7 | 出入口控制设备 | 1.名称:PLC | 供应商制作 | 个 | 680.4 |
| 2.类型:信号板 |
| 8 | 控制器 | 1.名称:接近开关 | 定制 | 台 | 192.15 |
| 2.型号:TK-18N/P8C |
| 9 | 控制器 | 1.名称:网络通讯控制器 | 供应商制作 | 台 | 510.3 |
| 2.型号:YTW24DOMR |
| 10 | 运行组件 | 1.名称:滑块 | 供应商制作 | 套 | 110.25 |
| 2.规格:SBR16LUU |
| 11 | 自动锁 | 1.名称：双钩电控锁 | 定制 | 套 | 414.75 |
| 12 | 控制器 | 1.名称：控制芯片 | 定制 | 片 | 68.25 |
| 13 | 控制器 | 1.步进马达 | 定制 | 套 | 68.25 |
| 14 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:非接触式国秘读卡机 | 定制 | 台 | 441 |
| 2.类型:目标识别设备安装 读卡器 |
| 15 | 机械锁 | 1.名称：双钩机械锁 | 定制 | 套 | 510.3 |
| 16 | 监门钥匙 | 1.名称：监门钥匙 | 定制 | 根 | 91.35 |
| 17 | 分线接线箱(盒) | 1.名称:备用控制盒 | 定制 | 个 | 340.2 |
| 2.其他:含按钮（开、关、停） |
| 18 | 接线箱 | 1.名称:挂壁设备箱 | 定制 | 个 | 543.9 |
| 2.安装形式:明装 |
| 19 | 控制器 | 1.名称:控制按钮集成控制器 | 定制 | 台 | 567 |
| 2.控制点数量:48点以内 |
| 20 | 出入口控制设备 | 1.名称:一钥匙通手动离合控制器 | 定制 | 台 | 974.4 |
| 2.规格:双门 |
| 21 | 入侵探测设备 | 1.名称:主动红外探测器 | 定制 | 套 | 317.1 |
| 2.类别:SA-SAB-80 |
| 22 | 触摸屏及按键面板 | 1.名称:不锈钢控制面板 | 定制 | 台 | 260.4 |
| 2.规格:360\*750mm |
| 23 | 触摸屏及按键面板 | 1.名称:不锈钢控制面板 | 定制 | 台 | 294 |
| 2.规格:440\*750mm |
| 24 | 控制按键 | 86\*86\*40mm | 德力西 | 套 | 31.5 |
| 25 | 磁力锁及支架 | 280KG/L型 | 固尚 | 套 | 277.2 |
| **配管配线类型** |
| 1 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线(芯以内) 四芯 | 广东远洋 | m | 4.98 |
| 2.名称、型号:聚氯乙烯护套软电线、RVV- 3\*1.5 |
| 2 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线(芯以内) 八芯 | 广东远洋 | m | 3.84 |
| 2.名称、型号:聚氯乙烯护套软电线、RVV- 6\*0.5 |
| 3 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线(芯以内) 四芯 | 广东远洋 | m | 7.8 |
| 2.名称、型号:聚氯乙烯护套软电线、RVV- 3\*2.5 |
| 4 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线(芯以内) 二芯 | 广东远洋 | m | 5.22 |
| 2.名称、型号:聚氯乙烯护套软电线、RVV- 2\*2.5 |
| 5 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线(芯以内) 四芯 | 广东远洋 | m | 3.2 |
| 2.名称、型号:聚氯乙烯护套软电线、RVV- 4\*0.5 |
| 6 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线(芯以内) 二芯 | 广东远洋 | m | 1.32 |
| 2.名称、型号:聚氯乙烯护套软电线、RVV- 2\*0.3 |
| 7 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线(芯以内) 八芯 | 广东远洋 | m | 3.1 |
| 2.名称、型号:聚氯乙烯护套软电线、RVV- 6\*0.3 |
| 8 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线(芯以内) 八芯 | 广东远洋 | m | 3.65 |
| 2.名称、型号:聚氯乙烯护套软电线、RVV- 2\*1.5 |
| 9 | 双绞线缆 | 1.敷设形式:线槽、桥架、活动地板内明布放(4对以内) | 广东远洋 | m | 1.65 |
| 2.名称、型号:超五类非屏蔽双绞线、CAT.5e UTP |
| 10 | 控制电缆 | 1.敷设形式:控制电缆敷设 电缆(6芯以下) | 广东远洋 | m | 1.92 |
| 2.名称、型号:聚氯乙烯屏蔽护套软电线、RVVP- 2\*0.5 |
| 11 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 | 国产 | m | 52 |
| 2.规格:MR200\*100\*1.5 |
| 12 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 | 国产 | m | 18 |
| 2.规格:MR100\*50\*1.0 |
| 13 | 铁构件 | 1.名称:线槽支架 | 国产 | kg | 6 |
| 2.材质:镀锌角钢 |
| 3.规格:L40\*4 |
| 14 | 配管 | 1.名称:钢方管 | 国产 | m | 22 |
| 2.规格:60\*40\*2.5mm |
| 3.配置形式:明敷 |
| 15 | 配管 | 1.名称:PVC难燃塑料线管 | 国产 | m | 2.8 |
| 2.规格:Ф25 |
| 3.配置形式:明敷 |
| 16 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 | 国产 | m | 20 |
| 2.规格:DN25×3.25 |
| 3.配置形式:明敷 |
| **自动升降路障机** |
| 1 | 液压系统 | 一拖二 | 国产 | 套 | 36750 |
| 2 | 抗磨液压油 | （高压）GB11118.146#16L/桶 | 国产 | 桶 | 420 |
| 3 | 液压油罐 | HSG50/30-200GEG/160kgf/cm2 | 国产 | 个 | 525 |
| 4 | 高压油管 | Φ20 | 国产 | 米 | 48 |
| 5 | 电磁换向阀 | DSG-03-3C2-D24 | 国产 | 个 | 367.5 |

第三章 报价附件

## 报 价 表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **下浮率** | **备注** |
| 1 | 广东省肇庆监狱铁门维护保修服务项目 | 1批 |  |  |

**注：**

1. **供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；**
2. **所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；**
3. **平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。**
4. **下浮率报价没有大于或等于100%，也没有为负数，且是固定唯一值的，否则为无效报价；供应商所报下浮率为成交下浮率，即：合同物品单价=最高单价限价\*（1-下浮率）；在本项目合同服务履行期间，该下浮率不作另行调整；**
5. **下浮率的报价均应包含国家规定的税费。**
6. **本项目不接受有选择性的报价，只允许报一个下浮率，且所报的下浮率应当适用于该类别所有产品单品。**

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 采购需求书响应声明函

**致：广东省肇庆监狱、云采链（广州）信息科技有限公司**

关于贵单位、贵司发布**广东省肇庆监狱铁门维护保修服务项目**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于采购需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的采购需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于采购需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 供应商资格声明函

**致：广东省肇庆监狱、云采链（广州）信息科技有限公司：**

关于贵单位、贵司发布**广东省肇庆监狱铁门维护保修服务项目**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）具有本次采购项目服务能力。

三、本公司（企业）有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

四、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

 五、本公司（企业）在本项目中不联合竞价。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：