广东省肇庆监狱服刑人员

伙房多功能区改造项目

一、项目概况

（一）项目名称：广东省肇庆监狱服刑人员伙房多功能区改造项目

（二）项目施工地点：肇庆监狱监管区

（三）项目预算

1.项目总预算：301665.28元

2.暂列金金额：0元

3.绿色施工安全防护措施费金额：12029.72元

4.余泥渣土场外运输排放费：0元

（四）项目工期：51个日历天

（五）工程内容：对伙房粗加工区、验收区、烹饪区、配餐区、清洗区、仓库等功能区域进行改造。后附工程量清单。

（六）报价须知:本项目采用综合总价包干方式，根据需求书、设计图纸、设备清单、使用材料说明及资料工程性质、工程特点，由中标人包工、包料、包机械、包质量、包安全、包工期、包风险、包文明施工、包整个项目的安装调试，并包验收合格，以中标价（含税费、工程、运杂费等一切费用以及施工过程中不可预见的费用等）为结算的依据，不受市场材料价格的上下变动而调整。中标后，如出现必须要做的项目或本需求书漏项的地方或对于影响安全使用的必要组成部分，无论需求书中指出与否，投标人都应在投标文件中明确列出，且报价需包含此部分价格，中标后不得增加任何费用。

（七）是否接受现场勘查：否

（八）是否需要项目总负责人：是

（九）是否需要专职安全管理人员：是

二、供应商资格条件

（一）必须在广东政府采购网智慧云平台电子卖场“装修”类定点供应库内，且服务区域范围有“肇庆市”。

三、工作要求

（一）施工要求、条件

1.工程实施过程中，出现下列情形，经招标人确认，工期予以顺延：

（1）不可抗力因素；

（2）工程量未增加但修改部分施工工艺和安装要求的。

2.招标人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由中标人自行解决，其费用由中标人自理。

3.进场施工人员必须严格遵守相关规章制度。进入施工现场人员必须佩戴工作证，并自觉接受检查。

4.中标人应确保施工现场的清洁卫生，破坏路面、绿化、设施的应负责修复，建筑垃圾必须清理干净并运出监狱。

5.中标人在施工现场需对现有已安装完毕的设备或装饰装修进行整改时，中标人必须对其进行修复，修复费用已包含在总价中。

（二）安全文明施工要求：中标人在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及文明施工等规定，建立规章制度和防护措施。中标人必须负责其派出的为本工程服务人员的人身意外保险，施工期间所出现的一切安全事故均由中标人全权负责。

（三）中标人不许转包、分包。不许随意更换项目负责人，如确须更换，则事前须征得招标人同意。如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，项目负责人如不到位，则在工程款中扣除2%作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿。

（四）在工程进行中，中标人要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和招标人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

四、支付方式

（一）项目款项支付方式：

1.合同签定生效、中标人缴纳履约保证金、设备人员进场后，招标人支付第一期工程款，即合同价的30%。项目竣工，通过招标人初验后，招标人支付第二期工程款，即合同价的40%。

2.待试运行1个月后组织终验。通过招标人的终验合格后，中标人把本项目工程的一切资料整理成册（一式三份）作竣工资料交给招标人存档后（资料包括如有：深化后最终的设计、实施图纸）并详细说明等，完成办理项目结算手续，中标人须提供缴纳质量保证金的凭证并经招标人确认后，招标人支付结算余款给中标人。

（二）履约保证金

1.收取比例：合同价款的5%

2.退还履约保证金退还说明：合同签订后三个工作日内，中标人须向招标人支付合同价5%的履约保证金。在工程终验合格后30个工作日内，招标人无息退还保证金。

3.若中标人逾期7个工作日仍未缴纳履约保证金，招标人有权单方面终止合同并追究中标人的违约责任。

（三）质量保证金

1.收取比例：结算价款的3%

2.退还质量保证金退还说明：在质保期期满后30个工作日内，招标人无息退还保证金。

五、验收要求

（一）验收按投标文件中的各项技术指标、规格、性能进行验收。当项目性能无法达到使用要求时，招标人可拒绝验收，由此造成的损失全部由中标人承担。

（二）所有验收文件、测试报告、资料要提交给招标人以作留档备案。

（三）交付验收标准依次顺序对照适用标准为：符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；符合招标文件和响应承诺招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；货物来源符合官方标准。

六、工程项目质量保证期限、质保期内售后服务要求

（一）项目实施完成后，符合招标人的要求，通过招标人组织的验收并确认验收合格。本项目的质量维修保养期从确认验收合格之日起计，两年的项目质量免费维修保养期（包含所有材料的费用及更换的人工费），若中标人承诺质保期大于两年的，按中标人承诺执行；

（二）中标人应设有维修服务机构，在质保期内对招标人通过电话或书面形式提出的质量问题及维修要求应在2小时内响应，必要时派员上门排除故障，在 24 小时内免费更换有故障的部件或材料。

（三）所有保修服务方式均为中标人上门现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担；

（四）中标人如未能按照上述约定的质量保证开展售后服务，或维修后未能通过招标人验收的，招标人有权自行委托第三方进行维修，因维修而产生的所有费用由中标人承担，且招标人有权一次性没收全部质量保证金。

七、双方违约责任

（一）发生以下情形，经调查属实的，扣除中标人50%履约保证金：

1.供应材料品种、品牌、规格或质量等级与合同不符；

2.材料出现质量问题，中标人不积极配合查找原因，不及时反馈处理结果；

3.提供虚假检验报告等相关票证；

4.中标人没有在合同规定时间内完成项目内容并通过验收交付使用。

（二）如在合同执行期间因中标人违约导致履约保证金部分扣除，中标人需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐；如未按期补齐，招标人有权单方面解除合同并没收全部履约保证金。

（三）上述的施工总工期，如因中标人的原因导致工程不能按时完成，从延期的第1天起，每天罚款合同总价的千分之十。延期时间超过 10 天的，招标人有权单方终止合同、没收全部履约保证金并责令其立即退场，由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿。工期为硬性工期（雨天、及可能出现的局部设计变更等均已包括在内）的，中标人必须采取一切措施保证按时完工。

（四）合同约定的工程项目，中标人不得转包。否则，招标人有权单方面终止合同和没收全部履约保证金，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由中标单位负责赔偿。

八、争议的解决

若双方产生争议，可向招标人所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、不可抗力

（一）由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 14 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

（二）不可抗力事件发生后，招标人和中标人应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

十、其他

中标人应按有关规定采取严格的安全防护措施，否则，由于自身安全措施不力而造成所有安全事故的责任和因此而发生的费用均由中标人承担。

|  |
| --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东省肇庆监狱服刑人员伙房多功能区改造项目 | 标段： | 第 1 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有门窗2.废料运距:6km3.满足该项所有的施工内容 | 樘 | 14 |  |  |  |
| 2 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除原有路缘石2.废料运距:6km3.满足该项所有的施工内容 | m | 5.8 |  |  |  |
| 3 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1.清表杂草种植土2.满足该项所有的施工内容 | m2 | 24 |  |  |  |
| 4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.破除砖砌平台2.废料运距:6km3.满足该项所有的施工内容 | m3 | 1.76 |  |  |  |
| 5 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.拆除不锈钢支撑管2.满足该项所有的施工内容 | 根 | 1 |  |  |  |
| 6 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除原有水龙头2.满足该项所有的施工内容 | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除洗手盆2.满足该项所有的施工内容 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 010101006001 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:人工挖0.5m2.弃淤泥、流砂距离:6km3.满足该项所有的施工内容 | m3 | 8 |  |  |  |
| 9 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.部位:开墙孔2.打洞部位材质:砖墙3.洞尺寸:300\*3004.满足该项所有的施工内容 | 个 | 6 |  |  |  |
| 10 | 011615001002 | 开孔(打洞) | 1.洞尺寸:Φ80~1002.满足该项所有的施工内容 | 个 | 7 |  |  |  |
| 11 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.拆除台阶2.废料运距:6km3.满足该项所有的施工内容 | m2 | 15 |  |  |  |
| 12 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:原有墙体2.废料运距:6km3.满足该项所有的施工内容 | m2 | 32.22 |  |  |  |
| 13 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:原有地砖及找平层2.废料运距:6km3.满足该项所有的施工内容 | m2 | 263.01 |  |  |  |
| 14 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:原有天花2.废料运距:6km3.满足该项所有的施工内容 | m2 | 124.4 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东省肇庆监狱服刑人员伙房多功能区改造项目 | 标段： | 第 2 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 15 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:原有墙裙及找平层2.废料运距:6km3.满足该项所有的施工内容 | m2 | 74.4 |  |  |  |
| 16 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除原有斜坡水泥层2.废料运距:6km3.满足该项所有的施工内容 | m2 | 2.96 |  |  |  |
| 17 | 011604001001 | 拆除面层 | 1.拆除面层2.废料运距:6km3.满足该项所有的施工内容 | m2 | 17.2 |  |  |  |
| 18 | 011601001004 | 开门洞 | 1.开门洞2.尺寸:1000\*2100mm3.废料运距:6km4.满足该项所有的施工内容 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 011601001005 | 拆除排水沟 | 1.拆除排水沟2.废料运距:6km3.满足该项所有的施工内容 | m | 16.2 |  |  |  |
|  |  | 拆除工程合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:预制混凝土花基侧石、500\*300\*1502.基础、垫层:材料品种、厚度:20厚1:3水泥砂浆、C15混凝土基座3.满足该项所有的施工内容 | m | 5.8 |  |  |  |
| 21 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6%2.石料规格:石粉3.厚度:100mm4.满足该项所有的施工内容 | m2 | 25.2 |  |  |  |
| 22 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C352.厚度:20cm3.水泥混凝土路面养生 水养生4.满足该项所有的施工内容 | m2 | 25.2 |  |  |  |
| 23 | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6%2.石料规格:石粉3.厚度:50mm4.满足该项所有的施工内容 | m2 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东省肇庆监狱服刑人员伙房多功能区改造项目 | 标段： | 第 3 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 24 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C352.厚度:20cm3.满足该项所有的施工内容 | m2 | 2 |  |  |  |
| 25 | 040504009001 | 雨水井盖 | 1.井盖:铸铁雨水井盖、DN700 重型(2cm厚) 93kg 带防盗2.满足该项所有的施工内容 | 套 | 1 |  |  |  |
| 26 | 010505006001 | 混凝土挡墙 | 1.混凝土种类:预拌2.混凝土强度等级:C353.含模板4.满足该项所有的施工内容 | m3 | 0.128 |  |  |  |
| 27 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内2.满足该项所有的施工内容 | t | 0.0078 |  |  |  |
| 28 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆材料种类、规格:304不锈钢D60\*4圆管2.满足该项所有的施工内容 | m | 4.9 |  |  |  |
| 29 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:304不锈钢D65\*4圆管2.栏杆材料种类、规格:304不锈钢D30\*1.2圆管、304不锈钢D50\*1.2圆管3.满足该项所有的施工内容 | m | 1.9 |  |  |  |
| 30 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.材料种类、规格:304不锈钢80\*80\*2.5方管2.满足该项所有的施工内容 | m | 1.8 |  |  |  |
| 31 | 011104003001 | 金属地面 | 1.名称:不锈钢压槽2.基层材料种类、规格:3~5厚瓷砖胶3.面层材料品种、规格、颜色:2厚304不锈钢板4.满足该项所有的施工内容 | m2 | 8.944 |  |  |  |
| 32 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.名称:不锈钢防虫网2.框材质:不锈钢3.窗纱材料品种、规格:不锈钢网4.满足该项所有的施工内容 | m2 | 33.04 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东省肇庆监狱服刑人员伙房多功能区改造项目 | 标段： | 第 4 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 33 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:水泥砖2.墙体类型:内墙20cm3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆4.满足该项所有的施工内容 | m3 | 5.944 |  |  |  |
| 34 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300\*600釉面砖2.找平层:15厚1:2.5水泥砂浆3.防护材料种类:10厚抗裂砂浆4.满足该项所有的施工内容 | m2 | 135.28 |  |  |  |
| 35 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.名称:封窗板2.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚304不锈钢板3.满足该项所有的施工内容 | m2 | 4.32 |  |  |  |
| 36 | 010401014001 | 架空混凝土盖 | 1.砖品种、规格、强度等级:水泥砖2.沟截面尺寸:两边1/2砖3.垫层材料种类、厚度:100厚C15砼4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆5.盖板:100厚C20砼6.20厚M20水泥砂浆抹面7.满足该项所有的施工内容 | m2 | 9.6 |  |  |  |
| 37 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:工业排气扇2.规格:120W3.满足该项所有的施工内容 | 台 | 7 |  |  |  |
| 38 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆2.结合层厚度、砂浆配合比:40厚1:2水泥砂浆3.面层材料品种、规格、颜色:300\*300防滑砖4.防护层材料种类:1.5mm非固化橡胶沥青防水5.满足该项所有的施工内容 | m2 | 13 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东省肇庆监狱服刑人员伙房多功能区改造项目 | 标段： | 第 5 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 39 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度:水泥基自流平界面剂两道2.中层漆材料种类、厚度:10厚水泥砂浆自流平3.面漆材料种类、厚度:丙烯酸砂浆混合物两道4.满足该项所有的施工内容 | m2 | 17.53 |  |  |  |
| 40 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:排气扇2.规格:450\*4503.满足该项所有的施工内容 | 台 | 3 |  |  |  |
| 41 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:大理石洗手台2.配件品种、规格:洗手盘3.满足该项所有的施工内容 | 套 | 7 |  |  |  |
| 42 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:防水腻子2.刮腻子遍数:两遍3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆ICI4.满足该项所有的施工内容 | m2 | 712.95 |  |  |  |
| 43 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆2.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚3.40厚C20细石混凝土保护层4.1:6水泥炉渣垫层5.15厚1:2水泥砂浆保护层6.1.5厚涂料防水层7.20厚1:2.5水泥砂浆找平层8.满足该项所有的施工内容 | m2 | 186.01 |  |  |  |
| 44 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面2.面层材料品种、规格:方型铝扣板面层 600×6003.满足该项所有的施工内容 | m2 | 130.5 |  |  |  |
| 45 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石2.面层材料品种、规格、颜色:大理石1500\*503.满足该项所有的施工内容 | 条 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东省肇庆监狱服刑人员伙房多功能区改造项目 | 标段： | 第 6 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 46 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.名称:挡板2.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚304不锈钢板3.满足该项所有的施工内容 | m2 | 18.49 |  |  |  |
| 47 | 030412002001 | 紫外线杀菌灯 | 1.名称:紫外线杀菌灯2.规格:30W3.满足该项所有的施工内容 | 套 | 10 |  |  |  |
| 48 | 030412004001 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯2.型号:600\*6003.规格:24w4.满足该项所有的施工内容 | 套 | 12 |  |  |  |
| 49 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.防滑坡道2.面层厚度、砂浆配合比:50厚1:2.5水泥砂浆3.满足该项所有的施工内容 | m2 | 29.6 |  |  |  |
| 50 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:铝合金推拉窗2.满足该项所有的施工内容 | m2 | 1 |  |  |  |
| 51 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门类型:不锈钢门2.满足该项所有的施工内容 | m2 | 25.83 |  |  |  |
| 52 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:钢化玻璃门2.满足该项所有的施工内容 | m2 | 18.95 |  |  |  |
| 53 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.门类型:不锈钢镂空卷帘门2.满足该项所有的施工内容 | m2 | 9.24 |  |  |  |
| 54 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:铝合金平开门2.满足该项所有的施工内容 | m2 | 1.47 |  |  |  |
| 55 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:蹲位2.砖品种、规格、强度等级:水泥砖3.满足该项所有的施工内容 | 个 | 8 |  |  |  |
| 56 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面2.面层材料品种、规格:双层8mm硅钙板3.满足该项所有的施工内容 | m2 | 17.06 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：广东省肇庆监狱服刑人员伙房多功能区改造项目 | 标段： | 第 7 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 57 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横15002.面层材料品种、规格、颜色:5mm铝塑板3.满足该项所有的施工内容 | m2 | 34.96 |  |  |  |
| 58 | 011501001001 | 嵌入式展柜 | 1.名称:嵌入式展柜2.材料种类、规格:不锈钢管、钢化玻璃3.满足该项所有的施工内容 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 新建工程合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 | m2 | 924.37 |  |  |  |
| 60 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 | m2 | 147.56 |  |  |  |
|  | 2 | 措施其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 安砌侧(平、缘)石模版 |  | m2 | 1.972 |  |  |  |
| 62 | 011702020001 | 栏板、反檐模板 |  | m2 | 1.28 |  |  |  |
| 63 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 |  | m2 | 9.6 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |