附表1：机房清单

肇庆监狱需要运维的机房清单如下表1所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** |
| 1 | 2400W热插拔高级电源模块 | H3C PWR-2400W-P | 5 | 个 |
| 2 | 外部电源线 | H3C CAB-AC Pwr CHI-3m | 5 | 个 |
| 3 | UIS8000刀片机箱风扇 | H3C FAN-C8000 | 4 | 个 |
| 4 | 32A PDU供电模块 | H3C PDU-32A | 2 | 个 |
| 5 | 超五类屏蔽双绞线 | BESTLAN T15418:F-FTP,Cat.5e,PVC 305米/箱,CM | 1 | 批 |
| 6 | 配线架 | BESTLAN T00024ES:24口空配线架,1U,可安装语音数据及光纤适配器 | 1 | 批 |
| 7 | 理线器 | BESTLAN T70000:通用理线架,1HU | 1 | 批 |
| 8 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 1 | 批 |
| 9 | 功率模块B10 | B10 | 2 | 台 |
| 10 | 免维护胶体蓄电池70AH/12V | 6GFMJ100-12 | 64 | 节 |
| 11 | A16电池柜 | 定制 | 4 | 套 |
| 12 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 1 | 台 |
| 13 | UPS（6kVA） | 易事特 EA906H：系统延时 30 分钟，6KVA 单进单出在线式工频机 ，蓄电池 12V 24AH\*16 节，电池柜及配线 | 1 | 台 |
| 14 | 防雷接地改造 | 含接地体、接地线等，不大于 4 欧姆 | 1 | 批 |
| 15 | 电源二级防雷器 | 慧拓鑫 TP40/2：40kA 通流量/二级防雷 | 1 | 个 |
| 16 | 三合一防雷器 | 慧拓鑫 VTS-TV FOR E-024：电源、传输线路等防雷 | 1 | 个 |
| 17 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 2 | 台 |
| 18 | 超五类屏蔽双绞线 | BESTLAN T15418:F-FTP,Cat.5e,PVC 305米/箱,CM | 1 | 批 |
| 19 | 电源线 | 宇洪 RVV2\*1.0 | 1 | 批 |
| 20 | 广播音频线 | 宇洪 RVVP2\*1.5 | 1 | 批 |
| 21 | 配线架 | BESTLAN T00024ES:24口空配线架,1U,可安装语音数据及光纤适配器 | 2 | 个 |
| 22 | 理线器 | BESTLAN T70000:通用理线架,1HU | 2 | 个 |
| 23 | UPS（6kVA） | 易事特 EA906H：系统延时 30 分钟，6KVA 单进单出在线式工频机 ，蓄电池 12V 24AH\*16 节，电池柜及配线 | 1 | 台 |
| 24 | 防雷接地改造 | 含接地体、接地线等，不大于 4 欧姆 | 1 | 批 |
| 25 | 电源二级防雷器 | 慧拓鑫 TP40/2：40kA 通流量/二级防雷 | 1 | 个 |
| 26 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 1 | 台 |
| 27 | 超五类屏蔽双绞线 | BESTLAN T15418:F-FTP,Cat.5e,PVC 305米/箱,CM | 1 | 批 |
| 28 | 集中供电电源线 | 宇洪 RVV2\*1.0 | 1 | 批 |
| 29 | 广播音频线 | 宇洪 RVVP2\*1.5 | 1 | 批 |
| 30 | 配线架 | BESTLAN T00024ES:24口空配线架,1U,可安装语音数据及光纤适配器 | 1 | 个 |
| 31 | 理线器 | BESTLAN T70000:通用理线架,1HU | 1 | 个 |
| 32 | 电源二级防雷器 | 慧拓鑫 TP40/2：40kA 通流量/二级防雷 | 1 | 个 |
| 33 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 5 | 台 |
| 34 | 超五类屏蔽双绞线 | BESTLAN T15418:F-FTP,Cat.5e,PVC 305米/箱,CM | 1 | 批 |
| 35 | 电源线 | 宇洪 RVV3\*2.5 | 1 | 批 |
| 36 | 广播音频线 | 宇洪 RVVP2\*1.5 | 1 | 批 |
| 37 | 配线架 | BESTLAN T00024ES:24口空配线架,1U,可安装语音数据及光纤适配器 | 2 | 个 |
| 38 | 理线器 | BESTLAN T70000:通用理线架,1HU | 2 | 个 |
| 39 | 电源线 | 宇洪 RVV3\*2.5 | 1 | 批 |
| 40 | 广播音频线 | 宇洪 RVVP2\*1.5 | 1 | 批 |
| 41 | 配线架 | BESTLAN T00024ES:24口空配线架,1U,可安装语音数据及光纤适配器 | 1 | 个 |
| 42 | 理线器 | BESTLAN T70000:通用理线架,1HU | 1 | 个 |
| 43 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 1 | 台 |
| 44 | 超五类屏蔽双绞线 | BESTLAN T15418:F-FTP,Cat.5e,PVC 305米/箱,CM | 1 | 批 |
| 45 | 电源线 | 宇洪 RVV3\*2.5 | 1 | 批 |
| 46 | 广播音频线 | 宇洪 RVVP2\*1.5 | 1 | 批 |
| 47 | 配线架 | BESTLAN T00024ES:24口空配线架,1U,可安装语音数据及光纤适配器 | 2 | 个 |
| 48 | 理线器 | BESTLAN T70000:通用理线架,1HU | 2 | 个 |
| 49 | UPS（10kVA） | 易事特 EA9010H：系统延时 30 分钟，10KVA 单进单出在线式工频机，蓄电池 12V 38AH\*16 节，电池柜及配线 | 2 | 台 |
| 50 | 防雷接地改造 | 含接地体、接地线等，不大于 4 欧姆 | 2 | 批 |
| 51 | 三合一防雷器 | 慧拓鑫 VTS-TV FOR E-024：电源、传输线路等防雷 | 8 | 个 |
| 52 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 2 | 台 |
| 53 | 超五类屏蔽双绞线 | BESTLAN T15418:F-FTP,Cat.5e,PVC 305米/箱,CM | 1 | 批 |
| 54 | 集中供电电源线 | 宇洪 RVV2\*1.0 | 1 | 批 |
| 55 | 电源线 | 宇洪 RVV3\*2.5 | 1 | 批 |
| 56 | 广播音频线 | 宇洪 RVVP2\*1.5 | 1 | 批 |
| 57 | 配线架 | BESTLAN T00024ES:24口空配线架,1U,可安装语音数据及光纤适配器 | 14 | 个 |
| 58 | 理线器 | BESTLAN T70000:通用理线架,1HU | 14 | 个 |
| 59 | UPS（10kVA） | 易事特 EA9010H：系统延时 30 分钟，10KVA 单进单出在线式工频机，蓄电池 12V 38AH\*16 节，电池柜及配线 | 2 | 台 |
| 60 | 防雷接地改造 | 含接地体、接地线等，不大于 4 欧姆 | 2 | 批 |
| 61 | 三合一防雷器 | 慧拓鑫 VTS-TV FOR E-024：电源、传输线路等防雷 | 8 | 个 |
| 62 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 2 | 台 |
| 63 | 超五类屏蔽双绞线 | BESTLAN T15418:F-FTP,Cat.5e,PVC 305米/箱,CM | 1 | 批 |
| 64 | 集中供电电源线 | 宇洪 RVV2\*1.0 | 1 | 批 |
| 65 | 电源线 | 宇洪 RVV3\*2.5 | 1 | 批 |
| 66 | 广播音频线 | 宇洪 RVVP2\*1.5 | 1 | 批 |
| 67 | 配线架 | BESTLAN T00024ES:24口空配线架,1U,可安装语音数据及光纤适配器 | 2 | 个 |
| 68 | 理线器 | BESTLAN T70000:通用理线架,1HU | 2 | 个 |
| 69 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 1 | 台 |
| 70 | 超五类屏蔽双绞线 | BESTLAN T15418:F-FTP,Cat.5e,PVC 305米/箱,CM | 1 | 批 |
| 71 | 电源线 | 宇洪 RVV3\*2.5 | 1 | 批 |
| 72 | 广播音频线 | 宇洪 RVVP2\*1.5 | 1 | 批 |
| 73 | 配线架 | BESTLAN T00024ES:24口空配线架,1U,可安装语音数据及光纤适配器 | 1 | 个 |
| 74 | 理线器 | BESTLAN T70000:通用理线架,1HU | 1 | 个 |
| 75 | UPS（10kVA） | 易事特 EA9010H：系统延时 30 分钟，10KVA 单进单出在线式工频机，蓄电池 12V 38AH\*16 节，电池柜及配线 | 1 | 台 |
| 76 | 防雷接地改造 | 含接地体、接地线等，不大于 4 欧姆 | 2 | 批 |
| 77 | 三合一防雷器 | 慧拓鑫 VTS-TV FOR E-024：电源、传输线路等防雷 | 7 | 个 |
| 78 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 2 | 台 |
| 79 | 超五类屏蔽双绞线 | BESTLAN T15418:F-FTP,Cat.5e,PVC 305米/箱,CM | 1 | 批 |
| 80 | 电源线 | 宇洪 RVV2\*1.0 | 1 | 批 |
| 81 | 广播音频线 | 宇洪 RVV3\*2.5 | 1 | 批 |
| 82 | 配线架 | 宇洪 RVVP2\*1.5 | 2 | 个 |
| 83 | 理线器 | BESTLAN T00024ES:24口空配线架,1U,可安装语音数据及光纤适配器 | 2 | 个 |
| 84 | 防雷接地改造 | BESTLAN T70000:通用理线架,1HU | 1 | 批 |
| 85 | 电源二级防雷器 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 1 | 个 |
| 86 | 机柜 | BESTLAN T15418:F-FTP,Cat.5e,PVC 305米/箱,CM | 1 | 台 |
| 87 | 超五类屏蔽双绞线 | 宇洪 RVV3\*2.5 | 1 | 批 |
| 88 | 电源线 | 宇洪 RVVP2\*1.5 | 1 | 批 |
| 89 | 广播音频线 | BESTLAN T00024ES:24口空配线架,1U,可安装语音数据及光纤适配器 | 1 | 批 |
| 90 | 配线架 | BESTLAN T70000:通用理线架,1HU | 2 | 个 |
| 91 | 理线器 | BESTLAN T70000:通用理线架,1HU | 2 | 个 |
| 92 | UPS（10kVA） | 易事特 EA9010H：系统延时 30 分钟，10KVA 单进单出在线式工频机，蓄电池 12V 38AH\*16 节，电池柜及配线 | 2 | 台 |
| 93 | 防雷接地改造 | 含接地体、接地线等，不大于 4 欧姆 | 2 | 批 |
| 94 | 三合一防雷器 | 慧拓鑫 VTS-TV FOR E-024：电源、传输线路等防雷 | 4 | 个 |
| 95 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 2 | 台 |
| 96 | 超五类屏蔽双绞线 | BESTLAN T15418:F-FTP,Cat.5e,PVC 305米/箱,CM | 1 | 批 |
| 97 | 集中供电电源线 | 宇洪 RVV2\*1.0 | 1 | 批 |
| 98 | 电源线 | 宇洪 RVV3\*2.5 | 1 | 批 |
| 99 | 广播音频线 | 宇洪 RVVP2\*1.5 | 1 | 批 |
| 100 | 配线架 | BESTLAN T00024ES:24口空配线架,1U,可安装语音数据及光纤适配器 | 13 | 个 |
| 101 | 理线器 | BESTLAN T70000:通用理线架,1HU | 13 | 个 |
| 102 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 1 | 台 |
| 103 | 超五类屏蔽双绞线 | BESTLAN T15418:F-FTP,Cat.5e,PVC 305米/箱,CM | 1 | 批 |
| 104 | 电源线 | 宇洪 RVV3\*2.5 | 1 | 批 |
| 105 | 广播音频线 | 宇洪 RVVP2\*1.5 | 1 | 批 |
| 106 | 配线架 | BESTLAN T00024ES:24口空配线架,1U,可安装语音数据及光纤适配器 | 1 | 个 |
| 107 | 理线器 | BESTLAN T70000:通用理线架,1HU | 1 | 个 |
| 108 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 1 | 台 |
| 109 | 配线架 | BESTLAN T00024ES:24口空配线架,1U,可安装语音数据及光纤适配器 | 35 | 个 |
| 110 | 理线器 | BESTLAN T70000:通用理线架,1HU | 35 | 个 |
| 111 | UPS（6kVA） | 易事特 EA906H：系统延时 30 分钟，6KVA 单进单出在线式工频机 ，蓄电池 12V 24AH\*16 节，电池柜及配线 | 1 | 台 |
| 112 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 1 | 台 |
| 113 | 配线架 | BESTLAN T00024ES:24口空配线架,1U,可安装语音数据及光纤适配器 | 1 | 个 |
| 114 | UPS 电源 | 备用时间不少于30分钟。 在AB门UPS基础上增加电池， 实现本系统 30 分钟的持续供电 | 1 | 台 |
| 115 | 机柜 | 图腾、15U | 10 | 台 |
| 116 | 值班室机柜 | 图腾、42U | 1 | 台 |
| 117 | 球机支架 | 科达、配套 | 8 | 个 |
| 118 | 勤务值班室网络机柜 | 图腾、42U | 1 | 台 |
| 119 | 拼接处理器 | 弘捷、HJ8000-12H-32M、支持12路IP输入，4路DVI输入、12路DVI输出，2、IP流解码功能:单卡支持解析2路1080P、4路720P、8路D1/CIF信号源（DI、CIF分辨率信号源单窗口支持四分割显示，单屏支持16画面显示。）。支持H.264编解码协议及RTSP实时流协议 | 1 | 台 |
| 120 | UPS主机 | 海瑞弗、X6-33015、三进三出,15KVA | 1 | 台 |
| 121 | UPS电池 | 海瑞佛、12V65A | 40 | 个 |
| 122 | 电池柜 | 海瑞弗、尺寸（宽\*深\*高）872\*960\*1160MM | 2 | 台 |
| 123 | 武警哨位UPS | 海瑞弗、X2-1103L、3KVA延时60分钟 | 10 | 台 |
| 124 | 设备机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 1 | 个 |
| 125 | 设备机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 1 | 个 |
| 126 | UPS（10kVA）冠军C10KF | 冠军，C10KF，系统延时 30 分钟，10KVA 单进单出在线式 工频机，蓄电池 12V 38AH\*16 节，电池柜 及配线 | 1 | 台 |
| 127 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 2 | 个 |
| 128 | UPS（40kVA） | 冠军，CPHP2040， 系统延时 1 小时，40KVA 三进三出在线式 工频机，蓄电池 12V 100AH\*58 节，B32 电 池柜及配线 | 1 | 套 |
| 129 | 精密空调科士达，MT060DA | 科士达MT060DA | 2 | 台 |
| 130 | 防雷接地 | 含接地体、接地线等，不大于 4 欧姆 | 1 | 个 |
| 131 | 接地网 |  | 1 | 个 |
| 132 | 电源一级防雷器 | 都信，DXMB-25/4 100KA，10/350 | 1 | 个 |
| 133 | 电源二级防雷器 | 都信，DXM-40/3+N40KA,8/20 | 1 | 个 |
| 134 | 配线架 | BESTLAN T00024ES:24口空配线架,1U,可安装语音数据及光纤适配器 | 2 | 个 |
| 135 | 理线器 | BESTLAN T70000:通用理线架,1HU | 2 | 个 |
| 136 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 12 | 个 |
| 137 | 24 芯光缆 | Vcom,FSLLA-24 24 芯光缆 | 5040 | m |
| 138 | 48 芯光缆 | Vcom,FSLLA-48 48芯光缆 | 820 | m |
| 139 | 192 芯光缆 | Vcom,FSLLA-192 192 芯光缆 | 800 | m |
| 140 | 24 芯接头盒 | Vcom,PP24-LC 24 芯接头盒 | 15 | 个 |
| 141 | 跳纤（FC/FC) | Vcom,FC-FC 跳纤（FC/FC) | 96 | 条 |
| 142 | 跳纤（FC/SC) | Vcom，FC-SC 跳纤（FC/SC) | 136 | 条 |
| 143 | ODM（12芯） | Vcom，PP24-LC ODM（12 芯） | 24 | 条 |
| 144 | ODF 机架 | Vcom，ODF-288 ODF 机架 | 2 | 个 |
| 145 | UPS（10kVA）冠军，C10KF | 冠军，C10KF，系统延时 30 分钟，10KVA 单进单出在线式 工频机，蓄电池 12V 38AH\*16 节，电池柜 及配线 | 1 | 台 |
| 146 | UPS（6kVA） | 易事特 EA906H：系统延时 30 分钟，6KVA 单进单出在线式工频机 ，蓄电池 12V 24AH\*16 节，电池柜及配线 | 1 | 台 |
| 147 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 5 | 台 |
| 148 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 2 | 个 |
| 149 | UPS（6kVA） | 易事特 EA906H：系统延时 30 分钟，6KVA 单进单出在线式工频机 ，蓄电池 12V 24AH\*16 节，电池柜及配线 | 1 | 个 |
| 150 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 3 | 个 |
| 151 | UPS（6kVA） | 易事特 EA906H：系统延时 30 分钟，6KVA 单进单出在线式工频机 ，蓄电池 12V 24AH\*16 节，电池柜及配线 | 1 | 台 |
| 152 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 1 | 个 |
| 153 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 2 | 个 |
| 154 | UPS（6kVA） | 易事特 EA906H：系统延时 30 分钟，6KVA 单进单出在线式工频机 ，蓄电池 12V 24AH\*16 节，电池柜及配线 | 2 | 台 |
| 155 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 1 | 个 |
| 156 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 1 | 个 |
| 157 | 机柜 | 标准机柜，根据现场情况配置 27U 或 42U | 20 | 台 |
| 158 | 不间断电源系统在线式UPS电源 | UPS供电使用时间不小于8小时 | 1 |  |

表1

附表2：基础设施设备清单

肇庆监狱需要运维的基础设施设备清单如下表2所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** |
| **合计** | |  |  |  |
| 1 | 视频监控管理平台 | 海康威视 iVMS-8300E： | 7 | 台 |
| 2 | 存储阵列 | 视频监控系统用于控制整个监控系统的正常运行，实现设备接入、数据存储、码流转发、实时浏览、语音对讲、告警联动、集中控制等功能。 | 20 | 台 |
| 3 | 刀片服务器机箱 | 海康威视 DS-A72024R： | 1 | 台 |
| 4 | 刀片服务器机箱 | 支持iSCSI主机GE接口，配置GE接口数4个和10GE 接口数2个，支持端口链路聚合,单磁盘柜支持96TB 存储空间 | 1 | 台 |
| 5 | VC模块 | H3C UIS8000：含以下配置 | 2 | 个 |
| 6 | 10Gb光模块 | H3C VC-UIS8000-Z：H3C UIS8000,4\*FAN,1\*POWER,1\*OA | 4 | 个 |
| 7 | 首次安装服务 | H3C VCM-FlexFabric-10GE-24P | 1 | 个 |
| 8 | 3年7×24×4维保 | H3C SFP+-10Gb-SR | 1 | 个 |
| 9 | 统一管理矩阵 | H3C UIS-M8310-48G | 1 | 个 |
| 10 | SFP+ 万兆模块 | H3C SFP-XG-SX-MM850-D | 2 | 个 |
| 11 | 刀片服务器 | H3C UIS B390：含以下配置 | 8 | 台 |
| 12 | 刀片服务器 | H3C UIS-B390-G2-2630v3-10G：H3C UIS B390 G2,2\*E5-2630v3,2\*8GB DDR4,1\*2端口 10GE FlexFabric FLB网卡,刀片服务器 | 8 | 台 |
| 13 | 内存模块 | DDR4-8GB-SR\*4-R-V3-B | 48 | 个 |
| 14 | 硬盘模块 | HD-300G-SAS-10K-SFF | 16 | 个 |
| 15 | 3年7×24×4维保 | H3C云计算产品3年5×10×NBD升级到3年7×24×4维保 | 8 | 个 |
| 16 | 内网防火墙 | H3C NS-SecPath F5020：2U 设备，标配为 12 千兆电口，12 个 SFP 插槽，4个万兆 SFP 插槽。整机吞吐率(bps)30G；最大并发连接数2400 万 | 1 | 台 |
| 17 | 外网防火墙 | H3C NS-SecPath F1080：2U 设备，标配为16 个 10/100/1000M Base-TX； 8 个 SFP插槽; 2个万兆光口。整机吞吐率(bps)10G，最大并发连接数1000万 | 1 | 台 |
| 18 | 核心路由器 | H3C SR6616:业务板槽位数量8 个（1RU 高度全宽，不含主控槽位、交换网板槽位）；交换容量21.68Tbps；包转发率2560Mpps；支持 10GE、2.5G POS、155M/622M POS、155MATM、E3/T3、 8 端口 E1/E1-F 接口、1/2 端口 CPOS 、T1/T1-F、同步串口等广域网接口；配置双引擎、冗余内置交流电源、12个千兆光电复用口 | 1 | 台 |
| 19 | 配套软件及服务 |  |  |  |
| 20 | 摄像机接入许可 | 海康威视iVMS-8300E，摄像机接入许可，含1800路接入许可 | 1 | 套 |
| 21 | 门禁接入功能 | 富士，定制 | 1 | 套 |
| 22 | 智能分析功能 | 海康威视 DS-IE6200-E/J：支持 16 路视频诊断、室内警戒线、区域看防、起身检测等智能分析功能 | 1 | 台 |
| 23 | 接入已有软件平台 | 把所有系统就入已有的平台。包括监控系统、对讲监听系统、应急报警系统、周界防范系统、门禁系统、公共广播系统、信息发布系统等子系统无缝接入已有的安防平台，实现统一管理与指挥调度。 |  | 项 |
| 24 | 数字广播平台及接入软件 | ITC 数字广播平台软件（已含） |  | 项 |
| 25 | 应急报警平台功能 | ATW DN-AS180：满足应急报警系统的使用需求 | 1 | 套 |
| 26 | 信息发布系统管理中心软件 | 乾唐智能信息引导发布系统 V5.0（服务器端） |  | 套 |
| 27 | 网络设备 |  |  |  |
| 28 | 核心交换机（扩展核心交换机接口，满足当前接入需求为准） | H3C：含以下配置 |  | 套 |
| 29 | 光模块-XFP-10G-多模模块-(850nm,300m,LC) | H3C SFP-XG-SX-MM850-D：SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 4 | 块 |
| 30 | 24 端口千兆/百兆以太网光接口模块(SFP,LC) | H3C LSUM2GP24TSSE0：24端口千兆以太网光接口(SFP,LC)＋4端口万兆以太光接口模块(SFP+,LC) | 2 | 块 |
| 31 | 48 端口千兆电接口模块(RJ45) | H3C LSUM2GT48SE0：48端口千兆以太网电接口模块(RJ45) | 2 | 块 |
| 32 | 综合布线 |  |  |  |
| 33 | UPS扩容 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 | 指挥中心 |  |  |  |
| 36 | IP 网络话筒 | ITC T-6702 包括IP网络寻呼话筒及分控系统软件，IP网络寻呼话筒放在主控及分控室，可进行单向广播（对点、分区或全区）和双向免提对讲、监听功能。支持对讲终端会话管理。 | 3 | 个 |
| 37 | 数字调谐器 | ITC T-6222 | 1 | 台 |
| 38 | DVD 播放机 | ITC T-6221 | 1 | 台 |
| 39 | 前置放大器 | ITC T-6201 | 1 | 台 |
| 40 | IP 网络广播控制中心 | ITC T-6700 | 1 | 台 |
| 41 | IP 网络广播软件 | ITC T-6700R（已含） |  | 套 |
| 42 | IP 网络消防信号报警接口 | ITC T-6223(A)/T-6713 | 1 | 台 |
| 43 | 公共广播布线 | 满足本期项目在指挥中心的布线与设备安装要求 | 1 | 项 |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 | 分控室及设备间 |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 | 室外光缆 |  |  |  |
| 48 | 144芯光纤 | BESTLAN TF891144：松管铠装型 144芯单模9/125μm | 733 | 米 |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 | 各个建筑单体设备 |  |  |  |
| 51 | 5.1 干警备勤房 |  |  |  |
| 52 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 53 | 高清红外半球网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD2110XYZUV-ABCDEF： H.264、MJPEG 视频编码，960P 高清分辨率,支持报警输入输出 | 28 | 台 |
| 54 | 摄像机集中供电电源 | 开关电源，12DV12V 10A | 6 | 个 |
| 55 | 广播系统 |  |  |  |
| 56 | IP 网络适配器（机柜式） | ITC T-6701 | 1 | 台 |
| 57 | 合并式功放（650W） | ITC T-650： 70V, 100V 和低阻抗 4-16Ω扬声器输出； 额定输出功率 650W； 扬声器输出 70V, 100V &4~16Ω； 输入灵敏度 & 输入阻抗 MIC 1, 2, 3:5mV/600Ω； 输出灵敏度 & 输出源阻抗 MIX OUT: 1000mV/470Ω, 不平衡 RCA 端子输出 | 1 | 台 |
| 58 | 壁挂扬声器 | ITC T-601: 功率（70V): 1.5W、3W、5W 最大功率：20W 灵敏度:91dB±3dB, 阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 频率响应：130-16KHz | 36 | 个 |
| 59 | 信息发布系统 |  |  |  |
| 60 | 工业播放终端 | 乾唐 KT-FHD1080P-T 1.CPU：Intel Baytrila J1900，2.0GHZ，四核 2.GPU：Intel HD Graphics 3.内存：DDR3 2GB 4.硬盘：32GB固态硬盘 5.功耗：10w，无风扇 6.接口：USB×4，LAN×1,WIFI,HDMI×1,RS232×1 | 2 | 台 |
| 61 | 播放软件 | 乾唐智能信息引导发布系统 V5.0（客户端） |  | 套 |
| 62 | LED 电视 | TCL D60A620U:60寸 LED | 2 | 台 |
| 63 | 安装支架 | 挂墙安装 | 2 | 套 |
| 64 | 分控室设备 |  |  |  |
| 65 | 三层百兆 24 端口交换机 | H3C S3600V2-28TP-E：24FE+4SFP+2GE Combo,交直流双路供电 | 2 | 台 |
| 66 |  |  |  |  |
| 67 | 5.2 干警食堂 |  |  |  |
| 68 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 69 | 高清红外半球网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD2110XYZUV-ABCDEF： H.264、MJPEG 视频编码，960P 高清分辨率,支持报警输入输出 | 7 | 台 |
| 70 | 摄像机集中供电电源 | 开关电源，12DV12V 10A | 2 | 个 |
| 71 | 广播系统 |  |  |  |
| 72 | IP 网络适配器 1（机柜式带功放 240W） | ITC T-67240 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号。 工业级3.4寸LCD显示屏，17个工业级金属按键，超强抗干扰性能，避免红外操作的不稳定因素。 数字音频自由点播，多功能分区组合、全区广播功能。 不限音控数量。 内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源；具有编程预打开功放电源功能；智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进状态。 待机功率小于3W，满足国家节能认证的标准。  AUX、MIC及网络音源，具有独立的音量控制。 音频信号输出，方便功能扩展。 由6位LED 灯显示电平，一个功放电源接通指示灯，一个保护指示灯，一个整机电源指示灯。 温度分段式风机冷却功能。 "技术参数： 电源 ～220V/50Hz" 网络接口 RJ45 传输速率 10Mbps 支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 音频格式 MP3/MP2 音频模式 16 位立体声 CD 音质 采样率 8K~48K 比特率 8K~512Kbps 输出功率 60W,120W,240W,350W,500W 侍机功率 ＜3W 频率响应 60Hz~18KHz +1/-3dB 谐波失真 THD≤0.1% 信噪比 ≥65dB 输出方式 4～16Ω定阻输出、70V/100V 定压输出。保护电路 直流输出、过载、过温、短路保护电路 工作温度 5℃~45℃ 工作温度 20%~80%相对温度，无结霜 | 1 | 台 |
| 73 | 壁挂扬声器 | ITC T-601: 功率（70V): 1.5W、3W、5W 最大功率：20W 灵敏度:91dB±3dB, 阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 频率响应：130-16KHz | 8 | 个 |
| 74 | 信息发布系统 |  |  |  |
| 75 | 工业播放终端 | 乾唐 KT-FHD1080P-T 1.CPU：Intel Baytrila J1900，2.0GHZ，四核 2.GPU：Intel HD Graphics 3.内存：DDR3 2GB 4.硬盘：32GB固态硬盘 5.功耗：10w，无风扇 6.接口：USB×4，LAN×1,WIFI,HDMI×1,RS232×1 | 1 | 台 |
| 76 | 播放软件 | 乾唐 KT-FHD1080P-T 1.CPU：Intel Baytrila J1900，2.0GHZ，四核 2.GPU：Intel HD Graphics 3.内存：DDR3 2GB 4.硬盘：32GB固态硬盘 5.功耗：10w，无风扇 6.接口：USB×4，LAN×1,WIFI,HDMI×1,RS232×1 |  | 套 |
| 77 | LED 电视 | TCL D60A620U:60寸 LED | 1 | 台 |
| 78 | 安装支架 | 挂墙安装 | 1 | 套 |
| 79 | 分控室设备 |  |  |  |
| 80 | 三层百兆 24 端口交换机 | H3C S3600V2-28TP-E：24FE+4SFP+2GE Combo,交直流双路供电 | 1 | 台 |
| 81 |  |  |  |  |
| 82 | 5.3 行政大楼 |  |  |  |
| 83 | 紧急报警系统 |  |  |  |
| 84 | 报警主机 | 霍尼韦尔 VISTA-250bpt：最多可以支持 256 个防区,200 个用户码,400 个事件记录,可任意分为 8 个分区,可连接 15 个键盘 | 1 | 台 |
| 85 | 主机键盘 | 霍尼韦尔 6160 | 1 | 个 |
| 86 | 报警主机配套模块 | 霍尼韦尔 继电板、总线驱动及网络模块等 | 1 | 个 |
| 87 | 地址码输入模块 | 霍尼韦尔 4193：地址码转化 | 2 | 个 |
| 88 | 紧急报警按钮 | 报警按钮 | 2 | 个 |
| 89 | 广播系统 |  |  |  |
| 90 | IP 网络适配器（机柜式） | ITC T-6701 | 1 | 台 |
| 91 | 合并式功放（650W） | ITC T-650： 70V, 100V 和低阻抗 4-16Ω扬声器输出； 额定输出功率 650W； 扬声器输出 70V, 100V &4~16Ω； 输入灵敏度 & 输入阻抗 MIC 1, 2, 3:5mV/600Ω； 输出灵敏度 & 输出源阻抗 MIX OUT: 1000mV/470Ω, 不平衡 RCA 端子输出 | 1 | 台 |
| 92 | 壁挂扬声器 | ITC T-601: 功率（70V): 1.5W、3W、5W 最大功率：20W 灵敏度:91dB±3dB, 阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 频率响应：130-16KHz | 28 | 个 |
| 93 | 信息发布系统 |  |  |  |
| 94 | 分控室设备 |  |  |  |
| 95 | 24 口交换机 （用于报警、门禁） | H3C LS-S3110-26TP:24FE+2SFP Combo+1Console口,交流供电,防雷 | 2 | 台 |
| 96 | 防雷接地 |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  |
| 98 | 5.4 10-AB门 |  |  |  |
| 99 | 紧急报警系统 |  |  |  |
| 100 | 报警主机 | 霍尼韦尔 VISTA-250bpt：最多可以支持 256 个防区,200 个用户码,400 个事件记录,可任意分为 8 个分区,可连接 15 个键盘 | 1 | 台 |
| 101 | 报警主机配套模块 | 霍尼韦尔 继电板、总线驱动及网络模块等 | 1 | 个 |
| 102 | 地址码输入模块 | 霍尼韦尔 4193：地址码转化 | 3 | 个 |
| 103 | 紧急报警按钮 | 报警按钮 | 3 | 个 |
| 104 | 广播系统 |  |  |  |
| 105 | IP 网络适配器 1（机柜式带功放 240W） | ITC T-67240 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号。 工业级3.4寸LCD显示屏，17个工业级金属按键，超强抗干扰性能，避免红外操作的不稳定因素。 数字音频自由点播，多功能分区组合、全区广播功能。 不限音控数量。 内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源；具有编程预打开功放电源功能；智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进状态。 待机功率小于3W，满足国家节能认证的标准。  AUX、MIC及网络音源，具有独立的音量控制。 音频信号输出，方便功能扩展。 由6位LED 灯显示电平，一个功放电源接通指示灯，一个保护指示灯，一个整机电源指示灯。 温度分段式风机冷却功能。 "技术参数： 电源 ～220V/50Hz" 网络接口 RJ45 传输速率 10Mbps 支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 音频格式 MP3/MP2 音频模式 16 位立体声 CD 音质 采样率 8K~48K 比特率 8K~512Kbps 输出功率 60W,120W,240W,350W,500W 侍机功率 ＜3W 频率响应 60Hz~18KHz +1/-3dB 谐波失真 THD≤0.1% 信噪比 ≥65dB 输出方式 4～16Ω定阻输出、70V/100V 定压输出 保护电路 直流输出、过载、过温、短路保护电路 工作温度 5℃~45℃ 工作温度 20%~80%相对温度，无结霜 | 1 | 台 |
| 106 | 壁挂扬声器 | ITC T-601: 功率（70V): 1.5W、3W、5W 最大功率：20W 灵敏度:91dB±3dB, 阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 频率响应：130-16KHz | 6 | 个 |
| 107 | 分控室设备 |  |  |  |
| 108 | 24 口交换机 （用于报警） | H3C LS-S3110-26TP:24FE+2SFP Combo+1Console口,交流供电,防雷 | 1 | 台 |
| 109 | 综合布线 |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |
| 111 | 5.5 14- 家属会见楼 |  |  |  |
| 112 | 紧急报警系统 |  |  |  |
| 113 | 报警主机 | 霍尼韦尔 VISTA-250bpt：最多可以支持 256 个防区,200 个用户码,400 个事件记录,可任意分为 8 个分区,可连接 15 个键盘 | 1 | 台 |
| 114 | 主机键盘 | 霍尼韦尔 6160 | 1 | 个 |
| 115 | 报警主机配套模块 | 霍尼韦尔 继电板、总线驱动及网络模块等 | 1 | 个 |
| 116 | 地址码输入模块 | 霍尼韦尔 4193：地址码转化 | 11 | 个 |
| 117 | 紧急报警按钮 | 报警按钮 | 11 | 个 |
| 118 | 广播系统 |  |  |  |
| 119 | IP 网络适配器 1（机柜式带功放 240W） | ITC T-67240 | 1 | 台 |
| 120 | 壁挂扬声器 | ITC T-601: 功率（70V): 1.5W、3W、5W 最大功率：20W 灵敏度:91dB±3dB, 阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 频率响应：130-16KHz | 11 | 个 |
| 121 | 分控室设备 |  |  |  |
| 122 | 48 口交换机 （用于报警、广播） | H3C LS-S3110-52TP:48FE+2GE+2SFP+1Console口,交流供电 | 1 | 台 |
| 123 | 防雷接地 |  |  |  |
| 124 | 综合布线 |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |
| 126 | 5.6 18- 监管组团 |  |  |  |
| 127 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 128 | 高清红外枪型网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD2610XYZUV-ABCDEF：130万像素,H.264、MJPEG 视频编码,定焦镜头，IP67 高等级的防护设计 | 110 | 台 |
| 129 | 高清高速球网络摄像机 | 海康威视 DS-2DF82ABCDWL-XYZL/VWS：H.264、H.265、MJPEG视频编码，1080P 高清分辨率,焦距范围：4.7-109mm,23倍光学变焦 | 14 | 台 |
| 130 | 高清红外半球网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD2110XYZUV-ABCDEF： H.264、MJPEG 视频编码，960P 高清分辨率,支持报警输入输出 | 344 | 台 |
| 131 | 高清全景摄像机 | 4 个 200 万像素 CMOS 图像传感器，1/2″ 光学制式，Bayer mosaic RGB 滤波器，有效像素数 1600（H） x 1200 （V） 像素阵列（每个传感器） ， 6400（H ）x 1200（V）像素阵列（4 个传感器），最低照度 白天模式：0.2Lux@F2.0，夜间模式：0Lux@ F2.0（红外感光），动态范围 61dB，最高信噪比 50dB，360˚ 水平旋转；90˚ 俯仰调节 | 1 | 个 |
| 132 | 摄像机集中供电电源 | 开关电源，12DV12V 10A/20A/40A/100A。（满足所有室内摄像机集中供电需要，预留 20%的冗余） | 1 | 批 |
| 133 | 摄像机电源 | DC12V 2A/AC24V 2A | 15 | 个 |
| 134 | 摄像机支架 | 海康威视 DS-1602ZJ，根据现场实际情况采用吊装或墙装方式 | 14 | 支 |
| 135 | 摄像机护罩 | 海康威视 DS-1292ZJ：根据现场实际情况采用吊装或墙装方式 | 110 | 个 |
| 136 | 室外防水箱 | 根据现场实际情况安装 | 20 | 个 |
| 137 | 对讲监听系统 |  |  |  |
| 138 | IP 网络分控对讲寻呼系统 | ITC T-6702 | 2 | 套 |
| 139 | IP 网络对讲报警终端 | ITC T-6703E 采用6mm厚以上铝面板，带防刺戳保护和专用螺丝，防范人为破坏，嵌入式安装。 一键实现双向免提对讲，一键用于紧急报警功能，实现快速链接；按键支持自定义功能：对讲、广播、会议、音乐等。 内置扬声器和话筒眯头，可免提通话、接收广播和监听。 千兆、百兆双网络RJ45接口，并支持本地短路信号输入输出：自带2路短路输入、2路短路输出，可灵活外扩门禁及报警警灯设备。一路音频输入，一路10W音频功率输出。 DC12V-DC24V直流供电接口。 防护等级 IP56。 网络接口：千兆双网络RJ45输入接口 支持协议：TCP/IP，UDP，ARP ，IGMP(组播) 传输速率：1000Mbps/100Mbps/10Mbps 音频采样：8kHz-48kHz 输出频率：20Hz-20kHz 信噪比：95B 内置扬声器输出功率：3W 工作温度：-40℃～70℃ | 84 | 台 |
| 140 | 拾音器 | 摄像机专用高灵敏度拾音器（防水、防潮型），含电源等（接入就近摄像机） | 424 | 个 |
| 141 | 紧急报警系统 |  |  |  |
| 142 | 报警主机 | 霍尼韦尔 VISTA-250bpt：最多可以支持 256 个防区,200 个用户码,400 个事件记录,可任意分为 8 个分区,可连接 15 个键盘 | 1 | 台 |
| 143 | 主机键盘 | 霍尼韦尔 6160 | 1 | 个 |
| 144 | 报警主机配套模块 | 霍尼韦尔 继电板、总线驱动及网络模块等 | 1 | 个 |
| 145 | 地址码输入模块 | 霍尼韦尔 4193：地址码转化 | 134 | 个 |
| 146 | 紧急报警按钮 | 报警按钮 | 134 | 个 |
| 147 | 广播系统 |  |  |  |
| 148 | IP 网络适配器 2（机柜式带功放350W） | ITC T-67350 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号。 工业级3.4寸LCD显示屏，17个工业级金属按键，超强抗干扰性能，避免红外操作的不稳定因素。 数字音频自由点播，多功能分区组合、全区广播功能。 不限音控数量。 内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源；具有编程预打开功放电源功能；智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进状态。 待机功率小于3W，满足国家节能认证的标准。  AUX、MIC及网络音源，具有独立的音量控制。 音频信号输出，方便功能扩展。 由6位LED 灯显示电平，一个功放电源接通指示灯，一个保护指示灯，一个整机电源指示灯。 温度分段式风机冷却功能。 "技术参数： 电源 ～220V/50Hz" 网络接口 RJ45 传输速率 10Mbps 支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 音频格式 MP3/MP2 音频模式 16 位立体声 CD 音质 采样率 8K~48K 比特率 8K~512Kbps 输出功率 60W,120W,240W,350W,500W 侍机功率 ＜3W 频率响应 60Hz~18KHz +1/-3dB 谐波失真 THD≤0.1% 信噪比 ≥65dB 输出方式 4～16Ω定阻输出、70V/100V 定压输出 保护电路 直流输出、过载、过温、短路保护电路 工作温度 5℃~45℃ 工作温度 20%~80%相对温度，无结霜 | 2 | 台 |
| 149 | 壁挂扬声器 | ITC T-601: 功率（70V): 1.5W、3W、5W 最大功率：20W 灵敏度:91dB±3dB, 阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 频率响应：130-16KHz | 39 | 个 |
| 150 | 信息发布系统 |  |  |  |
| 151 | 工业播放终端 | 乾唐 KT-FHD1080P-T 1.CPU：Intel Baytrila J1900，2.0GHZ，四核 2.GPU：Intel HD Graphics 3.内存：DDR3 2GB 4.硬盘：32GB固态硬盘 5.功耗：10w，无风扇 6.接口：USB×4，LAN×1,WIFI,HDMI×1,RS232×1 | 2 | 台 |
| 152 | 播放软件 | 乾唐智能信息引导发布系统 V5.0（客户端） |  | 套 |
| 153 | 安装支架 | 挂墙安装 | 2 | 套 |
| 154 | LED 电视 | TCL D60A620U:60寸 LED | 2 | 台 |
| 155 | 分控室设备 |  |  |  |
| 156 | 46 寸工业显示屏 | 海康威视 DS-D5047FL:47寸，采用LED直下式背光源，1920×1080(16:9)，566nit，具备VGA、DVI、HDMI、CVBS、RJ45、AV、USB接口 | 8 | 台 |
| 157 | 一机二屏工作站 | 一机二屏工作站 | 2 | 台 |
| 158 | 工作台 | 三联控制台 | 2 | 台 |
| 159 | 48 口交换机（用于对讲） | H3C LS-S3110-52TP:48FE+2GE+2SFP+1Console口,交流供电 | 3 | 台 |
| 160 | 24 口交换机（用于对讲） | H3C LS-S3110-26TP:24FE+2SFP Combo+1Console口,交流供电,防雷 | 1 | 台 |
| 161 | 三层百兆 48 端口交换机 | H3C LS-3600V2-52TP-EI:48FE+4SFP+2GE Combo,交直流双路供电 | 10 | 台 |
| 162 | 空调 | 长虹 KFR-26GW/ZDHID(W1-J)+A2：分控室空调，工业空调，1 匹单冷挂壁，来电自启动 | 2 | 台 |
| 163 | 解码器 | 海康威视DS-D6904UD | 2 | 台 |
| 164 |  |  |  |  |
| 165 | 5.7 20- 监管组团 |  |  |  |
| 166 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 167 | 高清红外枪型网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD2610XYZUV-ABCDEF：130万像素,H.264、MJPEG 视频编码,定焦镜头，IP67 高等级的防护设计 | 110 | 台 |
| 168 | 高清高速球网络摄像机 | 海康威视 DS-2DF82ABCDWL-XYZL/VWS：H.264、H.265、MJPEG视频编码，1080P 高清分辨率,焦距范围：4.7-109mm,23倍光学变焦 | 14 | 台 |
| 169 | 高清红外半球网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD2110XYZUV-ABCDEF： H.264、MJPEG 视频编码，960P 高清分辨率,支持报警输入输出 | 344 | 台 |
| 170 | 摄像机电源 | DC12V 2A/AC24V 2A | 14 | 个 |
| 171 | 摄像机集中供电电源 | 开关电源，12DV12V 10A/20A/40A/100A。（满足所有室内摄像机集中供电需要，预留 20%的冗余） | 1 | 批 |
| 172 | 摄像机支架 | 海康威视 DS-1602ZJ，根据现场实际情况采用吊装或墙装方式 | 14 | 支 |
| 173 | 摄像机护罩 | 海康威视 DS-1292ZJ：根据现场实际情况采用吊装或墙装方式 | 110 | 个 |
| 174 | 室外防水箱 | 根据现场实际情况安装 | 124 | 个 |
| 175 | 对讲监听系统 |  |  |  |
| 176 | IP 网络分控对讲寻呼系统 | ITC T-6702 | 2 | 套 |
| 177 | IP 网络对讲报警终端 | ITC T-6703E 采用6mm厚以上铝面板，带防刺戳保护和专用螺丝，防范人为破坏，嵌入式安装。 一键实现双向免提对讲，一键用于紧急报警功能，实现快速链接；按键支持自定义功能：对讲、广播、会议、音乐等。 内置扬声器和话筒眯头，可免提通话、接收广播和监听。 千兆、百兆双网络RJ45接口，并支持本地短路信号输入输出：自带2路短路输入、2路短路输出，可灵活外扩门禁及报警警灯设备。一路音频输入，一路10W音频功率输出。 DC12V-DC24V直流供电接口。 防护等级 IP56。 网络接口：千兆双网络RJ45输入接口 支持协议：TCP/IP，UDP，ARP ，IGMP(组播) 传输速率：1000Mbps/100Mbps/10Mbps 音频采样：8kHz-48kHz 输出频率：20Hz-20kHz 信噪比：95B 内置扬声器输出功率：3W 工作温度：-40℃～70℃ | 84 | 台 |
| 178 | 拾音器 | 摄像机专用高灵敏度拾音器（防水、防潮型），含电源等（接入就近摄像机） | 424 | 个 |
| 179 | 紧急报警系统 |  |  |  |
| 180 | 报警主机 | 霍尼韦尔 VISTA-250bpt：最多可以支持 256 个防区,200 个用户码,400 个事件记录,可任意分为 8 个分区,可连接 15 个键盘 | 1 | 台 |
| 181 | 主机键盘 | 霍尼韦尔 6160 | 1 | 个 |
| 182 | 报警主机配套模块 | 霍尼韦尔 继电板、总线驱动及网络模块等 | 1 | 个 |
| 183 | 地址码输入模块 | 霍尼韦尔 4193：地址码转化 | 134 | 个 |
| 184 | 紧急报警按钮 | 报警按钮 | 134 | 个 |
| 185 | 广播系统 |  |  |  |
| 186 | IP 网络适配器 2（机柜式带功放350W） | ITC T-67350 | 2 | 台 |
| 187 | 壁挂扬声器 | ITC T-601: 功率（70V): 1.5W、3W、5W 最大功率：20W 灵敏度:91dB±3dB, 阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 频率响应：130-16KHz | 39 | 个 |
| 188 | 信息发布系统 |  |  |  |
| 189 | 工业播放终端 | 乾唐 KT-FHD1080P-T 1.CPU：Intel Baytrila J1900，2.0GHZ，四核 2.GPU：Intel HD Graphics 3.内存：DDR3 2GB 4.硬盘：32GB固态硬盘 5.功耗：10w，无风扇 6.接口：USB×4，LAN×1,WIFI,HDMI×1,RS232×1 | 2 | 台 |
| 190 | 播放软件 | 乾唐智能信息引导发布系统V5.0（客户端） |  | 套 |
| 191 | 播放软件 | 乾唐智能信息引导发布系统V5.0（客户端） |  | 套 |
| 192 | 安装支架 | 挂墙安装 | 2 | 套 |
| 193 | LED 电视 | TCL D60A620U:60寸 LED | 2 | 台 |
| 194 | 分控室设备 |  |  |  |
| 195 | 46 寸工业显示屏 | 海康威视 DS-D5047FL:47寸，采用LED直下式背光源，1920×1080(16:9)，566nit，具备VGA、DVI、HDMI、CVBS、RJ45、AV、USB接口 | 8 | 台 |
| 196 | 一机二屏工作站 | 宏碁 Veriton D430 5002： CPU 四核心、CPU 性能i7-6700（主频3.4G）；硬盘：7200 转2TB，内存： 8GB DDR4 2133MHz，4G双VGA 独立显卡，2 台液晶显示器： 24 寸（分辨率≥1920×1080），耳机、音箱, 满足同时调用十六路以上720P 视频信号，正版windows 7 专业版。 | 2 | 台 |
| 197 | 工作台 | 三联控制台 | 2 | 台 |
| 198 | 48 口交换机（用于对讲） | H3C LS-S3110-52TP:48FE+2GE+2SFP+1Console口,交流供电 | 3 | 台 |
| 199 | 24 口交换机（用于对讲） | H3C LS-S3110-26TP:24FE+2SFP Combo+1Console口,交流供电,防雷 | 1 | 台 |
| 200 | 三层百兆 48 端口交换机 | H3C LS-3600V2-52TP-EI:48FE+4SFP+2GE Combo,交直流双路供电 | 10 | 台 |
| 201 | 空调 | 长虹 KFR-26GW/ZDHID(W1-J)+A2：分控室空调，工业空调，1 匹单冷挂壁，来电自启动 | 2 | 台 |
| 202 | 解码器 | 海康威视DS-D6904UD | 2 | 台 |
| 203 | 防雷接地 |  |  |  |
| 204 |  |  |  |  |
| 205 | 5.8 21- 罪犯伙房 |  |  |  |
| 206 | 紧急报警系统 |  |  |  |
| 207 | 报警主机 | 霍尼韦尔 VISTA-250bpt：最多可以支持 256 个防区,200 个用户码,400 个事件记录,可任意分为 8 个分区,可连接 15 个键盘 | 1 | 台 |
| 208 | 主机键盘 | 霍尼韦尔 6160 | 1 | 个 |
| 209 | 报警主机配套模块 | 霍尼韦尔 继电板、总线驱动及网络模块等 | 1 | 个 |
| 210 | 地址码输入模块 | 霍尼韦尔 4193：地址码转化 | 10 | 个 |
| 211 | 紧急报警按钮 | 报警按钮 | 10 | 个 |
| 212 | 广播系统 |  |  |  |
| 213 | IP 网络适配器 1（机柜式带功放240W） | ITC T-67240 | 1 | 台 |
| 214 | 壁挂扬声器 | ITC T-601: 功率（70V): 1.5W、3W、5W 最大功率：20W 灵敏度:91dB±3dB, 阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 频率响应：130-16KHz | 9 | 个 |
| 215 | 分控室设备 |  |  |  |
| 216 | 24 口交换机（用于对讲） | H3C LS-S3110-26TP:24FE+2SFP Combo+1Console口,交流供电,防雷 | 1 | 台 |
| 217 | 综合布线 |  |  |  |
| 218 |  |  |  |  |
| 219 | 5.9 22- 监管组团 |  |  |  |
| 220 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 221 | 高清红外枪型网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD2610XYZUV-ABCDEF：130万像素,H.264、MJPEG 视频编码,定焦镜头，IP67 高等级的防护设计 | 59 | 台 |
| 222 | 高清高速球网络摄像机 | 海康威视 DS-2DF82ABCDWL-XYZL/VWS：H.264、H.265、MJPEG视频编码，1080P 高清分辨率,焦距范围：4.7-109mm,23倍光学变焦 | 7 | 台 |
| 223 | 高清红外半球网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD2110XYZUV-ABCDEF： H.264、MJPEG 视频编码，960P 高清分辨率,支持报警输入输出 | 173 | 台 |
| 224 | 摄像机集中供电电源 | 开关电源，12DV12V 10A/20A/40A/100A。（满足所有室内摄像机集中供电需要，预留 20%的冗余） | 1 | 批 |
| 225 | 摄像机电源 | DC12V 2A/AC24V 2A | 10 | 个 |
| 226 | 摄像机支架 | 海康威视 DS-1602ZJ，根据现场实际情况采用吊装或墙装方式 | 7 | 支 |
| 227 | 摄像机护罩 | 海康威视 DS-1292ZJ：根据现场实际情况采用吊装或墙装方式 | 59 | 个 |
| 228 | 室外防水箱 | 根据现场实际情况安装 | 66 | 个 |
| 229 | 对讲监听系统 |  |  |  |
| 230 | IP 网络分控对讲寻呼系统 | ITC T-6702 | 1 | 套 |
| 231 | IP 网络对讲报警终端 | ITC T-6703E | 42 | 台 |
| 232 | 拾音器 | 摄像机专用高灵敏度拾音器（防水、防潮型），含电源等（接入就近摄像机） | 218 | 个 |
| 233 | 紧急报警系统 |  |  |  |
| 234 | 报警主机 | 霍尼韦尔 VISTA-250bpt：最多可以支持 256 个防区,200 个用户码,400 个事件记录,可任意分为 8 个分区,可连接 15 个键盘 | 1 | 台 |
| 235 | 主机键盘 | 霍尼韦尔 6160 | 1 | 个 |
| 236 | 报警主机配套模块 | 霍尼韦尔 继电板、总线驱动及网络模块等 | 1 | 个 |
| 237 | 地址码输入模块 | 霍尼韦尔 4193：地址码转化 | 67 | 个 |
| 238 | 紧急报警按钮 | 报警按钮 | 67 | 个 |
| 239 | 广播系统 |  |  |  |
| 240 | IP 网络适配器 2（机柜式带功放350W） | ITC T-67350 | 1 | 台 |
| 241 | 壁挂扬声器 | ITC T-601: 功率（70V): 1.5W、3W、5W 最大功率：20W 灵敏度:91dB±3dB, 阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 频率响应：130-16KHz | 20 | 个 |
| 242 | 信息发布系统 |  |  |  |
| 243 | 工业播放终端 | 乾唐 KT-FHD1080P-T | 1 | 台 |
| 244 | 播放软件 | 乾唐智能信息引导发布系统V5.0（客户端） |  | 套 |
| 245 | 安装支架 | 挂墙安装 | 1 | 套 |
| 246 | LED 电视 | TCL D60A620U:60寸 LED | 1 | 台 |
| 247 | 分控室设备 |  |  |  |
| 248 | 46 寸工业显示屏 | 海康威视 DS-D5047FL:47寸，采用LED直下式背光源，1920×1080(16:9)，566nit，具备VGA、DVI、HDMI、CVBS、RJ45、AV、USB接口 | 4 | 台 |
| 249 | 一机二屏工作站 | 宏碁 Veriton D430 5002： CPU 四核心、CPU 性能i7-6700（主频3.4G）；硬盘：7200 转2TB，内存： 8GB DDR4 2133MHz，4G双VGA 独立显卡，2 台液晶显示器： 24 寸（分辨率≥1920×1080），耳机、音箱, 满足同时调用十六路以上720P 视频信号，正版windows 7 专业版。 | 1 | 台 |
| 250 | 工作台 | 三联控制台 | 2 | 台 |
| 251 | 48 口交换机（用于对讲） | H3C LS-S3110-52TP:48FE+2GE+2SFP+1Console口,交流供电 | 4 | 台 |
| 252 | 三层百兆 48 端口交换机 | H3C LS-3600V2-52TP-EI:48FE+4SFP+2GE Combo,交直流双路供电 | 4 | 台 |
| 253 | 空调 | 长虹 KFR-26GW/ZDHID(W1-J)+A2：分控室空调，工业空调，1 匹单冷挂壁，来电自启动 | 1 | 台 |
| 254 | 解码器 | 海康威视DS-D6904UD | 1 | 台 |
| 255 |  |  |  |  |
| 256 | 5.10 25- 罪犯医院 |  |  |  |
| 257 | 紧急报警系统 |  |  |  |
| 258 | 报警主机 | 霍尼韦尔 VISTA-250bpt：最多可以支持 256 个防区,200 个用户码,400 个事件记录,可任意分为 8 个分区,可连接 15 个键盘 | 1 | 台 |
| 259 | 主机键盘 | 霍尼韦尔 6160 | 1 | 个 |
| 260 | 报警主机配套模块 | 霍尼韦尔 继电板、总线驱动及网络模块等 | 1 | 个 |
| 261 | 地址码输入模块 | 霍尼韦尔 4193：地址码转化 | 39 | 个 |
| 262 | 紧急报警按钮 | 报警按钮 | 39 | 个 |
| 263 | 广播系统 |  |  |  |
| 264 | IP 网络适配器 1（机柜式带功放240W） | ITC T-67240 | 1 | 台 |
| 265 | 壁挂扬声器 | ITC T-601: 功率（70V): 1.5W、3W、5W 最大功率：20W 灵敏度:91dB±3dB, 阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 频率响应：130-16KHz | 16 | 个 |
| 266 | 分控室设备 |  |  |  |
| 267 | 48 口交换机（用于对讲） | H3C LS-S3110-52TP:48FE+2GE+2SFP+1Console口,交流供电 | 1 | 台 |
| 268 | 24 口交换机（用于对讲） | H3C LS-S3110-26TP:24FE+2SFP Combo+1Console口,交流供电,防雷 | 1 | 台 |
| 269 |  |  |  |  |
| 270 | 5.11 26-监管组团 |  |  |  |
| 271 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 272 | 高清红外枪型网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD2610XYZUV-ABCDEF：130万像素,H.264、MJPEG 视频编码,定焦镜头，IP67 高等级的防护设计 | 101 | 台 |
| 273 | 高清高速球网络摄像机 | 海康威视 DS-2DF82ABCDWL-XYZL/VWS：H.264、H.265、MJPEG视频编码，1080P 高清分辨率,焦距范围：4.7-109mm,23倍光学变焦 | 10 | 台 |
| 274 | 高清红外半球网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD2110XYZUV-ABCDEF： H.264、MJPEG 视频编码，960P 高清分辨率,支持报警输入输出 | 323 | 台 |
| 275 | 摄像机电源 | DC12V 2A/AC24V 2A | 15 | 个 |
| 276 | 摄像机集中供电电源 | 开关电源，12DV12V 10A/20A/40A/100A。（满足所有室内摄像机集中供电需要，预留 20%的冗余） | 1 | 批 |
| 277 | 摄像机支架 | 海康威视 DS-1602ZJ，根据现场实际情况采用吊装或墙装方式 | 10 | 支 |
| 278 | 摄像机护罩 | 海康威视 DS-1292ZJ：根据现场实际情况采用吊装或墙装方式 | 101 | 个 |
| 279 | 室外防水箱 | 根据现场实际情况安装 | 111 | 个 |
| 280 | 对讲监听系统 |  |  |  |
| 281 | IP 网络分控对讲寻呼系统 | ITC T-6702 | 2 | 套 |
| 282 | IP 网络对讲报警终端 | ITC T-6703E | 84 | 台 |
| 283 | 拾音器 | 摄像机专用高灵敏度拾音器（防水、防潮型），含电源等（接入就近摄像机） | 396 | 个 |
| 284 | 紧急报警系统 |  |  |  |
| 285 | 报警主机 | 霍尼韦尔 VISTA-250bpt：最多可以支持 256 个防区,200 个用户码,400 个事件记录,可任意分为 8 个分区,可连接 15 个键盘 | 1 | 台 |
| 286 | 主机键盘 | 霍尼韦尔 6160 | 1 | 个 |
| 287 | 报警主机配套模块 | 霍尼韦尔 继电板、总线驱动及网络模块等 | 1 | 个 |
| 288 | 地址码输入模块 | 霍尼韦尔 4193：地址码转化 | 114 | 个 |
| 289 | 紧急报警按钮 | 报警按钮 | 114 | 个 |
| 290 | 广播系统 |  |  |  |
| 291 | IP 网络适配器 2（机柜式带功放350W） | ITC T-67350 | 2 | 台 |
| 292 | 壁挂扬声器 | ITC T-601: 功率（70V): 1.5W、3W、5W 最大功率：20W 灵敏度:91dB±3dB, 阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 频率响应：130-16KHz | 35 | 个 |
| 293 | 信息发布系统 |  |  |  |
| 294 | 工业播放终端 | 乾唐 KT-FHD1080P-T | 2 | 台 |
| 295 | 播放软件 | 乾唐智能信息引导发布系统V5.0（客户端） |  | 套 |
| 296 | LED 电视 | TCL D60A620U:60寸 LED | 2 | 台 |
| 297 | 安装支架 | 挂墙安装 | 2 | 套 |
| 298 | 分控室设备 |  |  |  |
| 299 | 46 寸工业显示屏 | 海康威视 DS-D5047FL:47寸，采用LED直下式背光源，1920×1080(16:9)，566nit，具备VGA、DVI、HDMI、CVBS、RJ45、AV、USB接口 | 8 | 台 |
| 300 | 一机二屏工作站 | 宏碁 Veriton D430 5002： CPU 四核心、CPU 性能i7-6700（主频3.4G）；硬盘：7200 转2TB，内存： 8GB DDR4 2133MHz，4G双VGA 独立显卡，2 台液晶显示器： 24 寸（分辨率≥1920×1080），耳机、音箱, 满足同时调用十六路以上720P 视频信号，正版windows 7 专业版。 | 2 | 台 |
| 301 | 工作台 | 三联控制台 | 2 | 台 |
| 302 | 48 口交换机（用于对讲） | H3C LS-S3110-52TP:48FE+2GE+2SFP+1Console口,交流供电 | 3 | 台 |
| 303 | 三层百兆 48 端口交换机 | H3C LS-3600V2-52TP-EI:48FE+4SFP+2GE Combo,交直流双路供电 | 10 | 台 |
| 304 | 空调 | 长虹 KFR-26GW/ZDHID(W1-J)+A2：分控室空调，工业空调，1 匹单冷挂壁，来电自启动 | 2 | 台 |
| 305 | 解码器 | 海康威视DS-D6904UD | 2 | 台 |
| 306 |  |  |  |  |
| 307 | 5.12 27- 禁闭楼 |  |  |  |
| 308 | 紧急报警系统 |  |  |  |
| 309 | 报警主机 | 霍尼韦尔 VISTA-250bpt：最多可以支持 256 个防区,200 个用户码,400 个事件记录,可任意分为 8 个分区,可连接 15 个键盘 | 1 | 台 |
| 310 | 主机键盘 | 霍尼韦尔 6160 | 1 | 个 |
| 311 | 报警主机配套模块 | 霍尼韦尔 继电板、总线驱动及网络模块等 | 1 | 个 |
| 312 | 地址码输入模块 | 霍尼韦尔 4193：地址码转化 | 5 | 个 |
| 313 | 紧急报警按钮 | 报警按钮 | 5 | 个 |
| 314 | 广播系统 |  |  |  |
| 315 | IP 网络适配器 1（机柜式带功放240W） |  | 1 | 台 |
| 316 | 壁挂扬声器 | ITC T-601: 功率（70V): 1.5W、3W、5W 最大功率：20W 灵敏度:91dB±3dB, 阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 频率响应：130-16KHz | 5 | 个 |
| 317 | 分控室设备 |  |  |  |
| 318 | 24 口交换机（用于对讲） | H3C LS-S3110-26TP:24FE+2SFP Combo+1Console口,交流供电,防雷 | 1 | 台 |
| 319 |  |  |  |  |
| 320 | 5.13 门禁系统 |  |  |  |
| 321 | 国密卡读卡器 | 富士 FJC-MG634： 读国密 CPU 卡， 采用国密 SM1 （密钥长度为 128 位的非公开加密算法）加密算法 | 437 | 台 |
| 322 | 国密卡发卡器 | 富士 FJC-Z528： 采用 3DES /国密算法对 CPU 卡进行操作，采用硬件(即 PSAM 卡)加密算法的处理方式 | 2 | 台 |
| 323 | 门禁管理功能 | 富士 FJC-FMF610：标准网络版，含加密狗 | 1 | 套 |
| 324 | 控制器 | 富士 FJC-MFT211：分体式门禁主控制器（1拖2） | 219 | 台 |
| 325 | 48 口交换机 | H3C LS-S3110-52TP:48FE+2GE+2SFP+1Console口,交流供电 | 14 | 台 |
| 326 | 24 口交换机 | H3C LS-S3110-26TP:24FE+2SFP Combo+1Console口,交流供电,防雷 | 7 | 台 |
| 327 | 出门按钮 | 塑胶型 | 230 | 个 |
| 328 | 专用电源 | AC220V 转 12V/3A | 114 | 个 |
| 329 | 网络集线器 | 一进四出，RS485 转 RS232（已含） |  | 个 |
| 330 | 超五类屏蔽双绞线 |  | 1 | 批 |
| 331 | 屏蔽模块 |  | 433 | 个 |
| 332 |  |  |  |  |
| 333 | 5.14 值班台 |  |  |  |
| 334 |  |  |  |  |
| 335 | 5.15 巡更系统 | 富士 FJC-X610 |  |  |
| 336 | 管理服务器 | 富士 FJC-X2013A 外壳：PVC 塑料 工作温度：0°C 至 80°C 电压:同时支持 110V 和 220V 工作电压 使用寿命：10 年以上 闪灯和声音提示 同时支持 USB 和高速串口通讯 | 1 | 套 |
| 337 | 巡更棒 | 富士 FJC-BLC30： 通讯端口：USB 传输速率：19200bps 使用条件：-40℃ ～+70℃ 相对湿度：10% ～ 90% | 100 | 台 |
| 338 | 通讯座 | 富士 FJC-BLC30： 通讯端口：USB 传输速率：19200bps 使用条件：-40℃ ～+70℃ 相对湿度：10% ～ 90% | 20 | 台 |
| 339 | 巡更点 | 富士 FJC-XD2013： 感应地点卡(墙面安装） 温度：-40～60℃ 特点：带夜光标签，晚上会发光，ABS 材 料，环氧树脂封装，防水性能非常好，美观 大方、耐用。 | 518 | 个 |
| 340 |  |  |  |  |
| 341 | 5.16 隔离网监控 |  |  |  |
| 342 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 343 | 1080P 高清宽动态红外防水枪型网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD5A2XYZUV-ABCDEF：支持H.264、H.265 、MJPEG视频编码，电动变倍镜头2.8-12mm，1080P 高清分辨率,具备2个报警输入接口,1个报警输出接口 | 40 | 台 |
| 344 | 摄像机电源 | DC12V 2A/AC24V 2A | 40 | 个 |
| 345 | 摄像机支架 | 海康威视 DS-1292ZJ，根据现场实际情况采用吊装或墙装方式 | 40 | 支 |
| 346 | 摄像机护罩 | 海康威视 已含 | 40 | 个 |
| 347 | 室外防水箱 | 根据现场实际情况安装 | 40 | 个 |
| 348 | 三层百兆 48 端口交换机 | H3C LS-3600V2-52TP-EI:48FE+4SFP+2GE Combo,交直流双路供电 | 3 | 台 |
| 349 | 防雷接地改造 |  | 1 | 批 |
| 350 | 电源二级防雷器 |  | 1 | 个 |
| 351 | 三合一防雷器 |  | 40 | 个 |
| 352 | 超五类屏蔽双绞线 |  | 1 | 批 |
| 353 | 电源线 |  | 1 | 批 |
| 354 | 6 芯单模光缆 | BESTLAN TF8916:6 芯单模光缆 | 1 | 批 |
| 355 | 分光器 | 1 分 8 或 1 分 16，按现场实际情况而定 | 1 | 批 |
| 356 | 单模光纤收发器 | 光纤收发器 | 49 | 对 |
| 357 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒 | 40 | 个 |
| 358 | 光纤跳线 | FC/SC | 40 | 条 |
| 359 | 理线器 |  | 1 | 个 |
| 360 |  |  |  |  |
| 361 | 5.17 制高点监控 |  |  |  |
| 362 | 高清高速球网络摄像机 | 海康威视 DS-2DF82ABCDWL-XYZL/VWS：H.264、H.265、MJPEG视频编码，1080P 高清分辨率,焦距范围：4.7-109mm,23倍光学变焦 | 26 | 台 |
| 363 | 摄像机电源 | DC12V 2A/AC24V 2A | 26 | 个 |
| 364 | 摄像机支架 | 根据现场实际情况采用吊装或墙装方式 | 26 | 支 |
| 365 | 室外防水箱 | 根据现场实际情况安装 | 26 | 个 |
| 366 | 三合一防雷器 | 慧拓鑫 VTS-TV FOR E-024：电源、传输线路等防雷 | 26 | 个 |
| 367 |  |  |  |  |
| 368 | 5.18 周界防范设备 |  |  |  |
| 369 | 光纤振动报警主机 | 诺可 MBX3204：8 防区主机、含采集器 | 1 | 套 |
| 370 | 报警控制模块 | 诺可 MCU4314：单模块支持四个防区 | 2 | 套 |
| 371 | 前端传感单元 | 诺可 SSU2311：一个前端可连接一个末端传感单元 | 4 | 套 |
| 372 | 防区光模块 | 诺可 ESU2321：单路防区控制设备、防水、可地埋、 壁挂 | 8 | 台 |
| 373 | 跳线 | 诺可 1.5m | 16 | 根 |
| 374 | 光纤终端盒 | 诺可 HK-PG-24：24 口，机架式 | 1 | 台 |
| 375 | 系统软件 | 诺可 HP-VT-V2.0：带电子地图，联动输出 |  | 套 |
| 376 | 光纤接续盒 | 诺可 HF-GL-PJ-02：2 进 2 出，室外防水 | 16 | 套 |
| 377 | 通讯光缆 | 诺可 专用 24 芯、单模铠装通讯光缆 | 1 | 批 |
| 378 | 传感光缆 | 诺可 专用 4 芯、单模，挂网型 | 1 | 批 |
| 379 | 液晶显示器 | 三星 S22E200BW | 1 | 台 |
| 380 | 工控机 | 工控主板、CPU 双核 3.0G 以上、硬盘1TB、内存 2g、刻录机、22 寸显示器 | 1 | 台 |
| 381 | 不锈钢卡箍 | 线夹 | 1 | 批 |
| 382 | 室外抗紫外线扎带 | 黑色，尼龙，5mm\*150mm | 1 | 批 |
| 383 | 第一部分 |  |  |  |
| 384 | 1、传输系统 |  |  |  |
| 385 | 值班室千兆交换机 | 华为、S5700-52P-LI-AC 工业级、交换容量32G，包转发 率66M；48 个10/100M 电口，2 个1000M 自适应电口，2 个STP 千兆光口；可用端口52 个；支 持IPV4，IPV6 静态路由 | 1 |  |
| 386 | 哨位交换机 | 华为、S2700-26TP-SI、24个10/100Base-TX端口，2个千兆Combo口 | 10 |  |
| 387 | 多业务光端机 | 新创、XCLA1V4A1T1K6Kx2D1-GST、支持单模单芯SC接口 10M/100M/自适应网络接口\*1 模拟视频上传接口\*4、 语音对讲接口\*1、 PSTN电话接口\*1、 正向开关量接口\*6、 反向开关量接口\*2、 RS232/RS485控制接口\*1 | 10 |  |
| 388 | 8芯单模光纤 | 昊讯、室外束管式单模光纤 | 21000 |  |
| 389 | 尾纤 | 昊讯、单模、SC | 160 |  |
| 390 | 耦合器 | 昊讯、单模、SC | 160 |  |
| 391 | 跳线 | 昊讯、单模、根据设备选择 | 20 |  |
| 392 | 光纤配线架 | 昊讯、机架式、12口 | 14 |  |
| 393 | 网线 | 普天、超5类屏蔽双绞线 | 17 |  |
| 394 | 网络模块 | 普天、超5类屏蔽模块 | 100 |  |
| 395 | 网络面板 | 普天、双口 | 50 |  |
| 396 | 网络配线架 | 普天、24口RJ45屏蔽配线架 | 2 |  |
| 397 | 视频线 | 昊讯、SYV75-5 | 2000 |  |
| 398 | 设备电源线 | 昊讯、RVV3\*2.5 | 5000 |  |
| 399 | 2、视频监控系统 |  |  |  |
| 400 | 高清网络半球摄像机 | 科达、IPC2210-AN-IR2、1/2.8"200W像素高性能传感器，宽动态。点阵式红外灯，30米红外，3.6-12mm定焦镜头。H.264，1080P/720P，30fps。1×双向音频，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1×RS485，1×内置TF卡槽。功耗11W/POE | 38 |  |
| 401 | 半球电源 | 科达、12V1A | 38 |  |
| 402 | 高清网络球机 | 科达、PC425-E130-N、高清高速红外球型网络摄像机（网线接口），200W像素，30倍光变，宽动态。（KEDACOM） 180米红外灯。H.264，1080P/720P，30fps。1×双向音频，4×告警输入，2×告警输出，1×模拟输出，1×RS485。带雨刷，含电源适配器、不含安装支架。 | 8 |  |
| 403 | 防雷模块 | ASP、RJ45接口 | 8 |  |
| 404 | NVR | 科达、NVR1821-32HD、32路IPCam，最高分辨率1080P，最大输入带宽160Mbps 16路1080P回放能力 8×SATA，1×eSATA，1×VGA，1×HDMI，双千兆网口，2×告警输入输出,2×RS485,4×USB,1×双向音频 | 2 |  |
| 405 | 5T硬盘 | 希捷、4M码流录像保存30天 | 12 |  |
| 406 | 所伺服器 | 15所、武警专用 | 38 |  |
| 407 | 3、警情发布系统 |  |  |  |
| 408 | 警情发布主机 | 美电贝尔、BL-WJS-JQ、武警专用 | 1 |  |
| 409 | 警情发布信号分配器 | 邮科、1进8出 | 1 |  |
| 410 | 警情发布信号传输器 | 邮科、支持HDMI高清信号 | 6 |  |
| 411 | 警情发布显示器 | 创维、42E5ERS、42寸 | 6 |  |
| 412 | 四色报警器 | 美电贝尔、BL-WJS-4S-L、武警专用 | 6 |  |
| 413 | 带前置广播功放机 | 美电贝尔、BL-WJT-120W、武警专用 | 2 |  |
| 414 | 报警广播号角 | 美电贝尔、武警专用、BL-131D-DZ | 2 |  |
| 415 | 中队综合管理服务器 | 美电贝尔、BL-WJS2000-B、武警专用 | 1 |  |
| 416 | 哨位台指纹采集仪 | 美电贝尔、BL-WJS-ZW、武警专用 | 1 |  |
| 417 | 紧急对讲呼叫站 | 美电贝尔、BL-WJS-HJ01、武警专用 | 1 |  |
| 418 | 4、智能化哨位终端 |  |  |  |
| 419 | 哨位台 | 美电贝尔、BL-WJT1000-B、武警专用 | 10 |  |
| 420 | 报警广播号角 | 美电贝尔、BL-131D-DZ、武警专用 | 10 |  |
| 421 | 门口可视系统 | 美电贝尔、武警专用 |  |  |
| 422 | 哨楼指纹门禁系统 | 美电贝尔、武警专用 | 10 |  |
| 423 | 5、报警系统 |  |  |  |
| 424 | 安全隔离网闸（以下简称ViGap） | ViGap还具备强大的协议终止、协议检查、内容审查等功能，可确保可信网络不受攻击，并保护网络间资源、信息和数据交换的安全进行，放置在可信网络和不可信网络之间，连接两个网络并控制网络间的信息交换。 | 1 | 台 |
| 425 | 两路电话光端机 | 单模单芯2路电话光端机 | 11 |  |
| 426 | 交换机 | 华为、S2700-26TP-SI、24个10/100Base-TX端口，2个千兆Combo口 | 4 |  |
| 427 | 多业务光端机 | XCLA1V4A1T1K6Kx2D1-GST、支持单模单芯SC接口 10M/100M/自适应网络接口\*1 模拟视频上传接口\*4、 语音对讲接口\*1、 PSTN电话接口\*1、 正向开关量接口\*6、 反向开关量接口\*2、 RS232/RS485控制接口\*1 | 1 |  |
| 428 | 网络配线架 | 普天、24口RJ45屏蔽配线架 | 5 |  |
| 429 | 警情发布信号传输器 | 邮科、支持HDMI高清信号 | 2 |  |
| 430 | 6、勤务值班室 |  |  |  |
| 431 | 液晶拼接屏幕 | 弘捷、HJ8000-12H-32M、支持12路IP输入，4路DVI输入、12路DVI输出 2、IP流解码功能:单卡支持解析2路1080P、4路720P、8路D1/CIF信号源（DI、CIF分辨率信号源单窗口支持四分割显示，单屏支持16画面显示。）。支持H.264编解码协议及RTSP实时流协议 | 12 |  |
| 432 | 球机控制键盘 | 科达、KB-10、支持TCP/IP协议 | 1 |  |
| 433 | 拼接屏安装支架 | 弘捷、配套 | 1 |  |
| 434 | 电子交互大屏幕 | 鸿合、HD-I5560E、显示尺寸55”显示比列16：9亮度〉450cd/m2,对比度3000：1，分辨率 1920\*1080 | 1 |  |
| 435 | 电话录音系统 | 申瓯、SOC1900、满足武警总队要求 |  |  |
| 436 | 中队管理软件迁移及升级 | 含模拟训练、作战执勤管理、内部 资产管理等系统迁移及升级 |  |  |
| 437 | 平台服务器 | 订制 | 1 |  |
| 438 | 加密机 | 联想、武警专用 | 1 | 台 |
| 439 | 值班室LED屏幕（含网络卡等） | 伟源光电、4096mm\*456mm | 1 |  |
| 440 | 控制室操作台 | 定制、6位、冷轧钢板喷塑处理 |  |  |
| 441 | 勤务值班室液晶显示屏幕连接线 | 黄刀、HDMI线 | 12 |  |
| 442 | 值班室综合布线 | 超五类布线 | 1 |  |
| 443 | 7、视频会议及网络学习室 |  |  |  |
| 444 | 71、会议及中控系统 |  |  |  |
| 445 | 中控主机 | 快捷、CR-PGMIII、ARM11 CPU，256M内存，1G Flash闪存； 采用667MHz主频的32位内嵌式处理器； | 1 |  |
| 446 | 7寸无线触摸屏 | 快捷、CR-WiFI WG7pip、支持TFT真彩LCD、高分辨率彩色清晰显示； CR-WIFI WG7pip支持800X480分辨率，16：9宽屏彩色清晰显示； 操作界面可由用户自定义，PNG、JPG等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮特效 | 1 |  |
| 447 | 中控软件 | 快捷、配套 |  |  |
| 448 | HDMI矩阵 | 邮科、YK-HDMI0808、8进8路 | 1 |  |
| 449 | 电源控制器 | 快捷、CR-POWER8III、通讯方式：采用RS-232，RS-485总线控制； 电源方式：外部AC100-240V电源办公输入，或通过CR-NET控制总线提供＋24VDC供电； ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码； 加载容量：AC/~250V/10A:DC/30V/10A ； 开关控制：8路独立电源开关控制 | 2 |  |
| 450 | DVD | 飞利浦（PHILIPS）BDP2186/93 | 1 |  |
| 451 | 视频会议显示屏幕 | 70寸 | 1 |  |
| 452 | 高清视频会议终端 | 科达、H900-B武警专用、支持1080P全高清 | 1 |  |
| 453 | 高清会议摄像机 | 科达、会议终端同品牌 | 1 |  |
| 454 | 72、会议扩声系统 |  |  |  |
| 455 | U段双手持无线话筒 | ITC、T-521UH、中央处理控制器；相位锁定频率合成技术；大屏幕动态液晶，可动态显示AF,RH电平，I,II切换；100讯道可调 | 2 |  |
| 456 | 鹅颈麦克风 | ITC、频率响应 70~20,000 Hz 开路灵敏度 -35 dB (17.8 mV) 以 1V 于 1 Pa 阻抗 100 欧姆 最大输入声压级 129 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D. 信噪比 >68 dB, 1 kHz 于 1 Pa 幻像电源 11-52V 直流, 2 mA 典型 | 2 |  |
| 457 | 电源时序器 | ITC、TS-820 | 1 |  |
| 458 | 数字音频处理器 | ITC、TS-P880、8路/输入8路/路输、旋钮按键调节声音大小。 支持SNMP/SMTP远程管理；支持在线软件IP登陆授权在线下载•支持100组以上场景预设功能 | 1 |  |
| 459 | 音响 | ITC、T-C650、360度自由转向设计，具有防水防潮过流保护。 | 8 |  |
| 460 | 音箱功放 | ITC、TS-350PI、 通道数量：8通道150W 8Ω 4Ω 可以调节 频率响应：20Hz-20KHz+0/-0.5dB THD+N：＜0.05%@8Ω 1KHz S/N 比：＞105dB 转换速率：40V/μs 阻尼系数：＞600@8Ω 通道隔离度：＞1000dB@8Ω 1KHz 输入阻抗：20KΩ（balance）/10kΩ（unbalance） 输入灵敏度：1.0V 保护功能：DC, short circuit ,over heat, softstart | 1 |  |
| 461 | 网络学习室布线 | 昊讯、超五类网线、BVV2.5电源线 | 1 |  |
| 462 | 学习室交换机 | 华为、S2710-52P-SI-AC、48个10/100Base-TX端口，2个千兆Combo口 | 2 |  |
| 463 | 8、武警通信系统 |  |  |  |
| 464 | 电话机 | TCL、162国标 | 10 |  |
| 465 | 4460多业务交换机 | 北电、4460、武警专用（含语音、网络通信、满足武警组网需要） | 1 |  |
| 466 | V2051接口转换器 | 4460、配套 | 1 |  |
| 467 | 9、电气系统 |  |  |  |
| 468 | DVI输出卡 | 支持4路1080P高清图像输出，DVI-D接口 | 1 |  |
| 469 | 液晶拼接屏幕 | HJ460-BL、46寸、支持HDBaseT输入接口 | 3 |  |
| 470 | 拼接屏安装支架 | 配套 | 1 |  |
| 471 | 第二部分 |  |  |  |
| 472 | 路由器 | DAR-7000-40 | 1 | 台 |
| 473 | 交换机 | DGS-1210-28P | 2 | 台 |
| 474 | 交换机 | DGS-1008MP | 1 | 台 |
| 475 | 无线扩展器 | DAP-2330 | 37 | 台 |
| 476 | 网线 |  | 3600 | 米 |
| 477 | 人工及其他 |  |  |  |
| 478 | 第三部分 |  |  |  |
| 479 | 地址码输入模块 | 4193地址模块 | 70 | 个 |
| 480 | 紧急报警按钮 | 报警按钮 | 70 | 个 |
| 481 | 通讯线 | RVVP2\*1.0 | 1 | 批 |
| 482 | 第四部分 |  |  |  |
| 483 | IP 网络对讲报警终端 | ITC T-6703E | 42 | 个 |
| 484 | 电源 | 明纬24V10A | 7 | 个 |
| 485 | 网线 | CAT5E TP | 12 | 箱 |
| 486 | 电源线 | RVV2\*1.5 | 5 | 卷 |
| 487 | 对讲安装调试 |  |  | 项 |
| 488 | 第五部分 |  |  |  |
| 489 | 服务器 | 惠普、戴尔、联想 | 20 | 台 |
| 490 | 存储 | 联想、惠普 | 2 | 台 |
| 491 | 第六部分 |  |  |  |
| **以下为2025年运维新增内容** | | | |  |
| 492 | 全景摄像机 | 海康威视(i)DS-2VPE13-QRST-UVW/XYZ | 1 | 台 |
| 493 | 卡口抓拍单元（含LED屏闪灯、曝闪灯） | 海康威视iDS-TCV500 | 1 | 个 |
| 494 | 卡口立杆 | 杆式 | 1 | 个 |
| 495 | 卡口立杆 | 杆式 | 1 | 个 |
| 496 | 治安监控筒机 | 海康威视DS-2CD2T2XYZUV-CDEFBL | 1 | 台 |
| 497 | 全彩智能警戒摄像机 | 海康威视DS-2CD2T2XYZUVA-BCDEF | 1 | 台 |
| 498 | 硬盘录像机（含8个8t硬盘） | 海康威视DS-8632N-K8 | 1 | 台 |
| 499 | 硬盘录像机（含8个8t硬盘） | 海康威视DS-8632N-K8 | 1 | 台 |
| 500 | 双路通用处理机 | 海康威视DS-VE22S-B | 1 | 台 |
| 501 | 终端管理机 | 海康威视DS-TP50 | 1 | 台 |
| 502 | 人脸抓拍半球 | 海康威视DS-2CD7D2XYZUV-ABCDEFEF | 1 | 个 |
| 503 | 人脸抓拍半球 | 海康威视DS-2CD7D2XYZUV-ABCDEFEF | 1 | 个 |
| 504 | 监控设备箱 | 含接收器 | 1 | 个 |
| 505 | 终端管理机 | 海康威视DS-TP50 | 1 | 台 |
| 506 | 卡口抓拍单元（含LED屏闪灯、曝闪灯） | 海康威视iDS-TCV500 | 1 | 个 |
| 507 | 智能分析机 | 海康威视iDS-96064NX-I16 | 1 | 台 |
| 508 | 全局抓拍摄像机 | 海康威视iDS-2PT9ABCDEFG-UVWRST/XYZEF | 1 | 个 |
| 509 | 硬盘录像机（含8个8t硬盘） | 海康威视DS-8632N-K8 | 1 | 台 |
| 510 | 硬盘录像机（含8个8t硬盘） | 海康威视DS-8632N-K8 | 1 | 台 |
| 511 | 全景摄像机 | 海康威视(i)DS-2VPE13-QRST-UVW/XYZ | 1 | 个 |
| 512 | 卡口抓拍单元（含LED屏闪灯、曝闪灯） | 海康威视iDS-TCV500 | 1 | 个 |
| 513 | 全局抓拍摄像机 | 海康威视iDS-2PT9ABCDEFG-UVWRST/XYZEF | 1 | 个 |
| 514 | 人脸抓拍半球 | 海康威视DS-2CD7D2XYZUV-ABCDEFEF | 1 | 个 |
| 515 | 园区卡口模块 | 海康威视iSecure Center-MPC | 1 | 个 |
| 516 | 全局抓拍摄像机 | 海康威视iDS-2PT9ABCDEFG-UVWRST/XYZEF | 1 | 个 |
| 517 | 硬盘录像机（含8个8t硬盘） | 海康威视DS-8632N-K8 | 1 | 台 |
| 518 | 卡口抓拍单元（含LED屏闪灯、曝闪灯） | 海康威视iDS-TCV500 | 1 | 个 |
| 519 | 人脸抓拍半球 | 海康威视DS-2CD7D2XYZUV-ABCDEFEF | 1 | 个 |
| 520 | 核心交换机 | 海康威视DS-3E3728-H | 1 | 台 |
| 521 | 视频编码器 | 海康威视DS-6701HFH/V-V2 | 1 | 个 |
| 522 | 全景摄像机 | 海康威视(i)DS-2VPE13-QRST-UVW/XYZ | 1 | 个 |
| 523 | 人脸抓拍筒机 | 海康威视DS-2CD7T2XYZUV2-CDEFBL | 1 | 个 |
| 524 | 第七部分 |  |  |  |
| 525 | 无人机侦测系统（无线电频谱探测设备） | 海华RF360 | 1 | 台 |
| 526 | 无人机反制系统（无线电干扰、电磁波打击设备） | 海华CQ04 | 1 | 台 |
| 527 | 第八部分 |  |  |  |
| 528 | BS音频处理器 | TS-P260-BS | 1 | 个 |
| 529 | 电源时序器 | TS-830 | 1 | 个 |
| 530 | 电源时序器 | TS-830 | 1 | 个 |
| 531 | 调音台 | TS-16P-4 | 1 | 个 |
| 532 | 会议代表单元 | TS-0602A | 1 | 个 |
| 533 | 会议代表单元 | TS-0602A | 1 | 个 |
| 534 | 会议代表单元 | TS-0602A | 1 | 个 |
| 535 | 会议代表单元 | TS-0602A | 1 | 个 |
| 536 | 会议代表单元 | TS-0602A | 1 | 个 |
| 537 | 会议代表单元 | TS-0602A | 1 | 个 |
| 538 | 会议代表单元 | TS-0602A | 1 | 个 |
| 539 | 会议代表单元 | TS-0602A | 1 | 个 |
| 540 | 会议代表单元 | TS-0602A | 1 | 个 |
| 541 | 会议代表单元 | TS-0602A | 1 | 个 |
| 542 | 会议代表单元 | TS-0602A | 1 | 个 |
| 543 | 会议系统主机 | TS-0604M | 1 | 个 |
| 544 | 会议主席单元 | TS-0602A | 1 | 个 |
| 545 | 拼接处理器机箱（含拼接输入、输出卡） | HD3636 | 1 | 个 |
| 546 | 室内全彩LED显示屏（含支架、包边）8.2平方米 | 8.2平方米 | 1 | 块 |
| 547 | 室内全彩LED显示屏（含支架、包边）40平方米 | 40平方米 | 1 | 块 |
| 548 | 视频处理器 | X2S | 1 | 个 |
| 549 | 视频处理器 | X2S | 1 | 个 |
| 550 | 天线分配器 | T-522A | 1 | 个 |
| 551 | 天线分配器 | T-522A | 1 | 个 |
| 552 | 无线话筒 | T-521UH | 1 | 个 |
| 553 | 无线话筒 | T-521UH | 1 | 个 |
| 554 | 线阵音箱 | LA-2100 | 1 | 个 |
| 555 | 线阵音箱 | LA-2100 | 1 | 个 |
| 556 | 线阵音箱 | LA-2100 | 1 | 个 |
| 557 | 线阵音箱 | LA-2100 | 1 | 个 |
| 558 | 线阵音箱 | LA-2100 | 1 | 个 |
| 559 | 线阵音箱 | LA-2100 | 1 | 个 |
| 560 | 线阵音箱 | LA-2100 | 1 | 个 |
| 561 | 线阵音箱 | LA-2100 | 1 | 个 |
| 562 | 信号放大器 | 定制 | 1 | 个 |
| 563 | 信号放大器 | 定制 | 1 | 个 |
| 564 | 一拖四无线话筒 | TS-354 | 1 | 个 |
| 565 | 抑制器 | TS-224 | 1 | 个 |
| 566 | 中控主机 | E-CP4PRO | 1 | 台 |
| 567 | 专业功放 | TS-500PI | 1 | 台 |
| 568 | 专业功放 | TS-500PI | 1 | 台 |
| 569 | 专业功放 | TS-700PI | 1 | 台 |
| 570 | 专业功放 | TS-500PI | 1 | 台 |
| 571 | 专业功放 | TA-21200 | 1 | 台 |
| 572 | 专业功放 | TS-500PI | 1 | 台 |
| 573 | 专业功放（含支架） | TA-21200 | 1 | 台 |
| 574 | 专业功放（含支架） | TA-21200 | 1 | 台 |
| 575 | 专业音箱 | TS-710H | 1 | 台 |
| 576 | 专业音箱 | TS-610T | 1 | 台 |
| 577 | 专业音箱 | TS-628S | 1 | 台 |
| 578 | 专业音箱 | TS-610T | 1 | 台 |
| 579 | 专业音箱 | TS-628S | 1 | 台 |
| 580 | 专业音箱 | TS-610T | 1 | 台 |
| 581 | 专业音箱 | TS-610T | 1 | 台 |
| 582 | 专业音箱 | TS-710H | 1 | 台 |
| 583 | 专业音箱（含支架） | TS-710H | 1 | 台 |
| 584 | 专业音箱（含支架） | TS-710H | 1 | 台 |
| 585 | 专业音箱（含支架） | TS-710H | 1 | 台 |
| 586 | 专业音箱（含支架） | TS-710H | 1 | 台 |
| 587 | 专业音箱（含支架） | TS-710H | 1 | 台 |
| 588 | 专业音箱（含支架） | TS-710H | 1 | 台 |
| 589 | 第九部分 |  |  |  |
| 590 | 指挥中心 |  |  |  |
| 591 | 大屏显示系统 |  |  |  |
| 592 | LCD 拼接单 元(55 寸) | 海康、DS-D2055NH 对角线尺寸55寸；视角：178°(水平)/ 178°(垂直) | 24 | 台 |
| 593 | LCD 安装支 架 | 柜体式，冷钢轧板型焊接，表面酸洗，磷化， 表电喷涂处理，颜色：黑色或灰白色。底部 进线孔，背部门锁，底部为设备柜。可订做。 | 1 | 套 |
| 594 | 大屏幕拼接 处理器 | 海康、DS-C10S 输入接口：16个VGA接口、16个VGA接口 输出接口：24个DVI接口 | 1 | 台 |
| 595 | RGB 矩阵 | ITC、TS-9232H 支持 COMP(分量视频输入接口可转接以下信号输入信号支持VIDEO、VGA、YPbPr、DVI, HDMI、3G-SDI、Fiber(光纤)、双绞线(HDBaseT)，输出信号支持HDMI、VGA 格式、DVI、双绞线(HDBaseT)、Fiber(光纤)。卡片式机构，极其容易扩展或更换。；支持输入 EDID 读取，自定义功能； | 1 | 台 |
| 596 | DVI 输入卡 | ITC、TS-9208DR 1.8路DVI-D母接口输入；2.输入最长距离达20M;3.像素带宽：225MHz，全数字;4.接口带宽：3.25Gbps，全数字（每种颜色是3.25Gbps）;5.支持EDID编辑功能6.最大支持分辨率：HDPC:1920X1200P@60\_24bit,HDTV:1920x1080p@60\_36bit。7.即插即用，极其方便。 | 4 | 块 |
| 597 | DVI 输出卡 | ITC、TS-9208DC  1.8路DVI-D母接口输出； 2.输入最长距离达20M; 3.像素带宽：225MHz，全数字; 4.接口带宽：3.25Gbps，全数字（每种颜色是3.25Gbps）; 5.支持EDID编辑功能  6.最大支持分辨率：HDPC:1920X1200P@60\_24bit,HDTV:1920x1080p@60\_36bit。  7.即插即用，极其方便。 | 4 | 块 |
| 598 | 解码器 | 康、DS-6512HD-T 支持 4 路 1080P 与 24 路 D1 同时解码，模 块化设计 | 1 | 台 |
| 599 | LED 辅助显 示屏 | 在电视墙上方/两侧安装。 | 3.78 | m2 |
| 600 | 60 寸液晶显 示屏 | 海康、DS-D5065FL 对角线尺寸(inch）：65分辨率：1920×1080(16:9) | 6 | 台 |
| 601 | 流明投影机 | SONNOC,SNP-SW65C 6000 流明以上，物理分辨率：1280\*800 以上； 视频 560 电视线 | 2 | 台 |
| 602 | 电动投影幕 | 白雪 150 寸 | 2 | 个 |
| 603 | 投影机吊架 | 力美 电动吊架 | 2 | 个 |
| 604 | 三层百兆24端口交换机 | H3C、LS-3600V2-28TP-EI 支持24 个 10/100Mbps 以太网接口，4 个 千兆光接口，交换容量≥48G，包转 发率≥9.6Mpps，支持三层组播，支 持组播 VLAN，IGMP V1/V2/V3、 MLD v1/v2、PIM-SM、PIM-DM、 PIM-SSM、MSDP 等协议，支持 RIPv1/2、OSPF、IS-IS、BGP 等路 由协议，支持堆叠 | 1 | 台 |
| 605 | 电子沙盘 | 海康、DS-D2055NH 对角线尺寸55寸；视角：178°(水平)/ 178°，(垂直)3\*3 拼接成电子沙盘，含相关配套设 备、管理软件等，配合三维地图展示。包含 配套的会议桌椅。 | 1 | 套 |
| 606 | 会议及扩声系统 |  |  |  |
| 607 | 数字会议主机 | ITC、TS-0604M 1.具有四种会议模式：FFIO（先进先出模式）；NORMAL（普通模式）；FREE(自由模式)；APPLY（申请发言）。 2.发言人数限制功能：发言单元数量1、2、4、3可调，主席单元不受限制。超强的扩展限制功能；主机最多可连接128台发言单元，通过扩展最多可接入4096台发言单元。 4."手拉手"电缆串接模式，便于安装和维护。 音频处理采用数字均衡模块、降噪处理模块，使声音清晰透澈；两路音频输入，四路音频输出，连接周边设备。 | 1 | 台 |
| 608 | 纯发言式主席单元 | ITC、TS-0602 主席单元，无源设备，由系统主机供电，输入电压为 24V ITC、TS-0602A发言单元，无源设备，由系统主机供电，输入电压为 24V | 1 | 个 |
| 609 | 纯发言式代 表单元 | ITC、TS-0602A发言单元，无源设备，由系统主机供电，输入电压为 24V | 8 | 个 |
| 610 | 专业会议延 长线 | ITC、TS-20L会议线 20米 | 1 | 条 |
| 611 | 专用地插盒 | ITC、TS-8S 8 芯专用地插盒 | 1 | 个 |
| 612 | 音箱 120W | ITC、TS-8A额定功率：120W，最大功率：250W，阻抗8Ω，灵敏度 SPL（1W/1M）： 95dB±3dB， 频率响应：70-18KHZ | 8 | 个 |
| 613 | 专业功放200W\*2 | ITC、TA-H4双单声道平衡输入结构，内置智能限压系 统，内置 100HZ 高通滤波器，频率响应；10Hz-30KHz/-1dB，电压增益 26dB，信噪 比 105dB，阻尼系数＞700，转换速率 ：70V/us | 4 | 台 |
| 614 | 8 路调音台 | ITC、TS-16P-2内置式 24 – bit DSP 效果器，频率响应20Hz～20kHz±1dB；线路输入范围-40dB～+10dB；信噪比 ≥95dB；失真度 ≤0.03%；均衡 高频:10kHz,中频:2kHz,低 频:120Hz±15dB；最大输入：+22dB；最大 输出：+22dB 平衡；+16dB 不平衡；48kHz 采样频率 | 1 | 台 |
| 615 | 话筒前级 | ITC、TS-211 96KHz 采样频率，32-bit DSP 处理器，24-bit A/D 及 D/A 转换,输入范围 ≤+25dBu,频率 响应 20Hz-20KHz(-0.5dB),信噪比 >110dB, 失真度 <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz,通道 分离度 >80dB(1KHz) | 4 | 台 |
| 616 | 音频处理器 | ITC、TS-P2604 输出通道，64 位数字处理器，输入增益+12dB，输入动态范围：110dB，输出动态 范围 ：114dB，频率响应 ：10-30KHz，谐 波失真 ≤0.01% | 4 | 台 |
| 617 | 时序电源 | ITC、TS-820 8通道电源时序打开/关闭 | 1 | 台 |
| 618 | 音响壁托支架 | ITC、TS-01A | 12 | 套 |
| 619 | 主扩音箱250w | ITC、TS-12 二分频全频专业扩声音箱，阻抗: 8Ω ，频 响:50Hz～20KHz，功率： 250W，灵敏度：100dB覆盖角度：（H）90°（V）45°，高音 ：ф44 钛膜高音，低音： ф190 磁 12 寸低音 | 4 | 个 |
| 620 | 专业功放400W\*2 | ITC、TA-H8 双单声道平衡输入结构，内置智能限压系 统，，内置 100HZ 高通滤波器，频率响应；10Hz-30KHz/-1dB，电压增益：26dB,输入灵 敏度 ：0dBu(0.775V),输入阻抗：10Kohms， 信噪比 105dB，阻尼系数＞700，转换速率70V/us | 3 | 台 |
| 621 | 中央控制系统 |  |  |  |
| 622 | 集中控制主机 | ITC、TS-9100D 8 路独立可编程 RS-232 控制接口，可以收 发 RS232、RS485、RS422 格式数据,3 个 CRV-NET 网络控制接口，最大可接 256 个 网络设备,8.8 路独立可编程 IR 红外发射 口,9.8 路数字 I/0 输入输出控制口，带保护电路,路弱电继电器控制接口 | 1 | 台 |
| 623 | 无线触摸屏 | ITC、TS-9169B工业级 64K 真彩 TFT LCD,显示屏 8英寸，分辨率：800 x 480 像素 | 1 | 台 |
| 624 | 电源控制器 | ITC、TS-9101 8 路独立电源开关控制;载入容量：单路功率20A | 1 | 台 |
| 625 | 音量控制器 | ITC、TS-9106M 总谐波失真：-85DB;噪声-85DB;输入电平2VPP | 1 | 台 |
| 626 | 对讲监听报警系统 |  |  |  |
| 627 | IP 网络话筒ITC T-6702 | ITC、T-6702 自带数字键、功能键、可对任意终端或分区 广播，操作简单快捷；内置 3W 以上全频监 听扬声器，声音清晰、洪亮；支持免提通话 和接收广播；支持一路本地线路输入；一路音频辅助输出，外扩功率放大器；标准 RJ45接口输入；支持 TCP/IP，UDP，IGMP 协议； 采样率 8K～48KHz；传输速率 10Mbps； 输出频率 20Hz～16KHz；谐波失真 ≤3%； 信噪比 ＞70dB | 1 | 套 |
| 628 | 工业空调志高，RFD35F1W-XC | 志高，RFD35F1W-XC 1.5 匹（断电后，来电自启动），用于大屏后设备间 | 1 | 台 |
| 629 | 存储中心 |  |  |  |
| 630 | 平台及服务器 |  |  |  |
| 631 | 存储阵列海康DS-A72024R | 海康、DS-A72024R 单台设备的网络传输率不小于 250MBps， 设备应具有 16 个硬盘位，单个盘位配置3TB 容量，RAID5 备份机制，设备应支持 iSCSI，具备存储空间、系统监视管理、用 户和容量管理功能，支持负载均衡和失败替 换；设备应支持 1+1 热备电源，800W 冗余 电源模块 | 5 | 台 |
| 632 | 刀片服务器机箱 | H3C、VC-UIS8000-Z 支持 UNIX 服务器、x86 服务器混插，支持 基于 UNIX 服务器的虚拟化和 x86 服务器虚 拟化，且可以通过一套管理平台统一调度管 理，支持半宽（高）和全宽（高）服务器混合部署 | 1 | 台 |
| 633 | 语音调度机 杭州叙简iCOOPER-1016 | 杭州叙简，iCOOPER-1016，支持 10 路以上电话会议等 | 1 | 台 |
| 634 | 刀片服务器 | H3C、VC-FSR-B590-Z-S1 CPU：4\*E5-4620v2内存： 128GB； 硬盘：2 块 300GB； 网络口： 4 个千兆以太网口，2 个光 纤 HBA 卡；支持 ECC、内存镜像和内存备用技术, 支持DDR3 RDIMM 内存； 含操作系统；服务：3 年 7×24 原厂服务；用于搬 迁临时支撑监狱信息系统 | 5 | 台 |
| 635 | 配套功能 |  |  |  |
| 636 | 报警系统总控 | 报警系统总控软件 | 1 | 套 |
| 637 | 门禁接入功能 | 标准网络版，含加密狗 | 1 | 套 |
| 638 | 智能分析功能 | 海康、IVMS-6200E-J 支持 16 路视频诊断、室内警戒线、区域看 防、起身检测等智能分析功能 | 16 | 路 |
| 639 | 网络设备 |  |  |  |
| 640 | 核心交换机（内网） | H3C、LS-10506 万兆核心三层交换机，交换容量≥2Tbps，包转发率≥1100Mpps，业务插槽≥6，支持三层组播，支持 IGMP v1/v2/v3， | 2 | 台 |
| 641 | 核心交换机（内网） | PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM，MSDP 等协 议， 支持 RIP1/2、OSPF、IS-IS、BGP 等 路由协议，支持负载均衡 | 2 | 块 |
| 642 | 核心交换机（内网） | 配置交换路由引擎，配备两个万兆接口模块 | 4 | 块 |
| 643 | 核心交换机（内网）LSUM1AC2500交流电源模块 | H3C、LSUM1AC2500交流电源模块,2500W | 4 | 块 |
| 644 | 核心交换机（内网）48 端口千兆/百兆以太网光接口模块 | 48 端口千兆/百兆以太网光接口模块(SFP,LC) | 2 | 块 |
| 645 | 外网核心交 换机 | H3C、LS-7503E-S | 1 | 块 |
| 646 | 机房工程 |  |  |  |
| 647 | 门禁刷卡及控制 | 门禁刷卡及控制 | 2 | 套 |
| 648 | 高清红外枪型网络摄像机 | 海康、DS-2CD2610XYZ-ABCD具备1/2.8" 130W 像素高性能传感器，宽动态。60-70 米红外，内置 8-20mm 镜头，DC IRIS。 H.264 或 H.265，720P/D1，30fps。双向音 频及报警接口。功耗 25W。含支架。 | 2 | 个 |
| 649 | 管道及光纤 |  |  |  |
| 650 | 应急视频会议室 |  |  |  |
| 651 | 视频会议终端及显示系统 |  |  |  |
| 652 | 投影机 | SONNOC,SNP-SW65C 光源技术：300W UHM™ x 2 (双灯系统)亮度输出：6000 流明\*1 对比度：2000:1 物理分辨率：1280\*800；视频 560 电视线 | 2 | 台 |
| 653 | 边缘融合器 | 支持 3 路高清视频输出，支持几何校正 输入接口：2 路 VGA，2 路 AV，2 路 HDMI。 输出接口：3 路 VGA、DVI、HDMI | 1 | 台 |
| 654 | RGB 矩阵 | ITC、TS-9316R 32x16 RGBHV 矩阵切换器，前面板RS-232/RS-485 控制，350MHz，字符液晶 显示。 | 1 | 台 |
| 655 | LED 辅助显 示屏 | 双基色（红绿），ф3.0mm； 点间距≤4.0mm；高度 35CM； 与大屏幕等宽； 含控制板及控制软件； 含边框安装支架； | 1 | 个 |
| 656 | 60 寸液晶显 示屏 | 海康、DS-D5065FL 对角线尺寸：65；类型：LED | 4 | 台 |
| 657 | 三层百兆 24端口交换机 | H3C、LS-3600V2-28TP-EI 24 个 10/100Mbps 以太网接口，4 个千兆光 接口，交换容量≥48G，包转发率≥9.6Mpps， 支持三层组播，支持组播 VLAN，IGMP V1/V2/V3、MLD v1/v2、PIM-SM、PIM-DM、 PIM-SSM、MSDP 等协议，支持 RIPv1/2、 OSPF、IS-IS、BGP 等路由协议，支持堆叠 | 1 | 台 |
| 658 | 会议及扩声系统 |  |  |  |
| 659 | 数字会议主机 | ITC、TS-0604M 具有四种会议模式，主机最多可连接 128 台发言 单元，最大功率 350W，输出功率 ≤110W/24V 每路，音频输出 电平 2Vp-p 阻抗：100Ω，频率响应 60－16kHz，信噪比>80dB，谐波失真 < 0.5%，过载波失真 <1% | 1 | 台 |
| 660 | 纯发言式主席单元 | ITC、TS-0602 主席单元，无源设备，由系统主机供电，输入电压为 24V | 1 | 个 |
| 661 | 纯发言式代表单元 | ITC、TS-0602A 发言单元，无源设备，由系统主机供电，输入电压为 24V | 19 | 个 |
| 662 | 专业会议延长线 | ITC、TS-20L 会议延长线20米 | 1 | 条 |
| 663 | 专用地插盒 | ITC、TS-8S 8 芯专用地插盒 | 1 | 个 |
| 664 | 主扩音箱250w | ITC、TS-12 二分频全频专业扩声音箱，阻抗: 8Ω ，频 响:50Hz～20KHz，功率： 250W，灵敏度：100dB覆盖角度：（H）90°（V）45°，高音 ：ф44 钛膜高音，低音： ф190 磁 12 寸低音 | 2 | 个 |
| 665 | 专业功放400W\*2 | ITC、TA-H8 双单声道平衡输入结构，内置智能限压系 统，，内置 100HZ 高通滤波器，频率响应；10Hz-30KHz/-1dB，电压增益：26dB,输入灵 敏度 ：0dBu(0.775V),输入阻抗：10Kohms， 信噪比 105dB，阻尼系数＞700，转换速率70V/us | 2 | 台 |
| 666 | 8 路调音台 | ITC、TS-16P-2 采用内置式 24 – bit DSP 效果器，频率响应20Hz～20kHz±1dB；线路输入范围-40dB～+10dB；信噪比 ≥95dB；失真度 ≤0.03%；均衡 高频:10kHz,中频:2kHz,低 频:120Hz±15dB；最大输入：+22dB；最大 输出：+22dB 平衡；+16dB 不平衡；48kHz 采样频率 | 1 | 台 |
| 667 | 话筒前级 | ITC、TS-211 具备 96KHz 采样频率，32-bit DSP 处理器，24-bit A/D 及 D/A 转换,输入范围 ≤+25dBu,频率 响应 20Hz-20KHz(-0.5dB),信噪比 >110dB, 失真度 <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz,通道 分离度 >80dB(1KHz) | 4 | 台 |
| 668 | 音频处理器 | ITC、TS-P260 具备4 输出通道，64 位数字处理器，输入增益+12dB，输入动态范围：110dB，输出动态范围 ：114dB，频率响应 ：10-30KHz，谐 波失真 ≤0.01% | 4 | 台 |
| 669 | 录音设备 | CD 刻录 | 1 | 台 |
| 670 | 时序电源 | ITC、TS-820 8通道电源时序打开/关闭 | 1 | 台 |
| 671 | 音响壁托支 架 | ITC、TS-01B 音响壁托支架 | 10 | 套 |
| 672 | 音箱 120W | ITC、TS-8A额定功率：120W，最大功率：250W，阻抗8Ω，灵敏度 SPL（1W/1M）： 95dB±3dB， 频率响应：70-18KHZ | 6 | 个 |
| 673 | 专业功放200W\*2 | ITC、TA-H4双单声道平衡输入结构，内置智能限压系 统，内置 100HZ 高通滤波器，频率响应；10Hz-30KHz/-1dB，电压增益 26dB，信噪 比 105dB，阻尼系数＞700，转换速率 ：70V/us | 4 | 台 |
| 674 | 中央控制系统 |  |  |  |
| 675 | 集中控制主机 | ITC、TS-9100D 具备8 路独立可编程 RS-232 控制接口，可以收 发 RS232、RS485、RS422 格式数据,3 个 CRV-NET 网络控制接口，最大可接 256 个 网络设备,8.8 路独立可编程 IR 红外发射 口,9.8 路数字 I/0 输入输出控制口，带保护 电路,路弱电继电器控制接口 | 1 | 台 |
| 676 | 无线触摸屏 | ITC、TS-9169B 工业级 64K 真彩 TFT LCD,显示屏8英寸，分辨率：800 x 480 像素 | 1 | 台 |
| 677 | 电源控制器 | ITC、TS-9101 具备8 路独立电源开关控制;载入容量：单路功率20A | 1 | 台 |
| 678 | 音量控制器 | ITC、TS-9106M 总谐波失真：-85DB;噪声-85DB;输入电平2VPP | 1 | 台 |
| 679 | 配套 |  |  |  |
| 680 | 供配电系统 | 输入、输出配电柜，以及断路器、避雷器， 配电柜内外相关线缆、线材、辅助设施和配 套辅材 | 1 | 套 |
| 681 | 门禁系统 | 国密读卡器，磁力锁等 | 1 | 套 |
| 682 | 综合布线系统 | VCOM机柜、超五类或以上屏蔽双绞线、模块，集 成信息接口盒、桌面视频信号切换器、网络 语音配线架、金属桥架，网络语音跳线 | 1 | 项 |
| 683 | 空调（天花 机） | 志高，KFR120QW-DSY2 5 匹 | 4 | 台 |
| 684 | 柜式普通空调 | 志高、KF-51LW/Z36+N2 2匹 | 1 | 台 |
| 685 | AB门系统 |  |  |  |
| 686 | AB门门禁系统 |  |  |  |
| 687 | 门禁控制器 | 卡片数量2万，脱机事件 2 万； 数据保存 FLASH 联网总线 TCP/IP 联网（主动上传）； TTL 输入 可通过开门按钮和门磁配置为标 准输入使用或通过扩展板扩展 8 输入、4 继电器输出； 继电器输出 2 个； 输入电压 DC 10~18V（建议 12V）；  卡+密码位数 支持每个用户独立 8 位密码多卡多组数量 支持多卡、分组、定时和按顺序刷卡多组开门； 门状态：支持刷卡、卡+密码、卡或密码、常 开、休眠功能；  所有联动及功能配置脱机后可独立运行 通信加密支持；  支持国密接入设备； 主动联网 门禁控制器主动上传事件记录；  延时报警 支持布防延时与撤防延时功能；  同卡延时 支持同一张卡片在规定时间内仅 能刷卡 1 次功能； RS485 透传 外扩 RS485 接口后可支持 RS485 数据透传及控制液晶显示屏显示自 定义文字内容； 密码错误报警：支持密码输入错误规定次数后禁止密码再次输入功能； | 4 | 个 |
| 688 | 国密读卡器（不带键盘） | CPU 采用高性能的 ARM Cortex-M0 处理器 LPC1114，工作频率 50MHz； 支持韦根位数 18~130 位自定义输出；支 持国密 SM1 算法； 支持读取国密 CPU 卡片内的数据，而非卡片序列号，安全性更高； 内置国密 PSAM 卡安全模块，密钥管理与 读卡器分离，读卡器内不保存密钥数据，防 止密钥泄露； 射频读卡芯片采用 NXP 原装 MFRC522 专 用射频接口芯片； ROM 数据反逆向提取，数据加密存储； 卡片采用一卡一密机制，验证密钥动态生 成，认证完成后即刻销毁，杜绝密钥数据被 截获； 支持密钥分散，密钥和分散代码不同人掌 控，防止密钥单方泄露； 内置硬件看门狗，永不死机； 支持外部接口过压、过流、反接、静电全保 护；类型：不带键盘； 支持卡片 FM12AG08（复旦微电子） 工作电压 输入电压范围：9V ~ 18V 额定 电压：12V； 工作电流 静态电流 小于 100mA@12V 动态峰值电流 小于 200mA@12V 工作温度 -25℃ ~ 85℃ 工作湿度 5% ~90%不结露 环境防护等级 IP60 校验 前偶后奇 韦根位数：18~130； 通信距 离：AWG24 号线 不小于 100 米  通信距离：不小于 500 米； 载波频率13.56MHz ± 7KHz；传输速率 106Kbps 射频场强度 大于1.5A/mrms 小于 7.5 A/mrms；射频功率输出 小于 250mW 射频接口规范 ISO14443-A； PSAM 卡规范 通信接口 ISO-7816 读卡距离 4cm ~ 8cm 天线类型 PCB 蚀 刻天线； 卡片检测速度 1 秒钟 4 次 读卡响应时间 小于 350ms 连接器 单头插头连接线 输入 IO 口 接 口方 式：高阻输入 接口电平：低电平<0.3V 高电平：4.0~5.0V 静电防护 接触放电：±6KV 空气放电：±8KV 群脉冲防护 ±1KV震动防护 正弦震动 X Y Z 三轴 35Hz 定频3.5mm 位移震动过流保护 读卡器内部短路保护电流 1A ， 响应时间≤0.15s 过压保护 全端口接 24V 电压 1 分钟设备不 损坏 电源反接保护 反接 1 分钟设备不损坏 编程接口 SWD ISP 配置接口 贴片拨 码开关 接口电平：低电平<0.3V 高电平：4.0~5.0V | 28 | 个 |
| 689 | 国密读写 器 | 支持国密 SM1 算法；支持读取国密 CPU 卡片内的数据，而非卡片序列号，安全性更 高；内置国密 PSAM 卡安全模块，密钥管 理与读卡器分离，读卡器内不保存密钥数 据，防止密钥泄露；支持 ISO14443 A/B 协 议支持 ISO7816-3/4 协议。支持 6 个 SAM 卡（可扩展成 8 个）读写距离可达 90mm，内置蜂鸣器内置 3 色 LED 灯，1K 字节用户 数据存储空间，支持用户认证 MUR-200USB 供电，无需外接电源 USB 通信（免驱动），支持自动检测卡同一台 PC 机上可同时支持 多个。 | 8 | 个 |
| 690 | 国密安全 门禁卡 | 国密算法的 CPU 卡：支持带国密算法的CPU 卡片读写操作。所有应用密钥保存在 PSAM 国密加密模 块中，无法破解 | 1000 | 个 |
| 691 | 国密 PSAM卡 | 国密 PSAM 授权许可卡，用于存储国密信 息数据，保证门禁数据读写的安全。 | 23 | 个 |
| 692 | 门禁机箱 电源 | 门禁控制器专用控制箱，带电源 DC12V | 6 | 个 |
| 693 | 服务器等 |  |  |  |
| 694 | 人脸识别服务器H3C、UIS-R390-G2-8SFF-C-CPMO | H3C、UIS-R390-G2-8SFF-C-CPMO 产品类别：机架式CPU 型号：Xeon E5-2603 1.8GHz 标配 CPU 数量：1 颗 内存容量：4GB DDR3 标配硬盘容量：2T\*4内部硬盘架数：最大支持 8 块 2.5 英寸或 3块 3.5 英寸…产品结构：2URAID 模式：M5110E RAID 0，1，5 扩展槽：2×PCI-E 3.0 1×PCI-X（可选）... 光驱：DVD（可选）大 CPU 数量：2 颗 | 1 | 台 |
| 695 | 人行通道 显示屏 | LG、42LS33A 42寸液晶显示器 | 2 | 个 |
| 696 | 车行通道 显示屏 | LG、32LS33A 32 寸液晶显示器 | 1 | 个 |
| 697 | AB门管理平台功能 | AB门禁进出管理、审批授权管理、报警管理、人事管理车底全景图片管理 等；基本功能：与总控中心联网，能承担 AB门内外、AB门通道的报警、门禁的管理控制；可对进出人员信息和进出时间实行分类查询和统计；为监狱安防监控平台预留接口 | 1 | 套 |
| 698 | 人脸识别系统 |  |  |  |
| 699 | 人脸识别 比对终端 | 包括前端\控制设备\传输 用户容量(标配) 500 人（可扩容最大至15000）显示器 3.5" 26 万色 TFT 液晶彩屏。采集摄像头数量 双摄像头，高低排列摄 像头类别 1/3" CCD 摄像头感应器解像度640\*480 像素可适应人员高度范围 127cm (下巴)–188 cm (头顶) 识别率 >99% [认 假率为 0.001 (10E-3)条件下]识别时间1,000 人数据库 < 1 秒匹配模式 1:1 或1:N 识别模式 人脸、智能卡、人脸+智能卡 可设定部门数 50 允许旋转角度 左右：-15～+15 度上下：-15～+15 度工作距离50-120 CM 从人脸到摄像头记录储存量4GB Compact Flash 存储卡输出接口 标 准视频、报警继电器、门控继电器、WG26、 TCP/IP 输入接口 WG26、TCP/IP 光源 2 x30 颗 白色 LED(补光光源) 18 颗 蓝色 LED(品牌光源)。脸部特征采集方式：可在 采集识别门禁直接录入，也可通过管理后台 上传已有的电子照片录入。系统管理：内置 Web 管理系统，直接通过 IE 即可访问管理 页面进行系统管理。视频监控 两个采集摄 像头可作为监控摄像机接入监控系统运作 温度 0º C TO 50º C 运作湿度 相对湿 度 5% - 85%电源 输入：100-120V AC2.8A200-240V AC 1.6A 输出：+5V 12A，+12V 5A | 9 | 个 |
| 700 | AB 门进出控制功能 | 定制后台系统管理模块 | 1 | 套 |
| 701 | 人脸识别采集终端 | 智能卡发卡及身份证明采集设备，含数码照相机、证件阅读器、升降柱 | 3 | 套 |
| 702 | 网络摄像机 | 130 万高清网络摄像机，1/3 英寸 SONY CCD，1280（H）\*960（V），照度 0.1Lux/F1.2（彩色模式）,0.01Lux/F1.2（黑白模式）， 主码流(1280\*960@12fps)、辅码流(704\*576@12fps) | 1 | 个 |
| 703 | 镜头 | 3.8-13MM F1.4-T360 手动变焦自动光圈镜 头 | 2 | 个 |
| 704 | 车底图片 抓拍摄像 机 | 200 万像素，2/3 英寸 CCD，分辨率 1080P | 1 | 个 |
| 705 | 网络半球 摄像机 | 海康、DS-2CD2710XYZ-ABCD半球网络摄像机 1/3 英寸 SONY Super HAD CCD，PAL:795(H)×596(V)，照度0.1Lux/F1.2（彩色模式）,0.01Lux（黑白模 式），720P，支持 PoE，支持 3.6mm、6mm、8mm、12mm 镜头 | 2 | 个 |
| 706 | 通道建设 |  |  |  |
| 707 | 防反转全 高十字转 闸 | 加工工艺：数控切割加工，表面抛光处理 重量： 200KG-350KG（因配置而变化） 可承受撞击力：100KG-250KG 可选择（静 力撞击）；主材不锈钢厚度：3.0MM/1.5MM 转臂长度：600MM（根据通道尺寸调整）； 通行宽度：550-600 MM；通行宽度：按客 户要求调整（外形尺寸也会相应调整） 一旋翼、三旋翼或四旋翼外端部采用优美的弧线造型，即美观又能避免给人体造成意外 伤害通行方式：双向 ；断电通行方式：禁止通 行；通行流量：25-40 人/分钟 工作电压：24VDC 驱动方式：直流电机 过流保护：有 防逆转角度：15°；防夹功能：有；通行方 式：单向/双向（可自由设定） 功率：工作状态 30W / 待机状态小于 10W 显示方式：点阵数字显示 工作温度：-20℃ ～ 70℃ IP 等级： 大于 IP32驱动方式：、2.5V ～12V 电平信号;、大于50MS 脉冲信号；、RS485 或 RS232 通讯；、 开关量信号输入工作环境：室内/室外 运行噪音：小于 30 分贝 执行标准：G/TB004-2012 每次授权时限为 5 秒钟（可调节）。授权 5 秒钟后若旋转门未动，则自动判定当次授权 无效，旋转门自动回位，等待重新授权; 接收有效开闸信号后，LED 指示灯提示人员 通行，闸杆自动向通行方向偏转一定的角 度，提示人员通行，人员轻碰闸杆通行; 未接收开闸信号时，LED 指示灯显示为红色 禁止通行信号，通行人员推动闸杆一定的角 度，自动锁合（锁合时间可调）; 接收开闸信号，人员反向通行，闸门自动锁 合;转门可选择高安保模式与普通安保模式，以 适应不同场所的需求。（默认值为普通安保 模式，通行速度更快）; 可接入信号：火警信号、紧急关闸信号，并 可以根据客户的要求接入其它可控信号，以 达到扩展的需要; 断电后闸门自动锁闭，可接入 UPS 保持停 电后能正常工作; 可通过编程信号来控制闸机通行的时间、通 行的速度、制动速度等一系列参数; 进出两机电气互锁。一个方向工作期间，另 一个方向屏敝，授权无效。入门授权时人员 只能由外进内，出门授权时人员只能由内出 外。出入门同时授权时入门优先; 手动解锁：遇电源系统故障时，备有手动机 械解锁功能，用特殊锁具开启解脱装置，使 之可自由出,也可以通过机械钥匙实现故障 或断电解锁，防范于未然; 合理的防夹与过流保护设计，随时随地保障 通行人员的安全; 多达 16 种通行模式,能充份满足国内 99%的 管理场所的需求; 适量调整就能同时满足人员通行,人车混行 两种模式;安全防范等级为 AAA 级; 可扩展功能、提示通行指示灯、声光报警。 | 6 | 个 |
| 708 | 手动开门 控制器 | 定制手动开关全高转闸 | 2 | 个 |
| 709 | 双门互锁 提示 | 双门互锁提示显示定制 | 1 | 个 |
| 710 | 刷卡储物 柜 | 不少于 200 个储物格，刷卡（读卡器需兼容 警察职工在用卡片）开启，储物格前后开门 | 1 | 个 |
| 711 | 声光报警 | 通道非法进出声光报警器定制 | 1 | 个 |
| 712 | 会见系统 |  |  |  |
| 713 | 硬件部分 |  |  |  |
| 714 | 会见窗口 适配器 声联，SMG1032 | 声联，SMG1032 会见窗口 适配器：模拟转 IP 语音适配器，每个窗口二 路，随机监听占一路 | 148 | 个 |
| 715 | LG、22M37A液晶显示器 | LG、22M37A液晶显示器：22 寸液晶显示器 | 1 | 个 |
| 716 | 应急备用模块声联，VoxPMCC-Emg | 声联，VoxPMCC-Emg 应急备用 模块：支持 16 路会见通话 | 1 | 个 |
| 717 | 头戴式监听器 北恩，VF560 | 北恩，VF560 专用监听 设备：头戴式监听器 | 4 | 个 |
| 718 | H3C、UIS-R390-G2-8SFF-C-CPMO 数据库服 务器 | H3C、UIS-R390-G2-8SFF-C-CPMO 数据库服 务器：会见服务器 2U /CUP XeonE5504/24G/3T 硬盘标 | 1 | 台 |
| 719 | 登记采集设备 新中新，DKQA16D | 新中新，DKQA16D 登记采集 设备：支持二代身份证信息管理、 配合各 种证件拍照存档、人脸信息采集、国密专用 USB 端口 | 2 | 个 |
| 720 | 窗口硬件呼叫器 | 硬件呼叫器：窗口硬件呼叫器 | 2 | 个 |
| 721 | 单色窗口显示屏 | 单色窗口 显示屏：窗口显示屏，屏体显示：φ3.75 LED8 汉字点阵，双色，开机时显示欢迎 信息，叫号时显示服务序号，办理 时显示业务名称； | 2 | 个 |
| 722 | 海信、LED50K370 55寸液晶电视机 | 海信、LED50K370 55 寸液晶电视机,家属端一台，服刑 人员端一台、会见登记处 | 3 | 台 |
| 723 | VGA 延长器 |  | 1 | 根 |
| 724 | 排队叫号机 北京金雀，KLB190H | 北京金雀，KLB190H 19 寸表面声波触摸液晶显示屏，像 素分辨率 1024\*768；单点触摸寿命 大于5000 万次；打印机：原装 Epson， 热敏 80mm 高速打印机；电源： AC220V±10%，50Hz±5%； | 1 | 台 |
| 725 | 服刑人员分配窗口液晶触摸屏 | 液晶触摸屏:服刑人员分配窗口液晶触摸屏，带国密刷卡功能 | 1 | 个 |
| 726 | 普通会见 电话机 | 监听设备：头戴式民警一对一监听设备 | 150 | 个 |
| 727 | 网络硬盘录像机 | 硬盘录像机:网络硬盘录像机 | 4 | 个 |
| 728 | 硬盘:sata 接口，4T | 硬盘:sata 接口，4T | 16 | 个 |
| 729 | 红外网络半球摄像 | 红外网络 半球摄像 机:1/3" CCD。15 米红外，3.6mm 镜头。 H.264 或 H.265，D1/CIF，25fps，PAL。 功耗 7.5W。含支架。 | 148 | 个 |
| 730 | 三层百兆 24 端口交 换机 | H3C、LS-3600V2-28TP-EI 支持24 个 10/100Mbps 以太网接口，4 个 千兆光接口，交换容量≥48G，包转 发率≥9.6Mpps，支持三层组播，支 持组播 VLAN，IGMP V1/V2/V3、 MLD v1/v2、PIM-SM、PIM-DM、 PIM-SSM、MSDP 等协议，支持 RIPv1/2、OSPF、IS-IS、BGP 等路 由协议，支持堆叠 | 1 | 台 |
| 731 | 三层百兆 48 端口交 换机 | H3C、LS-3600V2-52TP-EI 支持48 个 10/100Mbps 以太网接口，4 个 千兆光接口，交换容量≥48G，包转 发率≥13.2Mpps，支持三层组播，支 持组播 VLAN，IGMP V1/V2/V3、 MLD v1/v2、PIM-SM、PIM-DM、 PIM-SSM、MSDP 等协议，支持 RIPv1/2、OSPF、IS-IS、BGP 等路 由协议,支持堆叠 | 3 | 台 |
| 732 | 会见软件 |  |  |  |
| 733 | 物品登记管理 北京声联，voxPMCC-Goo | 物品登记模块：物品登记管理 | 1 | 个 |
| 734 | 会见监听模块 北京声联，voxPMCC-Mon | 会见监听模块：实时监听 | 1 | 个 |
| 735 | 会见登记模块voxPMCC-Reg | 会见登记软件：针对会见家属登记，提供会见卡等 各种接口 | 1 | 个 |
| 736 | 消息通知 模块voxPMCC-Inf | 消息通知模块:语音播报，液晶电视通知，信息通 知 | 1 | 个 |
| 737 | web 服务 模块voxPMCC-Web | web 服务模块:数据管理、卡管理、查询统计管理 电话录音管理。 | 1 | 个 |
| 738 | 会见审批 模块voxPMCC-App | 会见审批模块:会见的审批流程管理 | 1 | 个 |
| 739 | 基础信息管理模块voxPMCC-Dat | 基础信息管理模块:包括罪犯基本信息，卡信息等的管理 | 1 | 个 |
| 740 | 生物识别 通道管理 模块voxPMCC-Bio | 生物识别通道管理模块:进行生物识别核实家属信息 | 1 | 个 |
| 741 | 会见流程 控制模块voxPMCC-Ivr | 会见流程控制模块:控制会见流程，实现流程可配置，实现流程管理 | 1 | 个 |
| 742 | 系统管理 模块voxPMCC-Sys | 系统管理模块:账号密码管理、系统信息监控 | 1 | 个 |
| 743 | 查询统计 模块voxPMCC-Que | 查询统计模块:查询统计管理电话录音管理。 | 1 | 个 |
| 744 | 音视频同 步模块voxPMCC-Vid | 音视频同步模块:对于视频会见窗口形成音视频同步的软件 | 1 | 个 |
| 745 | 音视频合 成模块voxPMCC-Vidcom | 音视频合成模块:包括视频接口，会见播放接口。实时进行同步 | 1 | 个 |
| 746 | 软交换核 心模块voxPMCC-IPSoft | 软交换核心模块:软交换运行交换数据核心 | 1 | 个 |
| 747 | 呼叫管理 模块voxPMCC-Call | 呼叫管理模块:通过呼叫功能进行后台通话 | 1 | 个 |
| 748 | 录音管理 模块voxPMCC-Rec | 录音管理模块:软件实时录音程序后台 | 1 | 个 |
| 749 | 路由管理 模块voxPMCC-Rou | 路由管理模块:路由管理后台 | 1 | 个 |
| 750 | 数据同步 模块voxPMCC-Syn | 数据同步软件:系统数据与监狱的数据库保持同步 | 1 | 个 |
| 751 | 16路音视 频耦合voxPMCC-Vidcou | 16路音视频耦合:16 音视频耦合部分 | 1 | 个 |
| 752 | 警察办公楼 |  |  |  |
| 753 | 监控 |  |  |  |
| 754 | 高清红外枪型 网络摄像机 | 海康、DS-2CD2610XYZ-ABCD 130万1/3”CMOS 超宽动态ICR日夜型筒型网络摄像机； | 2 | 个 |
| 755 | 高清高速球网络摄像机 | 海康、DS-2DF727W-XYZL ／ABC 130万/CCD/30倍光学/超低照度/3D降噪/低码率 | 2 | 个 |
| 756 | 高清红外半球 网络摄像机 | 海康、DS-2CD2710XYZ-ABCD130万1/3”CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机 | 14 | 个 |
| 757 | 高清全景摄像机 | 海康、DS-2DP1636-D 1200 万像素分辨率，IP 寻址，180° 全景日夜型 IP 摄像机。包含 4 个 300 万像 素传感器、5.4mm 镜头。 | 2 | 个 |
| 758 | 摄像机支架 | 海康、DS-1292ZJ | 4 | 个 |
| 759 | 60寸液晶显示屏 海康、DS-D5065FL | 海康、DS-D5065FL对角线尺寸：65；类型LED | 2 | 个 |
| 760 | 分控室设备 |  |  |  |
| 761 | 46 寸工业显示 屏海康、DS-D5047FL | 海康、DS-D5047FL 对角尺寸：47 | 2 | 台 |
| 762 | 三层千兆 24 端口交换机 | H3C、LS-3600V2-28TP-EI | 1 | 台 |
| 763 | 解码器DS-6912UD-T | DS-6912UD-T | 2 | 台 |
| 764 | 防雷接地 |  |  |  |
| 765 | 防雷接地改造 |  | 1 | 个 |
| 766 | 电源二级防雷器 |  | 1 | 个 |
| 767 | 综合布线 |  |  |  |
| 768 | 超五类或以上屏蔽双绞线 |  | 1000 | m |
| 769 | 电源线 |  | 960 | m |
| 770 | 配线架 |  | 1 | 个 |
| 771 | 理线器 |  | 1 | 个 |
| 772 | 工业空调志高，RFD35F1W-XC | 志高RFD35F1W-XC | 3 | 台 |
| 773 | AB门 |  |  |  |
| 774 | 视频监控 |  |  |  |
| 775 | 高清红外枪型 网络摄像机 | 海康、DS-2CD2610XYZ-ABCD 130万1/3”CMOS 超宽动态ICR日夜型筒型网络摄像机； | 10 | 个 |
| 776 | 高清高速球网络摄像机 | 海康、DS-2DF727W-XYZL ／ABC 130万/CCD/30倍光学/超低照度/3D降噪/低码率 | 2 | 个 |
| 777 | 高清红外半球 网络摄像机 | 海康、DS-2CD2710XYZ-ABCD130万1/3”CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机 | 12 | 个 |
| 778 | 摄像机电源 | 集中供电，根据摄像机数量配置 | 1 | 个 |
| 779 | 摄像机支架 | 海康、DS-1292ZJ | 2 | 个 |
| 780 | 拾音器 | 摄像机专用高灵敏度拾音器，含电源等 | 17 | 个 |
| 781 | 信息发布 |  |  |  |
| 782 | 46 寸工业显示 屏海康、DS-D5047FL | 海康、DS-D5047FL 对角尺寸：47 | 1 | 个 |
| 783 | 60寸液晶显示屏海康、DS-D5065FL | 海康、DS-D5065FL对角线尺寸：65；类型LED | 1 | 个 |
| 784 | 分控室设备 |  |  |  |
| 785 | 24 口交换机（用于对讲） | H3C、LS-S3110-26TP 支持24 个 10/100BASE-TX 端口,背板带宽 4.8Gbps 以上 | 1 | 台 |
| 786 | 三层百兆 48 端 口交换机 | H3C、LS-3600V2-52TP-EI 支持48 个 10/100Mbps 以太网接口，4 个 千兆光接口，交换容量≥48G，包转 发率≥13.2Mpps，支持三层组播，支 持组播 VLAN，IGMP V1/V2/V3、 MLD v1/v2、PIM-SM、PIM-DM、 PIM-SSM、MSDP 等协议，支持 RIPv1/2、OSPF、IS-IS、BGP 等路 由协议,支持堆叠 | 1 | 台 |
| 787 | UPS（15kVA） |  | 1 | 台 |
| 788 | 解码器DS-6912UD-T | DS-6912UD-T | 3 | 台 |
| 789 | 电源二级防雷器 |  | 1 | 米 |
| 790 | 综合布线 |  |  |  |
| 791 | 超五类或以上屏蔽双绞线 |  | 1400 | 米 |
| 792 | 电源线 |  | 1080 | 米 |
| 793 | 配线架 |  | 1 | 个 |
| 794 | 理线器 |  | 1 | 个 |
| 795 | 工业空调志高，RFD26F1W-XC | 志高，RFD26F1W-XC 1 匹（断电后，来电自启动） | 2 | 台 |
| 796 | 会见楼 |  |  |  |
| 797 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 798 | 高清红外枪型网络摄像机 | 海康、DS-2CD2610XYZ-ABCD 130万1/3”CMOS 超宽动态ICR日夜型筒型网络摄像机； | 26 | 个 |
| 799 | 高清高速球网络摄像机 | 海康、DS-2DF727W-XYZL ／ABC 130万/CCD/30倍光学/超低照度/3D降噪/低码率 | 2 | 个 |
| 800 | 高清红外半球网络摄像机 | 海康、DS-2CD2710XYZ-ABCD130万1/3”CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机 | 29 | 个 |
| 801 | 高清全景摄像机 | 海康、DS-2DP1636-D 1200 万像素分辨率，IP 寻址，180°全景日夜型 IP 摄像机。包含 4 个 300 万像 素传感器、5.4mm 镜头。 | 1 | 个 |
| 802 | 摄像机支架 | 海康、DS-1292ZJ | 2 |  |
| 803 | 拾音器 | 摄像机专用高灵敏度拾音器，含电源等 | 57 |  |
| 804 | 60寸液晶显示屏海康、DS-D5065FL | 海康、DS-D5065FL对角线尺寸：65；类型LED | 2 | 个 |
| 805 | 分控室设备 |  |  |  |
| 806 | 46 寸工业显示 屏 | 海康、DS-D5047FL 对角尺寸：47 | 2 | 个 |
| 807 | 三层百兆 48 端 口交换机 | H3C、LS-3600V2-52TP-EI 支持48 个 10/100Mbps 以太网接口，4 个 千兆光接口，交换容量≥48G，包转 发率≥13.2Mpps，支持三层组播，支 持组播 VLAN，IGMP V1/V2/V3、 MLD v1/v2、PIM-SM、PIM-DM、 PIM-SSM、MSDP 等协议，支持 RIPv1/2、OSPF、IS-IS、BGP 等路 由协议,支持堆叠 | 1 | 个 |
| 808 | 三层百兆 24 端 口交换机 | H3C、LS-3600V2-28TP-EI | 1 | 个 |
| 809 | 15米大屏线缆 | 15米HDMI线缆 | 2 | 个 |
| 810 | 解码器 | DS-6904UD/SH | 1 | 台 |
| 811 | 防雷接地 |  |  |  |
| 812 | 防雷接地改造 |  | 1 | 个 |
| 813 | 电源二级防雷器 |  | 1 | 个 |
| 814 | 综合布线 |  |  |  |
| 815 | 超五类或以上屏蔽双绞线 |  | 2950 | 米 |
| 816 | 电源线 |  | 2380 | 米 |
| 817 | 配线架 |  | 1 | 个 |
| 818 | 理线器 |  | 1 | 个 |
| 819 | 工业空调 | 志高，RFD26F1W-XC 1 匹（断电后，来电自启动） | 2 | 台 |
| 820 | 罪犯伙房 |  |  |  |
| 821 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 822 | 高清红外枪型网络摄像机 | 海康、DS-2CD2610XYZ-ABCD 130万1/3”CMOS 超宽动态ICR日夜型筒型网络摄像机； | 16 | 个 |
| 823 | 高清红外半球 网络摄像机 | 海康、DS-2CD2710XYZ-ABCD130万1/3”CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机 | 13 | 个 |
| 824 | 拾音器 | 摄像机专用高灵敏度拾音器（防水、防潮型），含电源等（接入就近摄像机） | 29 | 个 |
| 825 | 信息发布系统 |  |  |  |
| 826 | 60寸液晶显示屏海康、DS-D5065FL | 海康、DS-D5065FL对角线尺寸：65；类型LED | 2 | 台 |
| 827 | 分控室设备 |  |  |  |
| 828 | 46 寸工业显示 屏海康、DS-D5047FL | 海康、DS-D5047FL 对角尺寸：47 | 1 | 台 |
| 829 | 三层百兆 48 端 口交换机 | H3C、LS-3600V2-52TP-EI 支持48 个 10/100Mbps 以太网接口，4 个 千兆光接口，交换容量≥48G，包转 发率≥13.2Mpps，支持三层组播，支 持组播 VLAN，IGMP V1/V2/V3、 MLD v1/v2、PIM-SM、PIM-DM、 PIM-SSM、MSDP 等协议，支持 RIPv1/2、OSPF、IS-IS、BGP 等路 由协议,支持堆叠 | 1 | 台 |
| 830 | 解码器DS-6904UD/SH | DS-6904UD/SH | 1 | 台 |
| 831 | 解码器DS-6912UD-T | DS-6912UD-T | 1 | 台 |
| 832 | 防雷接地 |  |  |  |
| 833 | 防雷接地改造 |  | 1 | 个 |
| 834 | 电源二级防雷器 |  | 1 | 个 |
| 835 | 综合布线 |  |  |  |
| 836 | 超五类或以上屏蔽双绞线 |  | 1550 | 米 |
| 837 | 电源线 |  | 1240 | 米 |
| 838 | 配线架 |  | 1 | 个 |
| 839 | 理线器 |  | 1 | 个 |
| 840 | 工业空调 | 志高，RFD26F1W-XC 1 匹（断电后，来电自启动） | 1 | 台 |
| 841 | 罪犯医院 |  |  |  |
| 842 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 843 | 高清红外枪型网络摄像机 | 海康、DS-2CD2610XYZ-ABCD 130万1/3”CMOS 超宽动态ICR日夜型筒型网络摄像机； | 13 | 个 |
| 844 | 高清红外半球网络摄像机 | 海康、DS-2CD2710XYZ-ABCD130万1/3”CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机 | 125 | 个 |
| 845 | 拾音器 | 摄像机专用高灵敏度拾音器，含电源等 | 138 | 个 |
| 846 | 对讲监听系统 |  |  |  |
| 847 | IP 网络分控对 讲寻呼模块 | ITC、T-6702 包括寻呼话筒及分控系统软件等，其中寻呼话筒自带数字键、 功能键、可快捷呼叫任意终端；内置 3W 或以上扬声器；标 准 RJ45 接口输入；支持 TCP/IP，UDP，IGMP 等协议；音频 采样 8kHz 以上；输出频率 20Hz 以上；信噪比 ＞70dB，DC12V 或 24V | 1 | 个 |
| 848 | IP 网络对讲报 警终端 | ITC、T-6703E 具备一键实现免提对讲，一键用于紧急报警；内置麦克风，3W 或 以上扬声器及功放； 支持免提通话和接收广播；RJ45 接口， 支持本地短路信号接入；防护等级 IP54；支持 TCP/IP，UDP， IGMP（组播）等协议；采样率 8KHz 以上；输出频率 20Hz以上；DC12V-24V | 24 | 个 |
| 849 | 60寸液晶显示屏海康、DS-D5065FL | 海康、DS-D5065FL对角线尺寸：65；类型LED | 2 | 台 |
| 850 | 46 寸工业显示 屏海康、DS-D5047FL | 海康、DS-D5047FL 对角尺寸：47 | 5 | 台 |
| 851 | 48 口交换机（用于对讲） | H3C、LS-S3110-52TP 支持48 个 10/100BASE-TX 端口,背板带宽 9.6Gbps 以上 | 1 | 台 |
| 852 | 三层百兆 48 端 口交换机 | H3C、LS-3600V2-52TP-EI 支持48 个 10/100Mbps 以太网接口，4 个 千兆光接口，交换容量≥48G，包转 发率≥13.2Mpps，支持三层组播，支 持组播 VLAN，IGMP V1/V2/V3、 MLD v1/v2、PIM-SM、PIM-DM、 PIM-SSM、MSDP 等协议，支持 RIPv1/2、OSPF、IS-IS、BGP 等路 由协议,支持堆叠 | 3 | 台 |
| 853 | 15米大屏线缆 | 15米HDMI线缆 | 5 | 根 |
| 854 | 解码器 | DS-6904UD/SH | 2 | 台 |
| 855 | 解码器 | DS-6912UD-T | 6 | 台 |
| 856 | 防雷接地 |  | 1 | 项 |
| 857 | 综合布线 |  |  |  |
| 858 | 超五类或以上屏蔽双绞线 |  | 8200 | 米 |
| 859 | 电源线 |  | 5620 | 米 |
| 860 | 工业空调 | 志高，RFD26F1W-XC 1 匹（断电后，来电自启动） | 3 | 台 |
| 861 | 禁闭楼 |  |  |  |
| 862 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 863 | 高清红外枪型网络摄像机 | 海康、DS-2CD2610XYZ-ABCD 130万1/3”CMOS 超宽动态ICR日夜型筒型网络摄像机； | 9 | 个 |
| 864 | 高清红外半球网络摄像机 | 海康、DS-2CD2710XYZ-ABCD 130万1/3”CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机； | 59 | 个 |
| 865 | 拾音器 | 摄像机专用高灵敏度拾音器，含电源等 | 68 | 个 |
| 866 | 对讲监听系统 |  |  |  |
| 867 | IP 网络分控对 讲寻呼模块 | ITC、T-6702 包括寻呼话筒及分控系统软件等，其中寻呼话筒自带数字键、 功能键、可快捷呼叫任意终端；内置 3W 或以上扬声器；标 准 RJ45 接口输入；支持 TCP/IP，UDP，IGMP 等协议；音频 采样 8kHz 以上；输出频率 20Hz 以上；信噪比 ＞70dB，DC12V 或 24V | 1 | 个 |
| 868 | IP 网络对讲报 警终端 | ITC、T-6703E 具备一键实现免提对讲，一键用于紧急报警；内置麦克风，3W 或 以上扬声器及功放； 支持免提通话和接收广播；RJ45 接口， 支持本地短路信号接入；防护等级 IP54；支持 TCP/IP，UDP， IGMP（组播）等协议；采样率 8KHz 以上；输出频率 20Hz以上；DC12V-24V | 26 | 个 |
| 869 | 60寸液晶显示屏海康、DS-D5065FL | 海康、DS-D5065FL对角线尺寸：65；类型LED | 1 | 个 |
| 870 | 46 寸工业显示 屏海康、DS-D5047FL | 海康、DS-D5047FL 对角尺寸：47 | 3 | 台 |
| 871 | 48 口交换机（用于对讲） | H3C、LS-S3110-52TP 支持48 个 10/100BASE-TX 端口,背板带宽 9.6Gbps 以上 | 1 | 台 |
| 872 | 三层百兆 48 端 口交换机 | H3C、LS-3600V2-52TP-EI 支持48 个 10/100Mbps 以太网接口，4 个 千兆光接口，交换容量≥48G，包转 发率≥13.2Mpps，支持三层组播，支 持组播 VLAN，IGMP V1/V2/V3、 MLD v1/v2、PIM-SM、PIM-DM、 PIM-SSM、MSDP 等协议，支持 RIPv1/2、OSPF、IS-IS、BGP 等路 由协议,支持堆叠 | 3 | 台 |
| 873 | 三层百兆 24 端 口交换机 | H3C、LS-3600V2-28TP-EI | 1 | 台 |
| 874 | 15米大屏线缆 | 15米HDMI线缆 | 3 | 根 |
| 875 | 解码器 | DS-6904UD/SH | 1 | 台 |
| 876 | 解码器 | DS-6912UD-T | 3 | 台 |
| 877 | 防雷接地 |  | 1 | 项 |
| 878 | 电源二级防雷器 |  | 1 | 个 |
| 879 | 综合布线 |  |  |  |
| 880 | 超五类或以上屏蔽双绞线 |  | 4650 | 米 |
| 881 | 电源线 |  | 2740 | 米 |
| 882 | 配线架 |  | 1 | 个 |
| 883 | 理线器 |  | 1 | 个 |
| 884 | 工业空调 | 志高，RFD26F1W-XC 1 匹（断电后，来电自启动） | 1 | 台 |
| 885 | 周界及制高点 |  |  |  |
| 886 | 视频监控 |  |  |  |
| 887 | 1080P 高清宽动态 红外防水抢型网络摄像机 | 海康、DS-2CD4A20XYZUV-ABCDEF 200万 1/3" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机； | 37 | 个 |
| 888 | 1080P 高清高速球 网络摄像机 | 海康、DS-2DF82ABCDW-XYZL(VWS)H系列200万8寸红外；1920×1080@60fps；焦距：5.9-135mm, 23倍光学；支持120dB宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR | 38 | 个 |
| 889 | 摄像机电源 | 海康、圆头式电源DC12V 2A/AC24V 2A | 1 | 个 |
| 890 | 摄像机支架 | 海康、DS-1292ZJ | 75 | 个 |
| 891 | 摄像机护罩 | 海康、配套选用 | 75 | 个 |
| 892 | 室外防水箱 | 根据现场实际情况安装（围墙部分需要定做，规格暂定为50CM\*80CM） | 75 | 个 |
| 893 | 分光器 | 一分 8 或 16，按现场情况而定，应用于围墙光纤摄像机。 | 11 | 个 |
| 894 | 防雷接地改造 |  | 1 | 个 |
| 895 | 电源二级防雷器 |  | 1 | 个 |
| 896 | 三合一防雷器 |  | 93 | 个 |
| 897 | 单模光纤收发器 | 光纤收发器(对) | 49 | 个 |
| 898 | 光缆终端盒 | Vcom，PB8-FC光缆终端盒 | 98 | 个 |
| 899 | 光纤跳线 | Vcom，FC-SC-100M | 98 | 个 |
| 900 | 配线架 | Vcom，PPS24A-MR 24 口空配线架,可安装语音数据及光纤适配器 | 1 | 个 |
| 901 | 理线器 | Vcom，PP-MA通用理线架 | 1 | 个 |
| 902 | 网络系统 |  |  |  |
| 903 | 信息点位（内网） | 涉密网络，配置水晶头，面板，卡槽 | 1743 | 个 |
| 904 | 信息点位（外网） | 办公网络，连接公网的网络，配置水晶头，面板，卡槽 | 165 | 个 |
| 905 | 网线 | 超五类或以上屏蔽双绞线 | 92000 | 米 |
| 906 | 三层百兆48 端口交 换机 | H3C、LS-3600V2-52TP-EI支持48 个 100Base-FS SFP 接口，4 个千兆光接口，交换容量≥48G，包转发率≥13.2Mpps，支持三层组播，支持组播 VLAN，IGMP V1/V2/V3、MLD v1/v2、PIM-SM、PIM-DM、 PIM-SSM、MSDP 等协议，支持 RIPv1/2、OSPF、IS-IS、BGP 等路由协议,支持堆叠 | 34 | 台 |
| 907 | 三层百兆24 端口交 换机 | H3C、LS-3600V2-28TP-EI | 17 | 台 |
| 908 | 核心交换机 | H3C、LS-10506 万兆核心三层交换机，交换容量≥2Tbps，包转发率≥1100Mpps，业务插 槽≥6， 支持三层组播，支持 IGMP v1/v2/v3，PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM， MSDP 等协议， 支持 RIP1/2、OSPF、IS-IS、BGP 等路由协议，支持负载均衡 | 2 | 台 |
| 909 | 核心交换机配置交换路由引擎 | 配置交换路由引擎，配备两个万兆接口模块 | 2 | 个 |
| 910 | 核心交换机H3C、LSUM1AC2500交流电源模块,2500W | H3C、LSUM1AC2500交流电源模块,2500W | 4 | 个 |
| 911 | 48 端口千兆/百兆以太网光接口模块(SFP,LC) | 48 端口千兆/百兆以太网光接口模块(SFP,LC) | 2 | 个 |
| 912 | 24 端口千兆电接口模块(RJ45) | 24 端口千兆电接口模块(RJ45) | 1 | 个 |
| 913 | WEB应用防火墙 | H3C SecPath W2005 | 1 | 台 |
| 914 | 网管平台 | H3C FlexServer UIS R390 G2 | 1 | 台 |
| 915 | 配线架 | Vcom,PPS24A-MR 24口空配线架,可安装语音数据及光纤适配器 | 74 | 个 |
| 916 | 理线器 | Vcom，PP-MA通用理线架 | 62 | 个 |
| 917 | 第十部分 |  |  |  |
| 918 | 电网支架 | 60×60 | 600 | 个 |
| 919 | 瓷瓶 | PQ-10T防污型 | 3100 | 个 |
| 920 | 铜包钢线 | Ф4.5 | 2.4 | 项 |
| 921 | 拉瓶 | x-4.5 | 200 | 套 |
| 922 | 扎线 |  | 6500 | 米 |
| 923 | 胀栓 | Ф12×120 | 2500 | 个 |
| 924 | 高压屏蔽传输线 | 20KV | 6000 | 米 |
| 925 | 地网制作 |  | 4 | 项 |
| 926 | 主控系统（含升压及控制系统） |  | 2 | 套 |
| 927 | 设备防雷 |  | 2 | 套 |
| 928 | 网线防雷 |  | 16 | 个 |
| 929 | 设备警情监视系统适配卡、500VA UPS） |  | 1 | 套 |
| 930 | 信号线（外套铁管） | RVVP2×0.75 | 500 | 米 |
| 931 | 信号防雷器 |  | 3 | 个 |
| 932 | 空调（抽湿） | 1.5P | 1 | 台 |
| 933 | 监控联动板 |  | 2 | 个 |
| 934 | 报警控制 |  | 2 | 个 |
| 935 | 声光报警灯 |  | 12 | 个 |
| 936 | 报警传输线 | 护套2×2.5 | 3500 | 米 |
| 937 | 红色指示灯 | LED | 12 | 个 |
| 938 | 传输线布设 | 2×1.5 | 3000 | 米 |

表2