**竞价文件**

**采购人式：线上竞价**

**项目名称：广东省肇庆监狱异形不锈钢水箱采购及安装项目（第二次）**

**广东省肇庆监狱**

**采联国际招标采购集团有限公司**

**二〇二五年四月**

第一章 竞价须知

1. 本项目通过云采链线上采购一体化平台（www.choicelink.cn）进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
2. 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

1. **在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。**
2. 竞价须知
3. **竞价说明**
4. 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5. 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
6. 参与竞价的供应商需对采购需求书的所有条款进行整体响应，采购需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
7. 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
8. 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。
9. 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购人式。
10. 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
11. 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
12. 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。
13. 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
14. 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。
15. 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
16. 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。
17. **竞价文件的澄清或修改**
18. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。
19. 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。
20. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
21. **报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）**
22. 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如国家另有规定的，则从其规定（分公司参与竞价，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。
23. 供应商：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；具备法律、行政法规规定的其他条件；法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系；本项目不接受转包分包且不接受联合体参与竞价（提供《供应商资格声明函》，格式见附件）。
24. 供应商完全响应本项目采购需求的条款、内容及要求的，提供采购需求书响应声明函，格式详见附件。
25. **报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，**并对上传的竞价文件资料承担责任**）**
26. 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件**（上传报价表和上传施工组织设计和特种人员操作证（焊接与热切割作业证）。**
27. **公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。**
28. **确定成交候选人**
29. 本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。
30. **无效报价**
31. 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
32. 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。
33. 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
34. 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。
35. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。
36. **按有关法律、法规、规章属于报价无效的。**
37. **有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：**
38. 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；
39. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
40. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
41. **不同供应商使用同一IP地址参与竞价；**
42. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
43. 不同供应商的响应文件异常一致(格式相同，字体一样，表格颜色相同等)或者报价呈规律性差异；
44. 不同供应商的响应文件相互混淆；
45. 不同供应商的平台保障金从同一单位或者个人的账户转出（如有）。
46. **竞价活动失败**
47. 出现下列情况的，本项目竞价活动失败：
48. 有效报名供应商不足3家；
49. 有效报价供应商不足3家。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

1. **使用费**

1.成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.2%（四舍五入取整数）。

2.成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费。

3.如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费。

1. **联系方式**

1.采购人联系人及联系方式：  
广东省肇庆监狱业务咨询部门电话 0758-3173863。  
2.纪检监督部门：  
广东省肇庆监狱纪检监督部门电话0758—3173809。

3.扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。



**第二章 采购需求书**

**说明：**

1. **响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。**
2. **项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数量** | **交货期** | **最高限价** |
| 广东省肇庆监狱异形不锈钢水箱采购及安装项目（第二次） | 1批 | 合同签订后10天内完成生产、运输及安装，其中拆除原水箱及安装新水箱时间为48小时以内 | 人民币123245元 |

1. **项目概况**

（一）项目名称：广东省肇庆监狱异形不锈钢水箱采购及安装项目（第二次）。

（二）项目地点：广东省肇庆监狱水泵房。

（三）项目最高限价：人民币123245元，为含税包干价。

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 国标304异形不锈钢水箱 | 1.长宽高8.5m\*7m\*3m； 2、底板和侧板厚度2.5mm、顶板2.0mm、横纵向30\*30\*2.0mm角钢拉筋（折边后）； 3、含人孔盖、DN150出水口5个、DN300出水口1个、DN300进水口3个、DN200排污口1个、内外爬梯、横纵向拉筋、溢水口、液位计、排气孔、补水口等； 4、以现场勘测为准，详见图纸。 | 个 | 1 |
| 2 | 304法兰接头 | 国标304、DN150 | 个 | 5 |
| 3 | 304法兰接头 | 国标304、DN200 | 个 | 1 |
| 4 | 304法兰接头 | 国标304、DN300 | 个 | 4 |
| 5 | 焊管 | 国标304、DN150、15CM | 个 | 5 |
| 6 | 焊管 | 国标304、DN200、15CM | 个 | 1 |
| 7 | 焊管 | 国标304、DN300、15CM | 个 | 4 |
| 8 | 水箱安装 | / | 项 | 1 |
| 9 | 原有水箱拆除及搬运 | / | 项 | 1 |
| 10 | 浮球阀 | 4分 | 套 | 1 |

1. **不锈钢水箱技术条款**

1、主要引用规范及行业标准；

2、GB17051-2002 《给水排水工程构筑物结构设计规范》；

3、GB/17051-1997) 《二次供水设施卫生规范》；

4、GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板》；

5、GB/T4237-2015 《不锈钢热轧钢板》；

6、GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》；

1. **不锈钢水箱基本要求**

1、所提供的组合式不锈钢焊接水箱所需的板材及型材材质必须符合有关饮用水标准，型材及板材规格、厚度按水箱的受力、使用年限及有关要求确定；

2、组合式不锈钢焊接水箱应为现场安装，水箱安装必须符合国家及行业的有关标准；

3、水箱安装完成后要进行外观及有关尺寸及容积验收并进行满水试验，水箱不得有渗水及变形，并经冲冼后达到饮用水标准方可验收；

4、水箱本体、其附件及附属设备应按使用年限不少于30年设计制造，保修期不低于2年。以上产品在保修期内如损坏（含易损件），厂家应免费维修，更换。

1. **不锈钢水箱技术要求及参数**

1、水箱外形美观，可采取球形板面或整体平板，外表光泽，不允许有凹痕、裂纹、疵点；焊缝平整美观、不得有裂纹、虚焊、焊渣；水箱密封严密，不得有渗漏现象水箱内部0结构简洁，牢固，承压强，便于水箱清洗和消毒等卫生维护；

2、水箱本体及附件采用国产优质产品。水箱本体板材及型材全部采用不锈钢304，拉筋不低于30\*30mm（折边后尺寸）；

3、水箱的人孔应加装密封门并带锁。通气管、溢流短管（配不锈钢法兰）、放空短管（配不锈钢法兰）、进出水短管（配不锈钢法兰）等和水接触的部分，必须选用不锈钢，材质SUS304；

4、水箱应设置内梯和外梯，便于水箱的清洗和消毒等卫生维护。材料选用不锈钢，材质SUS304；

5、所选不锈钢箱体及各部件材料必须是符合GB5749《生活饮用水卫生标准》的规定，不得污染水质。水箱产品必须通过国家权威卫生部门的水质检测试验，必须有省级以上卫生防疫部门颁发的《涉及饮用水卫生许可证》，必须符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的标准，并取得相关的水质检测合格证书，供货时随附提供证书复印件，货到现场时提供原件备查；

6、厂家应根据水箱尺寸提供详细的各平面及节点受力情况及计算书，保证水箱的用料的合理性及水箱使用的安全；

7、水箱板材保证厚度必须符合国家规范，保证水箱的使用功能和使用安全；

8、水箱现场拼装、焊接，爬梯、人孔、通气孔、溢流管、放空管规格、安装位置根据现场实际情况开孔、安装；

9、水箱钢板板块及拉筋、支撑连接应为氩弧焊焊接，并经钝化处理,钝化处理完毕后采用清水擦洗两遍；

10、水箱观察孔高于水箱顶部平面5公分以上且有倒扣盖井加锁；

11、水箱顶部透气管罩不得少于2个；

12、各参加不锈钢水箱的供应商报价时提供施工组织设计和特种人员操作证（焊接与热切割作业证）；

13、水箱台架采用槽钢，表面采用防锈漆防腐。

14、箱顶、箱壁、箱底的LB304不锈钢板拼接均采用对接焊接（顶板为I型焊缝，底板及侧壁为V型焊缝），其他焊接为贴角焊缝，焊缝之间不允许有十字交叉现象，且不得加强肋重合，焊机为LB-2-300型不锈钢水箱专用焊机具备电焊和氩焊功能；

15、满水试验：水箱安装完毕后，将水箱完全充满水，经2-3小时后，用重0.5~1.5千克的锤铅沿焊缝两侧约150毫米的地方轻敲，不漏水为合格。若发现漏水的地方，须重新焊接，再进行实验。

1. **现场勘测**

供应商报名通过后可指派不多于1人到现场勘测。勘测时间为工作日上班时间（上午8点30分-12点00分，下午14点30分-17点00分），地点为广东省四会市城中街道城北社区汶塘路一号，联系人：黎警官、联系电话：0758-3173311。

1. **服务期限**

1、交货期：合同签订后10天内完成生产、运输及安装，其中拆除原水箱及安装新水箱时间为48小时以内。

2、项目地点：广东省肇庆监狱水泵房。

1. **报价方式**
2. 本项目采用总价包干方式，包含税费、人工费、安装费、搬运费、装卸费、运费等以及在项目过程中所发生的一切费用。
3. **付款方式**

1、本项目验收合格，成交供应商提供等额发票后的20个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价的100%款项。

2、成交供应商须在采购人办理以上付款手续前，为采购人出具等额的符合国家规定的发票。因采购人使用的是财政资金，采购人在规定时间向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续即视为采购人已经按期支付。

1. **履约保证金**

1、合同签订后5个工作日内，成交供应商向采购人缴纳成交金额的5%作为履约保证金，履约保证金自项目验收合格通过后30个工作日内无息退还。

2、成交供应商单方面终止合同，不按合同要求履行合同义务的履约保证金不予退还。

1. **商务要求**

1、质量保证期（简称“质保期”）为 2 年，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退。

2、对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

1. **验收要求**
2. 按照本项目采购需求书中的规格参数、品种及数量进行验收。
3. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。
4. **违约金计算**

1、合同签订后5个工作日内，成交供应商方须向采购人支付合同履约保证金，如成交供应商逾期未足额缴纳履约保证金的，采购人有权立即解除本合同。

2、成交供应商逾期交货及未按时履行保修义务，每逾期一天则按合同总价每天5‰支付违约金给采购人。如超过合同规定完工期限 7 天成交供应商仍不能交货完毕，则视为成交供应商不能交货。

3、成交供应商不能交货，则按合同总价30 %支付违约金给采购人。同时，采购人有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿采购人因成交供应商违约造成的损失，采购人有权进一步向成交供应商提出索赔。

1. **争议解决方式**

1、因货物的质量问题而发生的争议，由广东省或肇庆质检部门进行质量鉴定。经检验，质量符合标准的，鉴定费用由采购人承担；质量不符合标准的，鉴定费用由成交供应商承担，并且成交供应商负责重新提供符合合同要求的货物给采购人，由此造成延期供货的，成交供应商承担延期供货的违约责任。

2、本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监督管理部门调解解决，协商或调解不成时向有管辖权的人民法院提起诉讼。（本合同的诉讼管辖地为肇庆有管辖权的法院）（在诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行）。

**第三章 报价附件**

## 报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 小计（元） |
| 1 | 国标304异形不锈钢水箱 | 1.长宽高8.5m\*7m\*3m； 2、底板和侧板厚度2.5mm、顶板2.0mm、横纵向30\*30\*2.0mm角钢拉筋（折边后）； 3、含人孔盖、DN150出水口5个、DN300出水口1个、DN300进水口3个、DN200排污口1个、内外爬梯、横纵向拉筋、溢水口、液位计、排气孔、补水口等； 4、以现场勘测为准，详见图纸。 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 304法兰接头 | 国标304、DN150 | 个 | 5 |  |  |
| 3 | 304法兰接头 | 国标304、DN200 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 304法兰接头 | 国标304、DN300 | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 焊管 | 国标304、DN150、15CM | 个 | 5 |  |  |
| 6 | 焊管 | 国标304、DN200、15CM | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 焊管 | 国标304、DN300、15CM | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 水箱安装 | / | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 原有水箱拆除及搬运 | / | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 浮球阀 | 4分 | 套 | 1 |  |  |
| 合计（各项小计之和）： | | | | | | |

**注：**

1. **供应商报价时提供以上报价表外，还须提供施工组织设计和特种人员操作证（焊接与热切割作业证），如缺少或不提供或不符合将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；**
2. **供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；**
3. **所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；**
4. **平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表报价（经价格核准后的价格）为准；**
5. **供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价；**
6. **报价的小数点后保留2位有效数。**

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 采购需求书响应声明函

**致：广东省肇庆监狱、采联国际招标采购集团有限公司**

关于贵单位、贵司发布**广东省肇庆监狱异形不锈钢水箱采购及安装项目（第二次）**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于采购需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的采购需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于采购需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 供应商资格声明函

**致：广东省肇庆监狱、采联国际招标采购集团有限公司：**

关于贵单位、贵司发布**广东省肇庆监狱异形不锈钢水箱采购及安装项目（第二次）**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

一、本公司（企业）具备：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）本单位（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

三、本公司（企业）在本项目中不转包分包且不联合竞价。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：