**广东省肇庆监狱微型消防站**

**弱电改造项目合同**

**项目名称**：广东省肇庆监狱微型消防站

弱电改造项目合同

**甲 方：**广东省肇庆监狱

**乙 方**：

**签订地点：** 广东省肇庆

**签约时间：** 年 月 日

1. **项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **合同服务期限** | **合同金额** |
| 广东省肇庆监狱微型消防站弱电改造项目 | 1项 | 自合同签订之日起到货物质保期（1年）结束 | 人民币 元 |

1. **项目概况**
2. 本项目是广东省肇庆监狱微型消防站弱电改造项目，需要按甲方需求安装监控摄像头、门禁设备等弱电设备，并完成新装设备与现有系统对接（详细清单见附件）。
3. 本项目所需货物按甲方实际需求进行供应，合同服务期限为自合同签订之日起到货物质保期（1年）结束。
4. 本项目采购内容详见《微型消防站弱电改造项目价格清单》，结算单价为：单价最高限价\*（1-成交下浮率）。
5. **供应形式及交货时间**
6. 完成合同签订后，乙方必须在 15个工作日内安排专人到甲方指定地点完成安装并接入现有系统。
7. 安装时间：按照甲方工作时间安排进行安装，安装期间服从甲方现场管理要求。
8. **商务要求**
	1. **包装和运输**
9. 乙方应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防振及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。
10. 包装必须要符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。
11. 运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。
12. 乙方负责将货物运输并卸载到甲方指定地点。
	1. **售后服务**
13. 质保期
14. 质量保修范围：由于材料、工艺等问题而导致的产品功能失效、性能下降等缺陷(属于自然力或战争等不可抗拒力、人为因素等造成的除外)。
15. 质保期为1年，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。
16. 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的货物予甲方临时使用。
17. 安装与调试
18. 合同货物安装

① 乙方负责合同货物的安装，一切费用由乙方负责。

② 乙方安装时须对各安装场地内的其他货物、设施有良好保护措施。

1. **运作程序**
2. 乙方送货前应提前通知甲方，以便甲方做好接收验货工作；如遇甲方有特殊原因须改期收货时，应及时通知乙方推迟送货。
3. 乙方经核实订单后，如某些商品或规格市场上已经不再生产、流通导致无货可供的，应提前两天以书面形式告知甲方，并提供有效的断货证明材料。乙方需保证提供不低于同类型产品质量及价格的新货品种类。
4. 因乙方声称某些商品或规格等市场不再生产、供应流通，无法供应、但又不能提供有效证明材料时，甲方有权自行采购同等质量的货物，由此造成的经济损失和责任均由乙方承担，并承担违约责任。
5. **验收方法**
6. 甲方检查验收时，发现有下列情形的，应当拒收：
7. 未经甲方同意，乙方擅自变更商品名称或品牌、产地、规格、型号等商品实质内容的；
8. 货物不符合规格、重(含)量、标准等验收要求的；
9. 外包装上无产地、品牌等商品必备标识的；
10. 乙方提供或夹带、附送假冒伪劣、变质商品的；
11. 甲方在收取货两天内发现货物不合格的，有权退货。乙方应当在甲方限期内重新提供符合要求的货品。
12. **质量保证**
13. 乙方所送商品品牌及型号必须按照本项目需求书提供。
14. 乙方不得供应或夹带、附送假冒伪劣、变质商品，有标注生产日期的货物，生产日期应在供货日前3个月内。
15. 乙方所送商品必须符合国家质量标准。双方对质量有争议，如需将货物送至具有资质的质量检测机构检测的，若检测结果合格，检测费用由甲方支付。若检测结果不合格，则检测费用由乙方支付。甲方将该批次货物退货，乙方重新配送合格物资外，乙方还需缴纳该批次货物金额的30%作为违约金予甲方。
16. 乙方在合同履行中，有任何违约事项的，甲方应记录在案，以作下次供应商参与竞价时的信誉考察及评标因素。
17. **价格原则**

价格原则：合同签订后，不作价格调整。

1. **违约责任**
2. 合同签订后，有下列情形的，视作违约：
3. 未经甲方同意，乙方擅自变更商品名称或品牌、产地、规格、型号等实质内容的，扣罚履约保证金20%；
4. 交货时，乙方仍未提供该商品已经断货的有效的证明材料的，扣罚履约保证金5%；
5. 收货时发现商品短少的，乙方未按时补充的，扣罚履约保证金10%；
6. 乙方提供或夹带、附送假冒伪劣、变质商品的，扣罚履约保证金50%；
7. 乙方不按计划送货的(不可抗力除外)扣罚履约保证金10%；
8. 甲方退货后，乙方必须在三日内补齐退货的商品，未补齐时扣罚履约保证金10%。
9. 乙方以获取不当利益为目的或以降低供货质量等手段，给予甲方工作人员好处费、赠送物品，向甲方工作人员行贿等损害甲方利益行为的，扣罚履约保证金20%。
10. **履约保证金和违约金计算**
11. 合同签订后10个工作日内，乙方须将合同总金额的5%的履约保证金支付至甲方指定账户。如乙方逾期未足额支付履约保证金的，甲方有权单方面立即解除本合同，如因此造成甲方重新竞价等损失的，甲方保留追究权利。在甲方完成项目验收工作30日内，甲方一次性无息退还履约保证金。如发生违约，甲方可从履约保证金中扣除，乙方应在5个工作日内补齐扣罚部分履约保证金。
12. 依法应由甲方享有的原商品的附赠品(商品标注为准)，乙方拒不返还的，扣罚履约保证金10%；
13. 乙方私自变更商品名称或品牌、产地、规格、型号等实质内容的，扣罚履约保证金20%；
14. 乙方提供或夹带、附送假冒伪劣、变质商品的，扣罚履约保证金50%；
15. 如在合同执行期间因乙方违约导致履约保证金部分扣除，乙方须在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。
16. 合同期内，如乙方累计扣罚履约保证金达到200%（含200%）以上（即合同金额10%）的违约行为，甲方有权立即单方解除本合同，并要求乙方按合同总价款的10%计付违约金。
17. **货款结算及付款**
18. 货物包装、运输、发票、税等费用由乙方负担。
19. 项目完成验收后结算，甲方在收到发票后15个工作日内以银行转账方式进行一次性支付。
20. 付款方式：采用银行转账、银行汇付（含电汇）等方式。
21. **其他**
22. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让部分或全部合同项下义务。
23. 争议解决方式：因履行本合同产生的纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院诉讼解决。

甲方：广东省肇庆监狱（盖章）

法定代表人（委托代理人）：

电话：0758-3173218/0758-3173778

地址：广东省肇庆市四会市城中街道城北社区汶塘路1号

邮编：526000

纳税人识别号：

开户银行：

帐号：

乙方：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：

电话：

地址：

邮编：

纳税人识别号：

开户银行：

帐号：

### 附件：微型消防站弱电改造项目价格清单

微型消防站弱电改造项目价格清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备类型** | **品牌** | **型号** | **参数** | **单位** | **数量** | **单价最高限价（元）** | **结算单价（元）** | **小计（元）** |
| **一、门禁系统(包含1个玻璃门和1个木门)** |
| 1 | 双门控制器 | 大华 | /DH-ASC2C | 支持TCP/IP通识方式；支持多人开门、反潜回、首卡开门等高级门禁功能,满足不同场景需求；支持TCP/IP通讯方式。 | 套 | 1 | 960.00 |  |  |
| 2 | IC读卡器 | 大华 | DH-ASR11A | 保用PC+ABS材料外壳，业克力面板，超薄没计；外观时尚；支持卡、卡+密码、密码，卡或密码，四种身份识别模式；非接触式读卡读卡，可读取Mifare卡(IC卡)卡号，CPU序列号。 | 套 | 2 | 342.00 |  |  |
| 3 | 出门按钮(含开关盒) | 国产 | 国标 | 86底盒安装：国标 | 套 | 2 | 28.00 |  |  |
| 4 | 闭门器 | 国产 | 国标 | ≤1100mm闭门力量；EN4开门角度≤180°；尺寸：长宽高248x44.5x72mm使用寿命，100万次，适用环境温度范围-30°C-50°C。 | 套 | 1 | 182.00 |  |  |
| 5 | 门禁专用电源 | 国产 | 国标 | 门禁专用：搭配门禁电锁和控制器用 | 套 | 1 | 134.00 |  |  |
| 6 | 电插锁 | 国产 | 国标 | 国产/国标 | 套 | 3 | 220.00 |  |  |
| 7 | 电插锁支架 | 国产 | 国标 | 定制 | 套 | 3 | 88.00 |  |  |
| **二 、监控系统(含新增3个监控)** |
| 1 | 监控半球 | 华为 | D3250-10-SIU | 镜头焦距2.8-12mm；镜头视角水平：36°(T端)~94\*(W端)；垂直：20° | 套 | 1 | 680.00 |  |  |
| 2 | 监控枪机 | 华为 | D2120-10-1-P | 以太网络接口：支持以太同络接口数量1个 | 套 | 2 | 580.00 |  |  |
| 3 | 枪机支架 | 国产 | 国标 | 定制伸出支架 | 套 | 2 | 42.00 |  |  |
| 4 | 室外防水箱 | 国产 | 国标 | 国标 | 套 | 2 | 76.00 |  |  |
| 5 | 电源适配器 | 国产 | 12V2A | 12v2A | 套 | 3 | 65.00 |  |  |
| **三 、项目配材及实施** |
| 1 | 9U机柜 | 国产 | 定制 | 放置交换机、光纤盒、电源等设备，含排插及其他配件 | 套 | 1 | 580.00 |  |  |
| 2 | 电源线 | 宇洪 | RVV3\*2.5 | RVV3\*2.5 | 米 | 200 | 12.00 |  |  |
| 3 | 光纤 | 烽火 | 4芯 | 4芯铠装 | 米 | 200 | 7.00 |  |  |
| 4 | 光纤盒 | 国产 | 国标 | 含耦合器、尾纤等，电信级 | 套 | 2 | 168.00 |  |  |
| 5 | 熔纤 | 国产 | 国标 | 国产/国标 | 项 | 1 | 800.00 |  |  |
| 6 | 交换机 | 普联 | 5口 | 国产/国标 | 套 | 1 | 160.00 |  |  |
| 7 | 光纤收发器 | 国产 | 国标 | 国产/国标 | 对 | 1 | 220.00 |  |  |
| 8 | 光纤跳线 | 国产 | 国标 | LC-LC | 对 | 2 | 48.00 |  |  |
| 9 | 网线 | 海康 | 超五类 | 超五类 | 箱 | 1 | 820.00 |  |  |
| 10 | 电源线 | 国产 | RVV2\*1.0 | RVV2\*1.0 | 米 | 240 | 4.50 |  |  |
| 11 | 线槽 | 国产 | 国标 | PVC线槽或管，2.5,符合现场施工要求 | 米 | 150 | 4.50 |  |  |
| 12 | 辅材 | 国产 | 国标 | 含水晶头、跳线，插头、轧带、胶粒、螺丝等；及实施过程中的安全文明施工费 | 项 | 1 | 1,000.00 |  |  |
| 13 | 施工安装调试费 | / | / | 1.2套门禁设备安装、线路敷设、系统调试。2.3个摄像机线路敷设、设备安装、调试。3.1个摄像机位置迁移，含设备拆装、线路数设、系统调试。 | 项 | 1 | 4,000.00 |  |  |
| **合计:人民币 元** |
| 说明：1.项目设备质保1年；2.确保相应设备接入现有系统联动使用；3.合同结算金额含全部税费 |

 备注：以上价格包含运费、人工费、税费等一切费用。