广东省肇庆监狱15组团执勤岗采购项目

1. **项目名称**

广东省肇庆监狱15组团执勤岗采购项目

**二、项目地址**

广东省四会市城中街道城北社区汶塘路1号

1. **项目需求内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称规格** | **参数规格（mm）** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 执勤岗 | 1.成品执勤岗（含底座、车贴）2.承台面板采用18mm厚木质夹板外包1.5mmSUS201不锈钢板制作 | 套 | 7 | 其他参数详见图纸 |

**四、供应商要求**

（一）成交供应商需将本项目采购的货物运输并安装到采购人指定位置；

（二）成交供应商负责项目所需的人力、运输、机械、物料设计制作等，及其他所需的保障；

（三）项目报价包含设计、制作、运输、安装、耗材、税费等一切费用。

**五、商务要求**

1. **交付的时间和地点**
2. 交付的期限：该项目为配套项目，待我方通知后按要求交付。
3. 交付的地点：广东省四会市城中街道城北社区汶塘路1号。
4. **合同货物验收**
5. 货物验收在采购人和成交供应商双方共同参与下按国家有关的规定、规范进行；
6. 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本项目合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人、成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因此产生的有关费用由成交供应商承担；
7. 如果合同货物运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排补货、换货，以保证合同货物安装的成功完成。换货的相关费用由成交供应商承担；
8. **交付验收标准依次序对照适用标准**
9. 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
10. 符合需求书和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
11. **货物要求**

货物为原制造商制造的全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患。

1. **包装和运输**
2. 成交供应商应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防振及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。
3. 包装必须要符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。
4. 运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。
5. 成交供应商负责将货物运输并卸载到采购人指定地点。

**（六）项目质量保证期限、质保期内售后服务要求**

1.项目实施完成后，符合采购人的要求，通过采购人组织的验收并确认验收合格。本项目的质量维修保养期从确认验收合格之日起计，两年的项目质量免费维修保养期（包含所有材料的费用及更换的人工费），若中标人承诺质保期大于两年的，按中标人承诺执行；

2.中标人设有维修服务机构，在质保期内对采购人通过电话或书面形式提出的质量问题及维修要求应在2小时内响应，必要时派员上门排除故障，在 24 小时内免费更换有故障的部件或材料。

3.所有保修服务方式均为中标人上门现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担；

**（七）履约保证金、付款**

1. 合同签订后五个日历日内，中标人须向采购人支付中标价5%的履约保证金。在验收合格并结算后30日内，监狱无息退还保证金并按要求付款。
2. 付款采用银行转账、银行汇付（含电汇、等方式）。

**（八）款式图片**



