**广东省肇庆监狱监区分控中心升级**

**改造项目（背景墙等部分）合同**

## 甲方（甲方）： 广东省肇庆监狱 [以下简称“甲方”]

乙方（供应商）： [以下简称“乙方”]

1. **项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **交货期** | **合同金额** |
| 广东省肇庆监狱监区分控中心升级改造项目（背景墙等部分） | 1批 | 自合同签订生效日起30个日历天内完成安装调试并具备验收条件 | 人民币 元 |

1. **项目概况**

（一）项目名称：广东省肇庆监狱监区分控中心升级改造项目（背景墙等部分）。

（二）项目地点：广东省肇庆监狱。

（三）合同金额：人民币 元。

（四）交货期：自合同签订生效日起30个日历天内完成安装调试并具备验收条件。

（五）采购内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **材质** | **数量** | **单位** |
| 1 | 背景墙底板 | 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3750\*3450mm | 12.94 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3700\*3330mm | 12.32 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3700\*3400mm | 12.58 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3600\*3300mm | 11.88 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3700\*3400mm | 12.58 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3800\*3350mm | 12.73 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3750\*3400mm | 12.75 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3750\*3400mm | 12.75 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3800\*3400mm | 12.92 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3350\*3500mm | 11.73 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3300\*3500mm | 11.55 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3850\*3350mm | 12.9 | 平方米 |
| 材质：木方 + 7厘木板（双面，背面贴墙纸）+ F45长城板（正面）（凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆）+ F45长城板隐形门（1800\*800mm，凹面20mm+凸面45mm，镀锌板烤漆，含配件），总尺寸：3750\*3450mm | 12.94 | 平方米 |
| 2 | 警徽 | 材质：合金烤漆，尺寸：600\*700mm | 13 | 个 |
| 3 | 精工烤漆字 | 材质：镀锌板烤漆，单字尺寸：230mm，字厚：20mm，背面填充PVC裁型块，11个字 | 9 | 套 |
| 4 | 材质：镀锌板烤漆，单字尺寸：230mm，字厚：20mm，背面填充PVC裁型块，12个字 | 4 | 套 |
| 5 | 玻璃推拉门贴 | 材质：高精车贴过哑膜，尺寸：2250\*2050mm | 10 | 张 |
| 6 | 职能贴字 | 材质：8+3mm水晶字，工艺：裁型，单字尺寸：200mm，每套16个字 | 13 | 套 |
| 7 | 标语贴字 | 材质：8+3mm水晶字，工艺：裁型，单字尺寸：200mm，每套20个字 | 13 | 套 |
| 8 | 背景墙转角白板墙 | 材质：木方+蜂窝板（双面）+扇灰+门配饰件，尺寸：500\*3330mm | 1.67 | 平方米 |
| 材质：木方+蜂窝板（双面）+扇灰+门配饰件，尺寸：500\*3400mm | 1.7 | 平方米 |
| 材质：木方+蜂窝板（双面）+扇灰+门配饰件，尺寸：750\*3300mm | 2.48 | 平方米 |
| 材质：木方+蜂窝板（双面）+扇灰+门配饰件，尺寸：460\*3400mm | 1.56 | 平方米 |
| 材质：木方+蜂窝板（双面）+扇灰+门配饰件，尺寸：450\*3350mm | 1.51 | 平方米 |
| 材质：木方+蜂窝板（双面）+扇灰+门配饰件，尺寸：500\*3400mm | 1.7 | 平方米 |
| 材质：木方+蜂窝板（双面）+扇灰+门配饰件，尺寸：450\*3400mm | 1.53 | 平方米 |
| 9 | 字体拆除、墙体修复 | 拆除原有字体（约10字）、警徽（1个），拆除后墙体刷白修复（5平方以内）。 | 11 | 项 |

（六）合同须知：

1.本项目为一个整体，乙方必须对本项目整体进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应；乙方交货时要提供详细的技术资料。

2.本项目实行总价包干，项目合同总价包括货款、材料费、运费、装卸费、安装费、验收、税费、保险费、质保期服务及其他完成本项目所需的各项费用，项目实施后乙方不得另行收取其他任何费用。

3.由于甲方单位的特殊性，乙方应遵守甲方监管规定以及保密要求。

1. **商务要求**

**（一）供货要求**

1.交货地点：广东省肇庆监狱。

2.所供应的货品必须正规渠道进货，产品质量达到国家标准；货物牌标识内容清晰、有出厂合格证。产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准以及货物来源官方标准。实际采购中，供货数量由甲方根据实际需要提出。

3.乙方在实施过程中如果出现货物质量不符合国家有关规范、合同和竞价文件的有关规定，甲方要求退货的，乙方必须无条件立即执行，并承担由此产生的各种费用，交货期不予顺延。

4.货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。否则，甲方有权拒绝验收。

5.乙方自合同签订生效日起30个日历天内完成安装调试并具备验收条件。

**（二）质量、检验、和售后服务**

1.货物验收在甲方和乙方双方共同参与下按国家有关的规定、规范进行。

2.甲方要求对全部产品的规格、数量、外型、外观、包装进行验收。**产品质保期为1年。**

3.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本项目合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲方、乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因此产生的有关费用由乙方承担。

4.如果合同货物运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排补货、换货，以保证合同货物安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6.乙方不得提供不符合合同约定的货物，如不符合采购清单中型号、规格、数量、外型、外观、包装等要求的，甲方有权拒绝。如乙方以次充好，提供的产品不符合采购要求或者达不到参与项目竞价时响应的产品要求，甲方有权立即单方解除本项目合同，并将乙方列入采购黑名单，一年内不得参与甲方的项目竞价。

7.乙方应严格按甲方要求（品牌、品种、规格、质量、数量、重量等参数规格要求）供应货物，货品有商标，铭牌上按生产制造单位的标准有名称、地址、联系方式、生产日期、编号、型号、规格等。未经甲方同意，不得变更，否则，甲方有权退货并自行采购同等质量的货物，由此产生的费用和经济损失均由乙方承担，乙方同时还需承担违约责任。

8.配件材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

9.交付验收标准依次序对照适用标准：符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；符合竞价文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

10.乙方应确保产品质量。因乙方提供的假冒伪劣商品或因商品的质量问题造成安全事故，乙方承担一切责任并赔偿一切损失。双方对有质疑的商品可送有关检测机构进行质量确认，如质量有问题，则检测费由乙方支付，视同违约，承担违约责任。

**（三）包装、运输和安装**

1.乙方应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防震及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。

2.包装必须要符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。

3.运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。

4.乙方负责将货物运输并卸载到甲方指定地点。

5.乙方必须依照竞价文件的要求和响应文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。

6.乙方负责合同货物的安装，一切费用由乙方负责。

7.乙方安装时须对各安装场地内的其他货物、设施有良好保护措施。

**（四）保险**

货物到达交货地点之前的所有保险费用和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由乙方负责。

**（五）异议索赔**

1.乙方对于所提供的货物与合同要求不符负有责任。乙方需同意甲方拒收货物，乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费等必要的费用。

2.对有缺陷的产品，乙方须同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应顺延被更换货物的质保期。

3.如果在甲方发出索赔通知后 5 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后 5 天内或征得甲方同意的延长期内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权力。

4.甲方在使用乙方供应的货物或货物的任何一部分及享受乙方向甲方提供的服务时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由乙方承担一切责任，且乙方应赔偿甲方由于上述原因而造成的损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费等）。

**（六）违约责任**

1.乙方逾期交货及未按时履行保修义务，则按合同总价每天 5 ‰支付违约金给甲方。如超过合同规定交货期限 7 天内乙方仍不能交货完毕，则视为乙方不能交货。

2.乙方不能交货，则按合同总价30 %支付违约金给甲方。同时，甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

3.货物未能一次性通过验收，则甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起 3 天内重新组织验收；经 3 次验收均不合格的，甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

4.如果甲方逾期付款，则按拖欠金额每天 2 ‰支付违约金给乙方，直至该款付清为止。

5.甲方解除合同，乙方须在接到甲方解约通知之日起 7 天内退回甲方已支付的价款。

**（七）不可抗力**

1.由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 14 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

2.不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

**（八）争议解决方式**

1.因货物的质量问题而发生的争议，由广东省或肇庆质检部门进行质量鉴定。经检验，质量符合标准的，鉴定费用由甲方承担；质量不符合标准的，鉴定费用由乙方承担，并且乙方负责重新提供符合合同要求的货物给甲方，由此造成延期供货的，乙方承担延期供货的违约责任。

2.本项目合同发生争议，由双方协商或由政府采购监督管理部门调解解决，协商或调解不成时向有管辖权的人民法院提起诉讼。（本项目合同的诉讼管辖地为肇庆有管辖权的法院）（在诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行）。

**（九）付款方式**

1.乙方按甲方的要求完成供货后，于次月10日前凭国家正式发票向甲方申请支付款项，甲方验收货物合格后且收到发票之日起于三十日内一次性结算，遇节假日时间顺延，特殊情况双方协商解决。

2.按合同支付款项前，乙方应向甲方提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致。

3.付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。

4.如甲方对对账款项存在异议应在5个工作日内告知乙方。双方应尽快重新进行确认。异议期间，甲方有权中止款项支付且不构成违约。

**（十）履约保证金**

1.项目合同签订后，乙方须在5个工作日内向甲方缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，若出现下列情况的，视为乙方违约，甲方有权扣除全部履约保证金并追究由此造成的损失。

（1）乙方未按照甲方要求（如安装位置、标准）安装标识牌的；

（2）乙方未按甲方要求送货，产生退换货后未按时重新送货的。

2.如乙方逾期未足额缴纳履约保证金的，甲方有权立即解除本项目合同。如因此造成甲方需要重新采购等损失的，甲方保留追究权利。

3.项目验收合格后，甲方凭乙方提供的请款资料在10个工作日内一次性无息退还履约保证金。

**（十一）其他**

1.本项目成交通知书、竞价文件、报名文件、报价文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

2.在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

3.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4.本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，具有同等法律效力。

乙方：（盖章）

乙方代表签名：

电话：

乙方开户行：

乙方户名：

乙方账号：

地址：

签署时间： 年 月 日

甲方：广东省肇庆监狱（盖章）

甲方代表签名：

电话：0758-3173318

单位名称：广东省肇庆监狱

纳税人识别号：114400004565334621

地址：肇庆市四会市城中街道城北社区汶塘路1号

签署时间： 年 月 日