**竞价文件**

**采购方式：线上竞价**

**项目名称：肇庆监狱监区分控室监控大屏改造项目**

**广东省肇庆监狱**

**采联国际招标采购集团有限公司**

**二〇二五年一月**

第一章 竞价须知

1. 本项目通过云采链线上采购一体化平台（www.choicelink.cn）进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
2. 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

1. **在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。**
2. 竞价须知
3. **竞价说明**
4. 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5. 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
6. 参与竞价的供应商需对采购需求书的所有条款进行整体响应，采购需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
7. 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
8. 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。
9. 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
10. 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
11. 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
12. 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。
13. 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
14. 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。
15. 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
16. 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。
17. **竞价文件的澄清或修改**
18. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。
19. 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。
20. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
21. **报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）**
22. 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；如国家另有规定的，则从其规定（分公司参与竞价，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）；
23. 供应商须是：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；具备法律、行政法规规定的其他条件；法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系；本项目不接受转包分包且不接受联合体参与竞价（提供《供应商资格声明函》，格式见附件）；
24. 供应商完全响应本项目采购需求的条款、内容及要求的，提供采购需求书响应声明函，格式详见附件；
25. **报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，**并对上传的竞价文件资料承担责任**）**
26. 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件**（上传报价表）。**
27. **公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。**
28. **确定成交候选人**
29. 本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。
30. **无效报价**
31. 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
32. 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。
33. 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
34. 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。
35. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。
36. **按有关法律、法规、规章属于报价无效的。**
37. **有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：**
38. 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；
39. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
40. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
41. **不同供应商使用同一IP地址参与竞价；**
42. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
43. 不同供应商的响应文件异常一致(格式相同，字体一样，表格颜色相同等)或者报价呈规律性差异；
44. 不同供应商的响应文件相互混淆；
45. 不同供应商的平台保障金从同一单位或者个人的账户转出（如有）。
46. **竞价活动失败**
47. 出现下列情况的，本项目竞价活动失败：
48. 有效报名供应商不足3家；
49. 有效报价供应商不足3家。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

1. **使用费**

1.成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.2%（四舍五入取整数）。

2.成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费。

3.如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费。

1. **联系方式**

1、采购人联系人及联系方式：  
广东省肇庆监狱业务咨询部门电话 0758-3173863。  
2、纪检监督部门：  
广东省肇庆监狱纪检监督部门电话 0758—3173809。

3、扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。



**第二章 采购需求书**

**说明：**

**1.响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。**

1. **项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数量** | **交货期** | **最高限价** |
| 肇庆监狱监区分控室监控大屏改造项目 | 1项 | 合同签订之日起，成交供应商需在30个工作日内交货并完成安装 | 人民币141596.00元 |

1. **项目概况**

近年来，随着监控点数逐渐增多，需要在监控大屏定屏，轮巡的监控画面也越加增多，部分监区现只有4块监控大屏作为监控定屏与轮巡，已无法满足采购人业务需要。因此采购人需通过大屏新采购、利旧迁移等方式，确保每个监区至少有6块监控大屏，以满足业务需求，确保监管安全。

1. **建设目标**

对新采购18块LCD拼接屏进行安装，每个监区6块拼接屏，采用2X3拼接方式，原旧监控大屏拆下迁移到其他监区安装，确保每个监区至少6块大屏，同时需搭配更换原4路视频解码器，更换为8路视频解码器，满足日常监控点位定屏与轮训播放，并在每个监区分控新安装一个摄像头，以便监控画面全覆盖，确保监管安全。

1. **项目具体内容**

（一）项目名称：肇庆监狱监区分控室监控大屏改造项目。

（二）采购最高限价：人民币141596元。项目总费用包括：设备采购，旧设备拆除与安装、线路敷设、配套零配件、标配工具、运输保险、新设备接入调试、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

（三）项目具体内容：

1. 3个监区旧监控大屏拆除安装新拼接屏，其他监区旧屏位置迁移，每个监区新安装2块旧屏；
2. 七个监区，每个监区新敷设2条15米HDMI线路；
3. 每个监区分控新安装一个摄像头，共14个；
4. 七个监区更换一个搭配大屏显示的8路视频解码器；
5. 本项目需要在监管区内施工，施工时间严格按照每日8:30-12:00，14:30-17:30。
6. **合同签订期限**

成交供应商与采购人在结果公告发布之日起15个工作日内签订合同。

1. **供货时间及地点**

（一）交货期：合同签订之日起，成交供应商需在30个工作日内交货并完成安装。

（二）交货方式：现场交付。

（三）交货地点：广东省肇庆监狱。

1. **供货要求**

（一）成交供应商完成项目所用设备、材料和配件必须符合国家和行业的有关技术及安全标准。

（二）产品移交给使用单位验收合格前，成交供应商需要对所有有关项目的材料、半成品、成品和配套设备装置负全责。

（三）项目确因不可抗力需要延期的，双方应通过友好协商尽快解决。

1. **项目清单及要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项名称** | **品牌** | **规格型号** | **主要技术参数** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 8路视频解码器 | 海康威视 | DS-6A08QP | 1.视频输入  支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频；  支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入；  2.视频输出  支持8路HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W，支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出；  3.视频编解码  采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码；  支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换；  最大支持3200w分辨率解码，具有128个解码通道，支持64路200W，或128路720P视频同时解码上墙；  支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示；  4.电视墙功能  支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组；  支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示；  支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙；  支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作；  支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作； | 7 | 台 | 3/4/5/6/7/8/10七个监区 |
| 2 | HDMI线 | 国产 | 15米 | HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 （15米）  端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。  端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。  环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。  即插即用，无需驱动程序。 | 14 | 条 | 需要铺设线路，操作台到电视墙（约15米） |
| 3 | 摄像头 | 海康威视 | 半球 | 400万星光海螺型网络摄像机；  最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；  支持Smart侦测：10项事件检测，2项异常检测；  支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配；  支持萤石平台接入；  支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同场景；  采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m；  1个内置麦克风；  符合IP66防尘防水设计； | 14 | 个 | 摄像头安装（含线路铺设） |
| 4 | 新屏安装旧屏拆装 | / | 7个监区大屏拆装 | / | 42 | 套 | 新18块拼接屏安装，旧屏移位拆装 |

1. **验收要求**

（一）采购人在成交供应商按合同完成全部内容并提出验收申请后的10个工作日内进行验收。验收方案由采购人最终确定，验收工作由采购人负责，成交供应商配合。

（二）若验收不通过，成交供应商应对验收过程发现的问题在10个工作日内完成整改，完成整改后3个工作日内，采购人再次组织验收，若2次验收均不合格的，采购人有权单方面解除合同，如因此给采购人造成其他损失的，采购人有权向成交供应商提出索赔。

1. **价格要求**

项目总费用包括：设备采购，旧设备拆除与安装、线路敷设、配套零配件、标配工具、运输保险、新设备接入调试、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等，采购人不另外支付其他费用。

1. **付款方式**

（一）本项目合同计划分2 期支付，具体支付方式和时间如下：

首期款：签订合同后10个工作日内，成交供应商提出书面支付申请函及提供与拟支付金额等额且符合采购人财务管理要求的相应发票，采购人确认后启动首期款支付流程，占合同总金额的 40 %。

尾款：按合同规定，成交供应商完成合同内容并通过验收后 10个工作日内，成交供应商提出书面支付申请函及提供与拟支付金额等额且符合采购人财务管理要求的相应发票，采购人确认后启动尾款支付流程，占合同总金额的60%。

（二）成交供应商须在采购人办理以上付款手续前，为采购人出具等额的符合国家规定的发票。

1. **质保期及售后服务要求**

本项目合同的质量保证期（简称“质保期”）为 12个月，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内成交供应商对所供货物实行包换、包退、包维护保养。

1. **外来人员进出监管区须知**

由于监狱工作的特殊性，成交供应商应认真教育本单位工作人员严格遵守监狱的相关管理规定，因上级和本单位安全管理需要，以下规定会根据实际情况进行调整和完善，以最新规定为准。

（一）外来人员应遵守法律法规，不得假冒监狱名义从事有损监狱形象的行为。

（二）外来人员进入监管区应提高警惕，注意人身安全保护，加强自我防范意识；自觉与服刑人员划清界线，防止被服刑人员利用。

（三）外来人员进入监管区应衣着整齐，举止文明；女士不得入内施工。

（四）凡需进入监管区的外来人员应由合作方开具委派证明和身份证明原件，向狱方提出申请，经核准后办理相关手续。

（五）外来车辆应凭审批手续并由监狱警察带领或监狱指定人员驾驶，方可进出监管区大门。

（六）所有进出监管区大门的人员、车辆和物品应接受监门警察和其它管理人员的检查，凭通行证件或经监狱审批的手续，人证相符、手续齐全方可进出监管区大门。

（七）外来人员进出监管区大门应遵守《广东省监狱监管区大门管理规定(试行)》。凭有效身份证件办理《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》，由监狱相关部门警察带入带出，并接受其它管理人员和值班警察的检查管理。

（八）外来人员不得携带管控物品（包括：1、武器弹药、刀具、利器；2、放射物、剧毒物品和麻醉物、毒品；3、爆炸物品、易燃易爆物品和腐蚀性物品；4、打火机、火柴等明火源；5、绳索、攀援器械、工程维修工具等；6、录音录像照相器材、通讯工具、计算机、多媒体等电子产品；7、其他可能影响监管安全的物品）进入监管区，进入监管区时应按规定将移动电话等物品保管在贮物箱。

（九）外来人员进入监管区大门后，应将《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》挂于胸前，并妥善保管。

（十）外来人员在监管区内应遵守监狱的下列规定：

1、不得擅自与服刑人员接触，与服刑人员认老乡、攀亲结友；

2、不得为服刑人员携带现金、酒类、熟食类物品或传带、保管任何物品；

3、不得为服刑人员邮寄信件、捎口信或替服刑人员打电话；不准带手机进入监管区；

4、不得在监管区拍照、摄像或录音；

5、不得在监管区内随意走动，非经许可不得进入监舍区；

6、不得向无关人员谈及监狱工作秘密，或从事其它有碍监管安全的行为。

（十一）外来车辆应按指定位置停放并熄火，拔下钥匙，锁紧车门窗。所有车辆在当天上午11:30、下午17:30时前应驶离监管区。

（十二）外来人员若违反本管理规定，监狱将责成成交供应商将其解聘、辞退或调离，情节严重的将与成交供应商解除合同，有违法行为的送司法机关处理。

1. **违约责任与赔偿损失**
2. 成交供应商交付的货物或提供的服务不符合合同规定的，采购人有权拒收，并且成交供应商须向采购人支付合同总价5%的违约金。
3. 成交供应商未能按本项目合同规定时间完成项目内容，从逾期之日起每日按本项目合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期10天以上（含10天）的，采购人有权终止合同，要求成交供应商支付违约金，并且给采购人造成的经济损失由成交供应商承担赔偿责任。
4. 合同期内采购人和成交供应商双方无正当理由终止合同的，违约方须向守约方支付合同总额 10%的违约金，并返还采购人已支付款项，违约金不足以弥补守约方所受损失的，守约方有权进一步追偿。若采购人解除合同后，成交供应商须在接到采购人解约通知之日起 10 天内退回采购人已支付的价款。
5. **争议的解决**

本项目合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时，向采购人所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。（在仲裁或诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行。）

1. **不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第三章 报价附件

## 报 价 表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数量** | **交货期** | **总价报价** | **备注** |
| 肇庆监狱监区分控室监控大屏改造项目 | 1项 | 合同签订之日起，成交供应商需在30个工作日内交货并完成安装 | 人民币 元 |  |

**注：**

1. **供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；**
2. **所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；**
3. **平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表报价（经价格核准后的价格）为准；**
4. **供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价；**
5. **报价的小数点后保留2位有效数。**

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 采购需求书响应声明函

**致：广东省肇庆监狱、采联国际招标采购集团有限公司**

关于贵单位、贵司发布**肇庆监狱监区分控室监控大屏改造项目**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于采购需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的采购需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于采购需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 供应商资格声明函

**致：广东省肇庆监狱、采联国际招标采购集团有限公司：**

关于贵单位、贵司发布**肇庆监狱监区分控室监控大屏改造项目**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

一、本公司（企业）具备：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）本单位（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

三、本公司（企业）在本项目中不转包分包且不联合竞价。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：