**竞价文件**

**采购方式：线上竞价**

**项目名称：广东省肇庆监狱无线智能微震生命探测系统租赁项目（第二次）**

**广东省肇庆监狱**

**采联国际招标采购集团有限公司**

**二〇二五年五月**

第一章 竞价须知

1. 本项目通过云采链线上采购一体化平台（www.choicelink.cn）进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
2. 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

1. **在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。**
2. 竞价须知
3. **竞价说明**
4. 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5. 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
6. 参与竞价的供应商需对采购需求书的所有条款进行整体响应，采购需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
7. 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
8. 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。
9. 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
10. 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
11. 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
12. 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。
13. 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
14. 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。
15. 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
16. 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。
17. **竞价文件的澄清或修改**
18. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。
19. 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。
20. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
21. **报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）**
22. 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；如国家另有规定的，则从其规定（分公司参与竞价，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）；
23. 供应商须是：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；具备法律、行政法规规定的其他条件；法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系；本项目不接受转包分包且不接受联合体参与竞价（提供《供应商资格声明函》，格式见附件）；
24. 供应商完全响应本项目采购需求的条款、内容及要求的，提供采购需求书响应声明函，格式详见附件；
25. **报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，**并对上传的竞价文件资料承担责任**）**
26. 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件**（上传报价表）。**
27. **公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。**
28. **确定成交候选人**
29. 本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。
30. **无效报价**
31. 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
32. 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。
33. 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
34. 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。
35. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。
36. **按有关法律、法规、规章属于报价无效的。**
37. **有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：**
38. 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；
39. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
40. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
41. **不同供应商使用同一IP地址参与竞价；**
42. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
43. 不同供应商的响应文件异常一致(格式相同，字体一样，表格颜色相同等)或者报价呈规律性差异；
44. 不同供应商的响应文件相互混淆；
45. 不同供应商的平台保障金从同一单位或者个人的账户转出（如有）。
46. **竞价活动失败**
47. 出现下列情况的，本项目竞价活动失败：
48. 有效报名供应商不足3家；
49. 有效报价供应商不足3家。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

1. **使用费**

1.成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.2%（四舍五入取整数）。

2.成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费。

3.如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费。

1. **联系方式**

1、采购人联系人及联系方式：  
广东省肇庆监狱业务咨询部门电话 0758-3173863。  
2、纪检监督部门：  
广东省肇庆监狱纪检监督部门电话 0758—3173809。

3、扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。



**第二章 采购需求书**

**说明：**

**1.响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。**

1. **项目一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数量** | **租赁时间** | **交货期** | **预算金额** |
| 广东省肇庆监狱无线智能微震生命探测系统租赁项目（第二次） | 1套 | 自合同签订之日起3年 | 自本项目合同签订当日起5个工作日内 | 总价人民币178200.00元；59400.00元/年 |

1. **项目概况**

（一）本项目范围为：货物交货期为自本项目合同签订当天起5个工作日内。

（二）本项目所需设备按采购人租赁清单供应，需在5个工作日日内供应完成，货物的整机质保由成交供应商负责。

1. **货物报价及最高限价、品种品牌、质量、租赁服务要求**

**（一）报价及最高限价**：报价包含产品租赁价格、运输、装卸、维养服务、税金等所有费用。最高限价为三年总价178200元，每年59400元，超过最高限价的视为无效竞价。

1. **品牌品种及租赁清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 租赁时间 | 备注 |
| 1 | 无线智能微震生命探测系统 | 拓迈 | 拓迈TOPMINE-602 | 1套 | 自合同签订之日起3年 | 含货物全套配件及租赁期内技术服务、维修保养等各类服务 |

1. **无线智能微震生命探测系统技术规格参数及配件内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 控制主机 | 1.采用工业级嵌入式工控机，配备512G以上硬盘；i5以上处理器；8GB以上内存；具备不少于8个USB接口，WiFi天线，耳机接口，双RJ-45接口，VGA接口，HDMI接口，电源接口；提供windows10版本操作系统。  2.采用双台工业级红外触摸控制模式显示屏，尺寸≥23.6寸，分辨率≥1920×1080，亮度≥600cd/m2；显示屏倾斜角度的嵌入式安装。**(成交供应商交货时需提供公安部下属权威检测机构或由公安部认证的有同等资质的检测机构出具的检测报告详细页面复印件(加盖成交供应商、生产厂家及检测机构的公章)，原件备查，成交后将对本参数进行验收确认)。** | 1台 |
| 2 | 客户端软件（分析软件）与主机配套使用 | 1.系统具有车辆人员探测报警功能；当被探测车辆上有人时，客户端软件界面报警框背景颜色变红，并显示“搜查”字样；当被探测车辆上无人时，系统探测完毕，客户端软件界面报警框背景颜色变绿，并显示“通过”字样。  2.系统具备纯无线探测模式，能同时接入6个无线车辆探测终端及2个地面环境探测终端；系统能监测连接的微震探测终端，并能通过客户端软件实时显示6路无线车辆探测终端和2路无线地面环境探测终端波形信号。系统具备软件界面文字提示及智能语音播报提示功能：智能语音播报提示具有6种语音选择，具有探测终端连接状态提示，具有有人和无人探测报警情况提示，具有自检状态正常与异常提示，具有车型车类选择提示，具有探测终端防丢失提示。**(成交供应商交货时需提供公安部下属权威检测机构或由公安部认证的有同等资质的检测机构出具的检测报告详细页面复印件(加盖成交供应商、生产厂家及检测机构的公章)，原件备查，成交后将对本参数进行验收确认)。**  3.系统支持检测数据统计，可提供单日车辆人员检测统计数据，以及选定时间段内的车辆人员检测统计数据，统计结果以图形图表方式展示便于查询；系统支持今日探测统计，包括今日探测次数、通过次数、搜查次数、累计总探测次数。**(成交供应商交货时需提供公安部下属权威检测机构或由公安部认证的有同等资质的检测机构出具的检测报告详细页面复印件(加盖成交供应商、生产厂家及检测机构的公章)，原件备查，成交后将对本参数进行验收确认)。**  4.系统探测时间3-120可调，探测过程的实时进度能在系统显示；系统报警持续声音可在0-200S设置。  5.系统支持同时检测车辆6台。  6.正常环境下，检出率98%，误报率2%。  7.系统具有探测车型选择功能，可选车型包括小型车、中型车、大型车及特殊车辆；系统应支持设置临时车、常用车，应支持设置燃油车、新能源车，应支持设置空载车、重载车；系统能通过客户端软件手动录入驾驶员身份信息和车辆相关信息，包括驾驶员姓名、身份证号及车牌号、车辆类别、进出事由等；系统检索记录应能储存相关检测车辆的检测时间、车型、检测环境、检测结果、车辆类别、车牌信息及驾驶员信息等。  8.系统应能通过无线地面环境探测终端对环境震动进行评估，并能在客户端软件以“极好、好、一般、差、极差”字样显示环境震动评估结果。系统应能将多个同时连接的无线微震探测终端波形信号差值分析和时域分析进行一致性比对，同步显示比对分析结果，如有波形图异常时，系统应予以提示。  9.系统支持外接2组摄像头，并能通过客户端软件控制其对司机人员和车辆拍照，并支持将所的拍图像进行保存及导出，方便查询取证。  10.系统具备双屏异显功能，主屏可支持显示完整的探测功能页面，副屏可支持管理人员查看当日检测记录、抓拍图像、终端吸附示意及防丢提示、操作教学视频；副屏于主机机柜一体化嵌入式安装。**(成交供应商交货时需提供公安部下属权威检测机构或由公安部认证的有同等资质的检测机构出具的检测报告详细页面复印件(加盖成交供应商、生产厂家及检测机构的公章)，原件备查，成交后将对本参数进行验收确认)。**  11.系统具有智能防丟功能：所有无线探测终端支持防丢报警功能，具有联动系统软件报警提示智能语音、文字、警示图形、对终端编号，防丟报警提示在封闭通道内有效距离56米，且实时显示防丟动态图形、红色警示图标、终端编号及数量统计等。**(成交供应商交货时需提供公安部下属权威检测机构或由公安部认证的有同等资质的检测机构出具的检测报告详细页面复印件(加盖成交供应商、生产厂家及检测机构的公章)，原件备查，成交后将对本参数进行验收确认)。** | 1套 |
| 3 | 无线车辆探测终端 | 车辆探测终端采用非金属材料ABS一体化设计，由永久磁铁、高精度传感器、放大集成电路、无线传输集成电路、18650通用可充电电池等组成；长度30cm，高度10cm，方便磁吸连接车辆合适位置。**(成交供应商交货时需提供公安部下属权威检测机构或由公安部认证的有同等资质的检测机构出具的检测报告详细页面复印件(加盖成交供应商、生产厂家及检测机构的公章)，原件备查，成交后将对本参数进行验收确认)。** | 6套 |
| 4 | 无线地面环境探测终端 | 无线地面环境探测终端具有独立的电源开关；由永久磁铁、高精度传感器、放大集成电路、无线传输集成电路、18650通用可充电电池等组成。 | 2套 |
| 5 | 无线链路传输装置 | 1.无线车辆探测终端和智能报警分析工控装置的无线通信距离应＞30m。  2.无线车辆探测终端在隔30mm厚钢板探测时，能探测到钢板后4m以内的静止生命体。 | 1套 |
| 6 | 触点式磁性接口充电装置 | 1.集成充电装置，能同时对6个无线车辆探测终端进行充电。  2.充电装置底座通过磁力方式吸附无线探测终端，以防止充电接触不稳。  3.充电装置具有充电触点短路保护功能，当充电触点短路时，内部电路不损坏。 | 1套 |
| 7 | 机柜 | 1.采用非金属材料ABS一体化设计。  2.设备底部设计4个可移动的工业级万向轮，机柜具备工控一体机电源指示灯、系统客户端电源指示灯。  3.柜内采用分布模块化设计，配置相应电气控制装置。 | 1套 |
| 8 | 自动恒温装置 | 1.一键触发按钮，可视环境需求立即操作。  2.内置高精度温控探头，宽温控范围-30℃～60℃，设置简单。  3.自动调节内部工作环境温度，保护系统工作稳定，提高电气元件的可靠性和寿命。 | 1套 |



1. **质量、租赁服务要求**
2. 质量要求：

成交供应商所供应的设备、配件产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准。供货时，如成交供应商为制造商，需提供营业执照给采购人确认；如成交供应商非制造商，需提交制造厂商授权书及供货证明函，加盖原厂公章给采购人确认。

2、合同期内，租赁服务要求：

1. 货物的所有权属于成交供应商，货物的使用权属于采购人，在正常使用情况下，合同期间货物的整机由成交供应商负责维养（从成交供应商完成送货并验收成功之日起开始计算）。
2. 成交供应商提供上门安装调试、培训服务及详细使用流程图，确保使用部门能正确操作设备。
3. 设备主机采用模块化设计，如出现故障可远程测试故障单元，以便捷的模块更换方式进行维护，一定程度上解决非人员上门不能维修的难题。
4. 设备探测终端采用分布式主机设计，个别探测终端故障不影响整机使用，探测终端若发生故障，提供配件更换服务（配件以换代修），以保证设备正常工作。
5. 因事故或使用不正确而导致设备外壳、探测终端等部件的损坏，均不在维养服务之列，采购人应按双方协商价格支付维修费及配件费用，成交供应商可提供有偿维修。
6. 若产品配套软件有更新，供应商可免费升级软件；
7. 根据采购人需要，每季度提供一次上门设备维养服务，由双方确定具体的维养时间。
8. **维修响应要求**

（一）成交供应商必须提供一个确保24小时开通服务电话，有专人负责接听、记录，并向采购人做出回复。

（二）成交供应商接到采购人报故障信息后（包括书面、电话、微信等方式），在2小时内给予技术指导回复，如属电话沟通不能解决的问题，成交供应商应在12小时内到达现场进行维修处理，如未及时响应视为违约。

（三）成交供应商在维修过程中应优先保障采购人能够正常使用并开展日常工作，若成交供应商到达现场维修时，当天未能完成维修，成交供应商须免费提供同档次的设备或配件给采购人使用，以确保采购人可以正常开展工作。

1. **合同签订及履约保证金**

（一）成交供应商与采购人在结果公告发布之日起15个工作日内签订合同。

（二）合同签订后十五日内，成交供应商须向采购人支付合同总金额10%的履约保证金。在成交供应商完成其合同义务，包括任何保证义务后三十日内，采购人应一次性无息退还履约保证金。

（三）如成交供应商逾期未足额缴纳履约保证金的，采购人有权立即解除本合同。如因此造成采购人需要重新竞价等损失的，采购人保留追究权利。

（四）如在合同执行期间因成交供应商违约导致履约保证金部分或全部扣除的，成交供应商需在七日内补齐履约保证金。

（五）发生以下情形之一、经调查属实的，每次扣除10%履约保证金：

1、产品发生故障后，连续拨打成交供应商提供的服务电话，三十分钟内无人接听；

2、产品发生故障后，经电话沟通无法解决故障问题，成交供应商未在12小时内到达现场进行维修；

3、产品发生故障后，成交供应商未能现场完成维修且无法做到以换代修，导致采购人无法正常使用。

（六）采购人每年根据成交供应商的维修情况进行考核，若一年内出现三次上述扣除履约保证金的情形，采购人可以终止合同，且不退还已扣除的履约保证金。

1. **配送与支付要求**

（一）交货地点：广东省肇庆监狱。

（二）供应时应向采购人提供加盖公章的货物清单（送货单）。

（三）货物运输整个过程应科学合理。

（四）商品包装要求，容器(框、箱、袋)要求清洁、干燥、牢固、无异味、无霉变现象，物品包装符合国家有关法规、标准的要求，包装完好无破损。

（五）送货时间：合同签订之日起5个工作日内完成送货。

成交供应商在接到通知后备齐货物，按时送抵交货地点。成交供应商除不可抗力外，不得以其他任何理由延迟送货。采购人如遇特殊情况需推迟送货，应提前通知成交供应商。

1. 支付方式：总费用分三年进行结算支付，第一年成交供应商按采购人要求完成供货、验收完毕后，凭国家正式发票及请款材料向采购人申请支付款项，后续每年根据维保服务情况等，经采购人考核合格后，成交供应商凭国家正式发票及请款材料向采购人申请支付款项。
2. **物资验收**

（一）按合同标准及有关规定进行验收。

（二）双方对质量有争议，需将货物送至具备资质的质量检测机构检测的，检测费用由成交供应商支付。若检测结果不合格，则采购人将该货物退货，成交供应商需重新配送合格物资。

1. **成交供应商的管理要求**

（一）成交供应商有以下行为并经调查属实的，采购人将立即解除相关供应合同：

1、弄虚作假，提供虚假材料取得成交供应资格的；

2、成交供应项目有转包、分包行为的；

3、经营情况发生重大变更，已经不具备承接成交供应项目能力的；

4、无正当理由拒绝履行合同向采购人供货的；

5、有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

6、因所供货物质量原因导致狱内发生安全事故的；

7、所供应货物存在故意假冒伪劣行为的；

8、因成交供应商原因导致狱内发生监管安全事故的；

9、无法按照合同约定提供货物；

10、有其他违法违纪行为的。

（二）成交供应商必须依据国家有关法律法规要求建立健全各项管理制度。因所供货物质量原因导致发生安全事故，除解除合同外，成交供应商还需赔偿采购人救治费用及其他损失。

（三）成交供应商应按合同约定的货物供货，不得转包、分包，否则采购人有权单方面终止合同，成交供应商应承担由此造成的全部经济损失。

（四）成交供应商应严格按采购要求（含品种、质量等）供应，不得随意变更。对采购人验收认为不符合规格要求或质量标准的商品，成交供应商应无条件退货或更换。

（五）成交供应商须按供应商品的销售额开具国家正式发票。

（六）成交供应商应保存以下资料备查：1.与生产企业的销售合同；2.生产企业的送货单和销售发票；3.与采购人的租赁合同及送货单据。

1. **提出异议的时间和方法**

（一）采购人对货物及服务质量有异议的，应及时向成交供应商联系人或负责人提出书面（包括但不限于电子邮件、微信告知等数据电文）异议。

（二）成交供应商在接到采购人书面异议后，应在1个工作日内负责处理并函复采购人处理情况，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见。

（三）成交供应商利用专业优势和信息不对称之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背竞价、竞价承诺和未尽义务，损害了采购人的合法权益，采购人有权自知道之日起追究成交供应商的违约责任并索取赔偿。

1. **争议的解决**

本项目发生争议，由双方协商或由政府采购监督管理部门调解解决，协商或调解不成时，向采购人所在地人民法院提起诉讼。（在仲裁或诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行。）

1. **不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第三章 报价附件

## 报 价 表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数量** | **租赁期** | **单价报价** | **备注** |
| 广东省肇庆监狱无线智能微震生命探测系统租赁项目（第二次） | 1套 | 自合同签订之日起3年 | 元/年 |  |
| 总报价（单价\*租赁期）： 元 | | | | |

**注：**

1. **供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；**
2. **所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；**
3. **平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表报价（经价格核准后的价格）为准；**
4. **供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价；**
5. **报价的小数点后保留2位有效数。**

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 采购需求书响应声明函

**致：广东省肇庆监狱、采联国际招标采购集团有限公司**

关于贵单位、贵司发布**广东省肇庆监狱无线智能微震生命探测系统租赁项目（第二次）**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于采购需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的采购需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于采购需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 供应商资格声明函

**致：广东省肇庆监狱、采联国际招标采购集团有限公司：**

关于贵单位、贵司发布**广东省肇庆监狱无线智能微震生命探测系统租赁项目（第二次）**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

一、本公司（企业）具备：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）本单位（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

三、本公司（企业）在本项目中不转包分包且不联合竞价。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：