**广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司**

**2025年度安全生产物资定点采购项目合同**

**项目名称**：广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司2025年度安全生产物资定点采购

**甲 方：**广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司

**乙 方**：

**签订地点：** 广东省肇庆市

**签约时间：** 2025年 月 日

1. **项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **项目期限** | **合同金额** |
| 广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司2025年度安全生产物资定点采购项目 | 1项 | 自合同签订之日起1年或甲方累计采购量达到合同金额后本合同终止，以先到者为准 | 人民币180,000元 |

1. **项目概况**
2. 本合同是广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司2025年度安全生产物资定点采购项目，主要内容包含灭火器、消防水带、应急灯、消防系统配件及相关五金配件等货物。每次订单按甲方需求分包后统一配送到指定地点，不接受快递方式零散配送。
3. 本合同所需货物按甲方实际需求进行供应，采购预算金额18万元，采购数量以甲方实际需求为准，按实结算，合同服务期限为自合同签订之日起1年或甲方累计采购量达到合同金额后本合同终止，以先到者为准。甲方不保证一年的总结算金额达到本合同合同金额180,000元。
4. 本项目采购内容详见附件：2025年度安全生产物资定点采购项目清单，结算单价为：单价最高限价\*（1-成交下浮率），报价包含运输、安装等相关费用。
5. **供应形式及交货时间**

(一)在甲方确定订单后，乙方必须在7个自然日内按甲方需求分包后统一配送到指定地点，不接受快递方式零散配送。

(二)配送时间：按照甲方工作时间安排进行配送，送货期间服从甲方现场管理要求。

1. **商务要求**
	1. **包装和运输**
2. 乙方应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防震及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。
3. 包装必须要符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。
4. 运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。
	1. **售后服务**
5. 质保期
6. 质保期协助质量保修范围：由于材料、工艺等问题而导致的产品功能失效、性能下降等缺陷(属于自然力或战争等不可抗力、人为因素等造成的除外)。
7. 质保期为1年，质保期自货物最终验收合格之日起算，**质保期内乙方协助联系对所供货物生产厂家实行包修、包换、包退、包维护保养。**
8. 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的货物予甲方临时使用，临时使用期不得超过7个日历日。如乙方未在规定时间内响应或处理完毕，甲方有权自行采购同档次的货物应急解决，因此产生的费用应由乙方全额承担，并且甲方有权要求乙方按处理天数每天支付合同金额的 1‰作为违约金。
9. 安装与调试
10. 合同货物安装

① 乙方负责合同货物的安装，一切费用由乙方负责。

② 乙方安装时须对各安装场地内的其他货物、设施有良好保护措施。

1. **运作程序**
2. 乙方送货前应提前24小时通知甲方，以便甲方做好接收验货工作；如遇甲方有特殊原因须改期收货时，应及时通知乙方推迟送货。
3. 乙方经核实订单后，如某些商品或规格市场上已经不再生产、流通导致无货可供的，应提前两天以书面形式告知甲方，并提供有效的断货证明材料。乙方需保证提供不低于同类型产品质量及价格的新货品种类。
4. 因乙方声称某些商品或规格等市场不再生产、供应流通，无法供应、但又不能提供有效证明材料时，甲方有权自行采购同等质量的货物，由此造成的经济损失和责任均由乙方承担，并承担违约责任。
5. **验收方法**
6. 甲方检查验收时，发现有下列情形的，应当拒收：
7. 未经甲方同意，乙方擅自变更商品名称或品牌、产地、规格、型号等商品实质内容的；
8. 货物不符合规格、重(含)量、标准等验收要求的；
9. 外包装上无产地、品牌等商品必备标识的；
10. 乙方提供或夹带、附送假冒伪劣、变质商品的；
11. 甲方在收取货两天内发现货物不合格的，有权退货。 乙方应当在接到甲方通知后的 3 个工作日内重新提供符合要求的货品。若乙方未在上述期限内重新提供符合要求的货品，甲方有权自行采购同档次的货物，因此产生的费用由乙方承担，甲方有权直接通过乙方的履约保证金扣除此费用，并且甲方有权要求乙方支付违约金，甲方有权要求乙方按处理天数每天支付合同金额的 1‰作为违约金。
12. **质量保证**
13. 乙方所送商品品牌及型号必须按照本合同提供。
14. 乙方不得供应或夹带、附送假冒伪劣、变质商品，有标注生产日期的货物，生产日期应在供货日前3个月内。
15. 乙方所送商品必须符合国家质量标准。双方对质量有争议，如需将货物送至具有资质的质量检测机构检测的，若检测结果合格，检测费用由甲方支付。若检测结果不合格，则检测费用由乙方支付。甲方将该批次货物退货，乙方重新配送合格物资外，乙方还需缴纳该批次货物金额的30%作为违约金予甲方。
16. 乙方在合同履行中，有任何违约事项的，甲方应记录在案，以作下次乙方参与竞价时的信誉考察及评标因素。
17. **价格原则**

价格原则：合同签订后，不作价格调整。

1. **违约责任**
2. 合同签订后，有下列情形的，视作违约：
3. 未经甲方同意，乙方擅自变更商品名称或品牌、产地、规格、型号等实质内容的，扣罚履约保证金20%；
4. 交货时，乙方仍未提供该商品已经断货的有效的证明材料的，扣罚履约保证金5%；
5. 收货时发现商品短少的，乙方未在三日内按时补充的，扣罚履约保证金10%；
6. 乙方提供或夹带、附送假冒伪劣、变质商品的，扣罚履约保证金50%；
7. 乙方不按计划送货的(不可抗力除外)扣罚履约保证金10%；
8. 甲方退货后，乙方必须在三日内补齐退货的商品，未按时补齐扣罚履约保证金10%。
9. 乙方以获取不当利益为目的或以降低供货质量等手段，给予甲方工作人员好处费、赠送物品，向甲方工作人员行贿等损害甲方利益行为的，扣罚履约保证金20%。
10. 依法应由甲方享有的原商品的附赠品(商品标注为准)，乙方拒不返还的，扣罚履约保证金10%；
11. 乙方提供或夹带、附送假冒伪劣、变质商品的，扣罚履约保证金50%；
12. **履约保证金和违约金计算**
13. 合同签订后10个工作日内，乙方须将合同总金额的5%的履约保证金支付至甲方指定账户。如乙方逾期未足额支付履约保证金的，甲方有权单方面立即解除本合同，如因此造成甲方重新竞价等损失的，甲方保留追究权利。如发生违约，甲方可从履约保证金中扣除，乙方应在5个工作日内补齐扣罚部分履约保证金。在服务期结束之日起30个工作日内，甲方一次性无息退还履约保证金。
14. 如在合同执行期间因乙方违约导致履约保证金部分扣除，乙方须在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐。如乙方未在规定时间内补足履约保证金，甲方有权从乙方的货款中直接扣除相应金额，若货款不足以扣除，甲方有权要求乙方按逾期天数每天支付合同金额的 1‰作为违约金。
15. 合同期内，如乙方累计扣罚履约保证金达到200%（含200%）以上（即合同金额10%）或累计被扣除履约保证金超过5次（含5次）违约行为，甲方有权立即单方解除本合同，并要求乙方按合同总价款的 10%计付违约金。
16. **货款结算及付款**
17. 货物包装、运输、发票、税等费用由乙方负担。
18. 项目完成验收后结算，甲方在收到增值税专用发票后15个工作日内以银行转账方式进行一次性支付。如甲方逾期付款，每逾期一天，甲方应向乙方支付合同金额的 1‰作为违约金，但乙方应确保所提供的发票等结算文件符合甲方的要求，否则甲方有权相应顺延付款时间且不承担违约责任。
19. 付款方式：采用银行转账、银行汇付（含电汇）等方式。
20. **其他**
21. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让部分或全部合同项下义务。
22. 争议解决方式：因履行本合同产生的纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院诉讼解决。

甲方：广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司（盖章）

法定代表人（委托代理人）：

电话：0758-3173218/0758-3173778

地址：广东省肇庆市四会市城中街道城北社区汶塘路1号

邮编：526000

纳税人识别号：

开户银行：

帐号：

乙方： （盖章）

法定代表人（委托代理人）：

电话：

地址：

邮编：

纳税人识别号：

开户银行：

帐号：

**附件：2025年度安全生产物资定点采购项目清单**

|  |
| --- |
| 2025年度安全生产物资定点采购项目清单 |
| 序号 | 品类 | 商品名（商品描述） | 规格（型号） | 品牌（乙方须在给定的品牌范围内进行供货） | 单位 | 合同单价 |
| 1 | 灭火救援器具 | ABC干粉手提式 | 4公斤 | 联塑、桂安 | 具 |  |
| 2 | ABC干粉推车式 | 30公斤 | 联塑、桂安 | 具 |  |
| 3 | ABC干粉悬挂式 | 10公斤 | 联塑、桂安 | 具 |  |
| 4 | 七氟丙烷悬挂式灭火器 | 10公斤 | 桂安、浙安 | 具 |  |
| 5 | 自动灭火球 | 4公斤 | AFO | 具 |  |
| 6 | 灭火器外箱(收纳2具4Kg手提式灭火器) | 红色全铁质，厚0.6mm |  | 个 |  |
| 7 | 灭火器外箱(收纳2具4Kg手提式灭火器) | 201不锈钢质，厚0.6mm |  | 个 |  |
| 8 | 消防沙箱（40cm\*40cm\*40cm，消防沙装填35cm） | 红色全铁质，厚0.6mm |  | 个 |  |
| 9 | 消防水带箱（65\*80\*24cm，收纳2条消防水带、2把消防水枪） | 201不锈钢质，厚0.8mm |  | 个 |  |
| 10 | 灭火毯 | 2\*2m |  | 张 |  |
| 11 | 4\*4m |  | 张 |  |
| 12 | 消防面具 | TZL30 | 联塑、桂安 | 个 |  |
| 13 | 消防演练烟雾弹 | 橙色 |  | 个 |  |
| 14 | 五金类配件 | 自报警消防锤 | 带声光报警消防锤 |  | 把 |  |
| 15 | 消火栓门把手 | 铝合金配2颗自攻螺丝 |  | 个 |  |
| 16 | 单舌弹簧锁（铜芯互开） | 708型 |  | 个 |  |
| 17 | 消防门锁（管井锁） | 互开款 |  | 个 |  |
| 18 | 消防门门锁、把手套装 | 互开款，套装含门锁锁芯、门把手及配套螺丝 |  | 套 |  |
| 19 | 消防门闭门器 | 定位闭门器 |  | 个 |  |
| 20 | 防火门防烟条（红色） | 20\*2mm |  | 米 |  |
| 21 | 消火栓门（铁质红色） | 89.5\*59.5cm |  | 扇 |  |
| 22 | 消火栓门（铝合金边框灰色PVC红字） | 93\*65cm |  | 扇 |  |
| 23 | 60\*65cm |  | 扇 |  |
| 24 | 标识贴纸类 | PP背胶贴纸（通用警示标识贴纸） | 5\*5cm |  | 张 |  |
| 25 | 10\*10cm |  | 张 |  |
| 26 | 20\*30cm |  | 张 |  |
| 27 | 30\*15cm |  | 张 |  |
| 28 | 12\*50cm |  | 张 |  |
| 29 | 背胶户外车贴（定制海报） | 59\*89cm |  | 张 |  |
| 30 | 耐磨地贴（荧光绿色安全出口地贴） | 30\*60cm |  | 张 |  |
| 31 | 亚克力定制牌（发泡双面胶安装） | 40\*30cm，厚度3mm |  | 块 |  |
| 32 | 亚克力定制牌（广告铆钉安装） | 60\*90cm，厚度3mm |  | 块 |  |
| 33 | 消防水系统配件 | 消防水管卡箍 | 适配DN50 |  | 个 |  |
| 34 | 适配DN65 |  | 个 |  |
| 35 | 适配DN100 |  | 个 |  |
| 36 | 适配DN110 |  | 个 |  |
| 37 | 适配DN150 |  | 个 |  |
| 38 | 适配DN200 |  | 个 |  |
| 39 | 适配DN250 |  | 个 |  |
| 40 | 适配DN300 |  | 个 |  |
| 41 | 沟槽暗杆闸阀 | 适配DN50 |  | 个 |  |
| 42 | 适配DN65 |  | 个 |  |
| 43 | 适配DN100 |  | 个 |  |
| 44 | 适配DN110 |  | 个 |  |
| 45 | 适配DN150 |  | 个 |  |
| 46 | 适配DN200 |  | 个 |  |
| 47 | 适配DN250 |  | 个 |  |
| 48 | 适配DN300 |  | 个 |  |
| 49 | 软密封法兰暗杆闸阀（含2张法兰胶片及安装螺丝） | 适配DN50 |  | 个 |  |
| 50 | 适配DN65 |  | 个 |  |
| 51 | 适配DN100 |  | 个 |  |
| 52 | 适配DN110 |  | 个 |  |
| 53 | 适配DN150 |  | 个 |  |
| 54 | 适配DN200 |  | 个 |  |
| 55 | 适配DN250 |  | 个 |  |
| 56 | 适配DN300 |  | 个 |  |
| 57 | 马鞍式水流指示器 | 适配DN50 |  | 个 |  |
| 58 | 适配DN100 |  | 个 |  |
| 59 | 适配DN150 |  | 个 |  |
| 60 | 球墨哈夫节（抱箍） | 适配DN50 |  | 个 |  |
| 61 | 适配DN100 |  | 个 |  |
| 62 | 适配DN150 |  | 个 |  |
| 63 | 室内消火栓接头 | SN65 |  | 个 |  |
| 64 | 消防软管卷盘 | JPS0.8- 19,25米 |  | 卷 |  |
| 65 | 红色消防软管 | JPS0.8- 19,25米 |  | 条 |  |
| 66 | 消防软管喷头 | DN25 |  | 个 |  |
| 67 | 不锈钢喉箍 | 十字65-89mm |  | 个 |  |
| 68 | 双环钢丝箍19-22MM |  | 个 |  |
| 69 | 消防软管盘阀门 | DN25球阀转PN16 |  | 个 |  |
| 70 | 内扣接口有里衬消防水带 | 8型、65水带，25米 | 桂安、沱雨 | 条 |  |
| 71 | 13型、65水带，25米 | 桂安、沱雨 | 条 |  |
| 72 | 快接接口有里衬消防水带 | 16型、65水带，25米 | 桂安、沱雨 | 条 |  |
| 73 | 内扣式消防水带接头一对 | 适配65型水带 | 桂安、沱雨 | 对 |  |
| 74 | 快接式消防水带接头一对 | 适配65型水带 | 桂安、沱雨 | 对 |  |
| 75 | 直流式消防水枪 | 65型2.5寸加厚 | 沱雨 | 支 |  |
| 76 | 开关式消防水枪 | 65型2.5寸加厚 | 沱雨 | 支 |  |
| 77 | 多功能消防水枪 | 多功能消防水枪65型配双接头 | 沱雨 | 支 |  |
| 78 | 喷淋管末端阀门 | DN25 |  | 个 |  |
| 79 | 自动喷淋头上喷头（68°C），含配套装饰板 | DN15 |  | 个 |  |
| 80 | DN25 |  | 个 |  |
| 81 | 自动喷淋头下喷头（68°C），含配套装饰板 | DN15 |  | 个 |  |
| 82 | DN25 |  | 个 |  |
| 83 | 抗震压力表 | YTN-100 | 红旗仪表 | 个 |  |
| 84 | 缓冲管180°304不锈钢 | 内丝20\*1.5，外丝4分 |  | 条 |  |
| 85 | 消防电系统 | 不锈钢安全出口指示牌（单面，电压自适应） | 安全出口 |  | 块 |  |
| 86 | 出口向右 |  | 块 |  |
| 87 | 出口向左 |  | 块 |  |
| 88 | 安全楼梯向右 |  | 块 |  |
| 89 | 安全楼梯向左 |  | 块 |  |
| 90 | 应急灯 | 220V非集中款 |  | 盏 |  |
| 91 | 24V或36V集中款 |  | 盏 |  |
| 92 | 电池 | 12V5Ah/20HR |  | 块 |  |
| 93 | 12V7Ah/20HR |  | 块 |  |
| 94 | 12V12Ah/20HR |  | 块 |  |
| 95 | 消防手报器（面板及底座套装） | J-SAP-M-962 | 泛海三江 | 个 |  |
| 96 | 消火栓按钮（面板及底座套装） | J-SAP-M-963 | 泛海三江 | 个 |  |
| 97 | 消防烟感探头（面板及底座套装） | JTY-GD-930 | 泛海三江 | 个 |  |
| 98 | 声光报警器（面板及底座套装） | SG-993K | 泛海三江 | 个 |  |
| 99 | 消防温感探头（面板及底座套装） | JTY-GD-920 | 泛海三江 | 个 |  |
| 100 | 防火门门磁开关 | FJ-MC-07 | 泛海三江 | 套 |  |
| 101 | FJ-MC-08 | 泛海三江 | 套 |  |
| 102 | 防火控制盘 | JB-FSD-982 | 泛海三江 | 个 |  |
| 103 | 消防控制模块（面板及底座套装） | 输入模块(JS-951) | 泛海三江 | 个 |  |
| 104 | 输出模块(KZ-953) | 泛海三江 | 个 |  |
| 105 | 输入输入输出模块(KZJ-956) | 泛海三江 | 个 |  |
| 106 | 隔离模块(GL-957) | 泛海三江 | 个 |  |
| 107 | 消防编码器 | F100B | 泛海三江 | 个 |  |
| 108 | 消防电话 | DH9272 | 泛海三江 | 台 |  |
| 109 | 消防主机 | MN310 | 泛海三江 | 台 |  |
| 110 | JB-QBL-9108 | 泛海三江 | 台 |  |
| 111 | 消防机主板 | MN310\_CAN1 | 泛海三江 | 块 |  |
| 112 | MN310\_B | 泛海三江 | 块 |  |
| 113 | MN310-A\_324 | 泛海三江 | 块 |  |
| 114 | ZB-9100-A | 泛海三江 | 块 |  |
| 115 | JB-QBL-9108-A | 泛海三江 | 块 |  |
| 116 | MN310\_TVS | 泛海三江 | 块 |  |
| 117 | KZJ-LD5-03 | 泛海三江 | 块 |  |
| 118 | QBL9116-G | 泛海三江 | 块 |  |
| 119 | QBL9116\_DX | 泛海三江 | 块 |  |
| 120 | ZB-9100-H | 泛海三江 | 块 |  |
| 121 | RCY-10 | 泛海三江 | 块 |  |
| 122 | QBL9116\_SK | 泛海三江 | 块 |  |
| 123 | 热敏打印机 | PINTER01 | 泛海三江 | 台 |  |
| 124 | PINTER02 | 泛海三江 | 台 |  |
| 125 | 协议型CAN总线隔离中继器 | SJ-ZJ-C310 | 泛海三江 | 台 |  |
| 126 | 电源模块 | MN310主机电源模块 | 泛海三江 | 块 |  |
| 127 | PB-10电源 | 泛海三江 | 块 |  |
| 128 | FL-A01防雷模块 | 泛海三江 | 块 |  |